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第一部分 生产安全事故综合应急预案

1 总则

1.1适用范围

本预案适用于山西忻州神达南岔煤业有限公司矿区内发生的各类生产安全事故的应急救援工作。

1.2响应分级

依据生产安全事故的类别、危害程度、级别和从业人员的评估结果，可能发生的事故现场情况分析结果，设定预案的启动条件。按照实际情况，应急响应分为Ⅱ级响应、І级响应。由应急总指挥的宣布应急响应启动。其中І级响应分别根据国家事故等级划分（特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故）的要求进行上报程序。响应分级见表1-2。

表1-2 响应分级

	响应等级
	事故/事件
	严重程度

	Ⅱ级响应
	企业自身能够处理的事件
	（1）事故发生初期，能够采取措施控制事态发展时； 

（2）其他可以依靠公司救援力量将事故控制在公司范围内时；

（3）造成1-2人重伤或2人以上轻伤的事故或险情，超出事故现场人员或部门单独处理或控制能力；需要公司统筹各部门实施或协调相关单位才能够处置的事故；

	Ⅰ级响应
	需要当地政府统一调度、协调、指挥各方面资源和力量才能够处理的事件
	（1）当事故等级达到或超过国家事故等级划分中“一般事故”的条件时；

（2）当启动Ⅱ级响应后，仍不能处置时； 

（3）发生事故造成人员死亡时。

（4）造成人员被困、失联、3人以上重伤或超出本公司自身可实施或协调处置能力的事故，需要及地方政府增援的事故。


2应急组织机构及职责

2.1应急组织机构

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2.2指挥机构及职责

2.2.1应急指挥部

1）指挥部成员

总指挥
     杨海力
矿   长

副总指挥
  贾志军
总工程师

副总指挥
  赵全全
安全副矿长（兼职救护队队长）

副总指挥
  王春林
救护队队长

应急办公室主任
  王鹏飞
  调度监控副主任

指挥部成员
  杜万飞
 生产副矿长

指挥部成员
  赵常林
 通风副矿长

指挥部成员   张进忠  机电副矿长
指挥部成员
  穆计国
 机电副总工程师

指挥部成员
  项鹏飞
  2号煤生产副总工程师
指挥部成员
  杨志弘
  2号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  宣建军
  5号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  范红超
  2号煤安全副总工程师
指挥部成员
  王允春
  5号煤安全副总工程师

指挥部成员
  杜懿宇
  2号煤通风副总工程师

指挥部成员
  解云超
  5号煤通风副总工程师

抢险救援组组长
于明鑫
5号煤生产副总工程师

技术组组长
  贾志军
  总工程师

医疗救护组组长
邵鹏飞
环保职防科科长

后勤保障组组长
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

警戒保卫组组长
冯  新
安全监察督察科负责人

2）应急指挥部职责：

（1）落实国家相关应急管理政策，审定并批复我公司应急预案的实施。领导、组织我公司事故应急救援工作；审定并签发生产安全事故应急预案；审定并组织实施生产安全事故应急预案的演练；

（2）负责启动公司生产安全事故应急预案，作出应急救援决策；

（3）统一指挥，检查督促相关部门参与应急救援工作；

（4）负责对事故应急工作进行督察和指导；统一协调应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案；

（5）必要时向应急管理等相关部门报告事故情况并请示扩大应急；

（6）负责启动和结束应急响应；

（7）政府有关部门向社会公众发布生产安全事故信息时，协助向政府有关部门提供事故信息，以稳定社会秩序。

3）总指挥职责

（1）抢险救灾的最高决策者，负责决定启动应急预案，对整个应急事件给以指导和命令；

（2）接到事故信号报告后，立即指派现场负责人或亲自到达事故现场组织救援工作；

（3）组织人员对事故进行侦察，掌握事故的发展情况，确定主要应急的方向，及时处理事故；

（4）负责信息发布；

（5）政府应急部门到达现场时，要及时向政府部门领导报告事故情况，统一服从指挥，按照统一布置，带领职工贯彻执行；

（6）当紧急情况结束后，决定结束应急响应。

（7）及时向政府部门报告事故情况及应急救援情况；

4）副总指挥职责

（1）协助总指挥对应急现场的指挥工作，当总指挥不在时副总指挥履行总指挥职权；

（2）不断检查和观察应急事件发展的情形，并将结果报告给总指挥；

（3）组织应急现场的警戒工作；

（4）组织现场应急救护工作。

2.2.2应急办公室

应急指挥部下设应急办公室，由公司调度监控主任王鹏飞兼任应急办公室主任，调度室成员为应急办公室成员，设24小时值班报警电话：0350-4759089。应急办公室的主要职责如下：

1）根据指挥部的要求参与编制和修订我公司的《生产安全事故应急预案》；根据总指挥的要求组织实施应急演练；

2）接到矿井范围内所发生事故或灾情的信息报告及时向指挥部报告；

3)按照指挥部的决定负责通知指挥部成员和各专业组人员到指挥部集合；

4）传达指挥部下达的各项命令，通知抢险救援人员赶赴事故现场；

5)在事故抢救过程中，根据指挥部的要求负责各专业组的碰头会，协调各专业组、各成员单位的抢险救援工作；

6）组织、协调对外求援等有关事宜；

7)落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相关记录。

8）负责企业内部事故的接报工作；

9）及时办理应急指挥部领导交办的各项任务；

10）根据指挥部的要求发布预警启动和结束的命令。
2.3现场应急指挥部

生产安全事故发生后，公司成立现场指挥部，Ⅰ级响应现场总指挥由应急指挥部总指挥担任，Ⅱ响应现场指挥由总指挥指派的指挥部成员担任；成员为指挥部成员及与事故相关的部门、科室负责人。

主要职责：

1）负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定现场应急抢险方案；

2）根据灾害性质、发生地点、波及范围、人员分布、救灾人力和物力，制定抢险方案和安全措施；

3）随时同事故现场指挥人员保持联系，发布救援命令；

4）负责整合调配现场应急资源；

5）收集现场信息核实现场情况，保证现场与应急指挥部之间信息传递的真实、及时与畅通，迅速向应急办公室汇报应急处置情况；

6）提供现场应急工作总结报告。

现场应急指挥部下设现场抢险组、专家技术组、警戒保卫组、医疗救护组、后勤保障组等。

2.4应急小组

2.4.1现场抢险组

现场抢险组组长：项鹏飞
生产副总工程师

成员：地测防治水科、生产计划科、机电运输科、兼职救护队等成员
现场抢险组的职责是：

1）落实指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施，组织现场抢救，处置现场生产安全事故；

2）协助现场总指挥制定应急抢险方案及安全措施；

3）为应急救援提出意见和建议；

4）提出防范事故措施建议；

5）为恢复生产提供技术支持。

2.4.2技术专家组
组  长：贾志军  总工程师
成  员：各部室专业技术人员、外部技术专家。

职责：

1）协同现场总指挥制定抢救方案；

2）对抢救过程中遇到的技术难题及时给予技术指导，并协助现场总指挥及时修改、补充和调整抢救方案；

3）协同现场指挥部制定应急结束后的恢复计划。

2.4.3警戒保卫组

警戒保卫组组长  冯新
安全监察督察科负责人

成员：保卫科成员
1）负责事故现场治安保卫，维持现场秩序，进行事故现场警戒，确保抢险救灾工作的顺利进行；

2）协助对现场及周围人员防护指导，协助组织人员安全疏散或转移；

3）负责保障交通等工作，指挥、调度撤出危害区的人员和使车辆顺利地通过通道，及时疏散交通阻塞；

4）对重要目标实施保护，维护社会治安，防止有闲杂人员围观，维持场地治安、疏导地面交通工作。

2.4.4医疗救护组

医疗救护组组长：
邵鹏飞
环保职防科科长

成员：办公室成员

宣传培训自救、互救知识，培养急救员。备足应急救援所需的医疗器材、医护人员和药品，对事故造成的伤员的救护，进行必要初期处置后，及时送往医院进行治疗。联系外部医院支援，配合医疗救护部门抢救及运送伤员。

2.4.5后勤保障组：

后勤保障组组长：
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

成员：办公室、财务科成员

1）负责事故发生后各种抢险救援物资的调拨供应；各种应急救援设备和物资的购置储备和保管维护。

2）负责上级领导及其他客人的接待和地面车辆调配工作。

3）负责事故发生后的善后处理工作。

4）负责事故发生后各项抢险救援所需资金的筹措和调拨。

3 应急响应

3.1信息报告

3.1.1信息接报

1）信息接收与通报

山西忻州神达南岔煤业有限公司应急办公室值班电话为24小时应急值守电话（值班电话设在应急办公室，号码为：0350-4759089；内线电话为内线电话：8010、8011），发生事故的现场单位应立即向山西忻州神达南岔煤业有限公司应急办公室报告，应急办公室主任迅速向应急总指挥汇报，同时通知指挥部人员立即到应急办公室。

2）信息上报

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向应急指挥部汇报，应急总指挥应在事故发生后1小时内向宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局报告同时报山西忻州神达能源集团有限公司。

报告事故应当包括下列内容：

1）发生事故发生的时间、地点、内容。

2）事故发生的简要经过，伤亡人数、直接经济损失的初步估计。

3）事故原因、性质的初步判断。

4）事故的应急处理情况和采取的措施。

5）需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的有关事宜。

6）事故报告签发人、时间等内容。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向应急总指挥报告请求支援。

3）信息传递

发生事故后应及时将事故的具体类型、危害程度按规定程序向所在地政府部门、周边企业、忻州市应急救援队、宁武县人民医院等相关部门传递事故信息。

信息传递部门和单位联系电话见附件5。

3.1.2信息处置与研判

3.1.2.1应急总指挥接到信息报告后，立即组织指挥部成员对报告事项进行确认。然后做出正确的判断开展工作。符合本预案启动条件时，立即发出启动本预案的指令或自动启动本预案；应急办公室接到启动应急预案命令后，立即向各应急小组下达赶赴现场指令。

3.1.2.2应急总指挥根据事故的性质、严重程度、影响范围和可控性，对事故进行研判，作出应急准备或应急启动的决策： 

1）当未达到启动条件时，下达应急准备指令，相关人员做好应急准备工作，做好启动应急响应的准备； 

2）当达到启动条件时，应急总指挥作出响应启动的决策并宣布，或者依据事故信息应急预案自动启动，按照要求开展应急处置工作；

3）应急小组接到应急准备或应急启动的指令后，立即安排应急人员迅速做好应急准备或开展应急处置，按照程序下达应急指令。

3.1.2.3现场人员尽最大努力而事态未能得到完全彻底地控制，反而出现发展扩大和蔓延的趋势，靠自身的力量和资源难以快速控制和全面消除事态发展，需要借助外援的力量和资源给予帮助和支援时，由应急总指挥报告发布 “扩大应急”，同时向宁武县应急管理局请求应急救援。

事件升级，在上级成立应急指挥部后，事发单位应立即移交指挥权至上级应急指挥部，并汇报事故情况、进展、风险以及影响控制事态的关键因素等问题，服从上级应急总指挥的指挥。

当响应启动后，应急总指挥应注意跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

3.2预警

3.2.1预警启动

1）预警条件

1外部预警信息

（1）政府主管部门向本公司告知的预报信息；

（2）通过政府新闻媒体公开发布的预警信息；

（3）气象部门发布的天气预警信息；

（4）地震部门发布的地震信息。

2内部预警信息

（1）各种监测监控达到报警临界；

（2）工人、其他人员发现警情，可能发生生产安全事故时时的汇报；

（3）上级部门、其他机构的消息通知（如雨雪及其他自然恶劣气候）；

（4）在我公司组织的自检、上级部门的检查所发现隐患，可能对我公司生产安全造成威胁时，要进行预警；

（5）其他各类情况下。

2）预警方式、方法

1、预警分级

公司预警分为二级，由低到高依次为二级、一级预警。

二级预警是指总指挥接到报告后，经初步判断认为可能发生的事故不会造成较大损失，不会造成事故扩大且不会造成人员伤亡的情况下而做出的预警。

一级预警是指总指挥经初步判断，认为可能发生的事故危害可能进一步扩大危及周边企业或居民，人员伤亡和财产损失已超出或即将超出我单位的控制能力而做出的预警。

2、预警范围

应急总指挥根据预警条件信息的可能危害程度、紧急程度和发展势态，做出预警决定，向我单位员工和相邻周边居民发布预警信息。

二级预警范围为我单位范围内所有员工及其他人员。

一级预警范围包括我单位范围及相邻周边企业、居民。

3、预警信息

预警信息内容包括：预警信息的类别、预警级别、起始时间、可能影响的区域或范围、应重点关注的事项和建议采取的措施、发布部门和时间等。

4、发布方式方法

达到预警条件，有关人员或部门立即向应急办公室报告，应急办公室值班电话为0350-4759089。应急办公室接到预警电话后，迅速向应急指挥部报告，应急指挥部迅速判断可能发生事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况通知办公室进行不同级别的预警。

预警信息发布的方式：应急办公室采用通讯（扩音电话、固定电话、内线电话）、人员定位系统紧急呼救、井下广播系统等途径向现场人员和有关人员发布生产安全事故预警信息。

应急指挥部按以下程序预警：总指挥下达预警指令；由应急办公室根据预警级别及时发布和传递预警信息；我单位进入预警状态，采取相应防范控制措施。

3.2.2响应准备

3.2.2.1预警行动

应急总指挥发布预警信息后，通过应急办公室进行以下预警行动：

（1）指令发生事故单位采取防范措施，并连续跟踪事态发展；

（2）指令发生事故单位启动本单位应急响应，并通知应急组成员进入预警状态，按规定做好应急响应准备工作；

（3）符合本预案应急响应启动条件时，立即发出启动应急响应的指令。按照相关的专项应急预案及时研究确定解决方案，采取相应行动处理事故。

3.2.2.2应急准备

指挥部接到事故险情报告、相关部门发布的预警信息后，由总指挥下达预警指令，立即通知相关救援小组组长按照小组职责进行组织落实，全面进入应急响应准备状态。

现场抢险组组长负责集结救援队伍，检查救援装备，并保证随时可以投入抢险救援工作。

医疗救护组组长负责准备足够的医疗物资设备，并保证车辆到位随时可以投入抢险救援工作，同时联系宁武县人民医院做好提供支援准备。

技术专家组组长负责通知各副总工程师，立即向指挥部提供相关技术资料，并协助总指挥制定预防措施。

后勤保障组组长立即组织抢险救援物资、设备和器材等供应工作，及时向指挥部提供可用物资设备和运输到现场的时间，准备抢险救援专项资金并报指挥部，后勤准备足够的日常生活用品。

警戒保卫组组长立即组织治安保卫力量到位，做好疏散或转移和现场警戒准备工作工作。

3.2.3预警解除

现场事故风险降低、消除，对现场进行全面检查，排除各种隐患，确认通风正常，各种有害气体均处于允许范围内，巷道通畅，顶帮支护到位、各安全设施均己恢复、险情均已排除、现场环境符合有关标准，经指挥部确认后，由总指挥宣布预警解除，并解除已经采取的有关措施。

3.3响应启动

3.3.1应急响应启动条件

符合下列条件时启动相应级别的应急响应：

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，总指挥迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，并且指令现场总指挥立即赶赴现场，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达指定地点并参加应急会议。

应急会议由应急总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4信息上报

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向应急指挥部汇报，应急总指挥应在事故发生后1小时内向宁武县应急管理局、忻州煤矿安全监察局报告同时报山西忻州神达能源集团有限公司。

3.3.5资源协调

在应急救援指挥和应急救援行动过程中，各应急工作小组要充分利用和合理调配各种应急救援队伍资源、应急救援物资装备资源、交通运输、医疗等保障措施。

3.3.6信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

3.4应急处置

应急指挥部全体成员接到通知后迅速赶到应急指挥部，听取事故简单情况介绍，并接受总指挥命令，各专业组接到命令后立即分头开始行动。各单位、各部门必须无条件服从应急指挥部命令，所有参加抢救的人员必须服从指挥，遵守纪律，按规定履行职责。

根据事故性质和现场人员组成情况，由应急指挥部确定现场指挥，现场一切抢险事宜由现场指挥负责，公司各专业组均在现场指挥的协调下工作，并服从其指挥。现场指挥职责：

1）根据抢险救援工作情况，及时向指挥部报告抢险救援进展情况，提出抢险救援重大事项决策建议；

2）认真贯彻落实应急指挥部的决策指示，实施抢险救援，根据事故发展状况及时上报调整抢险救灾方案的建议；

3）协调落实现场的救援队伍、物资、交通、医疗、通信、电力等；

4）组织治安警戒；

参加抢险救援的队伍和人员在现场指挥统一指挥、协调下，按照抢险救援工作部署和方案，在以人为本、科学安全、快速高效原则的前提下，积极开展人员搜救、工程抢险、警戒、医疗救护、人群疏散、环境保护、现场监测和各种保障行动。行动内容：

1）对事故现场实行警戒，非救援人员不得进入警戒区域，确保救援工作顺利开展，不受干扰；

2）救援人员要在确保自身安全的前提下，积极搜救遇险遇难人员。

3）对发现的遇险人员要积极组织营救和进行现场医疗救治，要实行“三先三后”的原则，即先活后死、先重后轻、先易后难；在缺氧和充满有毒有害气体的环境中，要及时为遇险人员佩戴好自救器，尽快撤离灾区；对受伤人员要进行简单的包扎、止血、固定后再进行搬运。

4）所有抢险救援工作地点均要安排专人检测气体成分、风向、温度等，监控工作环境，保证工作地点救援人员安全，确保抢险救援工作顺利进行。

5）抢险救灾组和技术专家组根据现场情况协同现场抢救指挥部进行事故初始评估，迅速找到并控制或消除事故的危险源，标明或划定危险区域，划分现场工作区（危险区、缓冲区、安全区），研究制定抢救方案和安全措施，防止事故扩大；

6）矿山兼职救护队、各专业组按照各自的职能和总指挥的命令及抢救方案进行抢险救灾；根据事故类型，迅速恢复被损坏的供电、通风、提升运输、排水、通信等系统，并采取措施为遇险人员生存创造条件。

7）抢险救援以专业应急救援队为主、兼职救护队员为辅，严格控制进入事故区人员的数量。专业或兼职救援人员根据事故的类别、性质，要采取相应的安全防护措施。所有抢险救援工作人员必须佩戴安全防护装备才能进入事故现场实施抢险救援工作。救援人员进行抢救作业前，必须了解当前最新的事故报告内容，了解抢险救援的方案和处置措施及自主保安的要求。

3.4.1警戒疏散

警戒保卫组实施现场警戒，维持现场秩序，保持道路畅通，禁止无关人员进入现场。

3.4.2应急处置

发生生产安全事故时，现场人员应及时疏散，脱离现场，不能脱离现场时，应利用周边可以防护的设备设施、或采取个人防护措施，避免受到伤害。救援人员在确保安全的前提下，引导脱险人员进入到疏散安全地点，引导危险建筑物周边人员按疏散方向路线进行离开现场。

3.4.3救护人员个人防护要求

现场应急救援人员应根据安全生产事故灾难的特点采取不同的防护措施。需要采取安全防护措施的，应携带防护装备。

3.4.4应急资源调配

后勤保障组提供应急所需的物资，将应急物资送至抢险现场；根据指挥部指令，提供应急所需资金；医疗救护组配合医院急救中心将受伤人员护送就医；为应急队伍提供运输车辆、生活后勤等服务。

3.5应急支援

尽最大努力而事态未能得到完全彻底地控制，反而出现发展扩大和蔓延的趋势，靠自身的力量和资源难以快速控制和全面消除事态发展，需要借助外援的力量和资源给予帮助和支援时，由应急总指挥发布 “扩大应急”，同时向宁武县应急管理局请求应急救援。

事件升级，在上级成立应急指挥部后，事发单位应立即移交指挥权至上级应急指挥部，并汇报事故情况、进展、风险以及影响控制事态的关键因素等问题，服从上级应急总指挥的指挥。

3.6响应终止

经应急处置后，当满足下列条件时，应急总指挥可下达响应终止指令：

事故现场得到完全控制；

环境污染得到有效控制，社会影响减小到最小；

导致次生、衍生事故的隐患得到消除；

伤亡人员全部救出或转移，设施、设备处于正常或受控状态；

专业救援队伍、应急指挥人员、相关专家等参与应急救援的人员完成任务并撤离现场、等待指令。

4 后期处置

4.1污染物的处理


后勤保障组负责污染物收集、清理与处理等事项。尽快恢复正常秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，确保社会稳定。

4.2生产秩序恢复

应急办公室组织召开事故分析会，强化安全管理，制定防范措施，深刻吸取事故教训，加大安全投入，认真落实安全生产责任制，尽快恢复生产秩序，消除事故后果和影响，减少事故造成的损失。

4.3医疗救护


认真核对参加抢险救灾的人数，清点各种救援机械及设备、监测仪器、个体防护设备、医疗设备和药品、生活保障设施等。对于在救援中损耗的应急物资需重新更换配备，始终保持完好状态。现场应急指挥部整理好抢险救灾记录、图纸等，及时总结分析并写出救灾报告。

4.4人员安置及善后赔偿

后勤保障组组织妥善安置遇难人员的家属，负责做好遇难人员的详细统计资料，并及时报告煤矿安全生产主管部门和劳动保护部门，同时积极与保险机构进行联系，及时开展应急救援人员保险受理和受害人员保险理赔工作，采取措施全力做好遇难人员亲属的接待安抚和补偿工作。

4.5应急救援评估

按照国家有关事故调查的规定，救灾完成后，事故调查组对事故发生的原因、过程、经济损失和人员伤亡情况，进行认真细致的调查，组织相关专家对应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出改进意见和建议，吸取事故教训，从管理、技术等方面采取相应的安全措施，并在应急响应结束一个月内，将总结评估报告报上级主管部门。

5应急保障
5.1通信与信息保障

公司已建立井上下有线电话和移动通讯无线相结合的基础应急通信系统。应急办公室负责建立调度通信系统，通信配置在线UPS电源，保障24小时通信网络正常运行，完善与兼职救护队、井下中央变电所、主要通风机房、提升机房等重要部门、地点直通电话。

公司坚持24小时通信值班制度，每天测试一次所有直通电话，储备足量直通通信设备及通信电缆，确保应急期间信息通畅。提供的与应急工作相关的单位和人员的通信联系方式见表。发生事故后必须立即召集的人员。（名单及联系方式见附表）公司应急指挥部与现场应急救援指挥小组之间建立通信联系。通过有线电话、移动电话等通信手段，保证在各种紧急情况下的通讯畅通，信息传递及时。

应急办公室做好井下通讯联络系统、人员定位系统、安全监控系统、紧急避险系统等维护工作，确保我公司在发生事故后真正使井下各系统发挥其应有的作用，减少人员伤亡和财产损失。

重要作业场所都装有通往应急办公室的电话，应急办公室定期检查维护电话线路，保证畅通无阻。任何人发现危险异常情况，都有责任有义务立即向应急办公室报告。

应急指挥部成员配备完好的通讯工具，始终保持在工作状态。应急办公室及时根据任职人员的变动情况更新《指挥部成员通讯录》。指挥部成员、指挥部办公室人员的电话作为应急专线电话，移动电话必须保证24小时开机。

5.2应急队伍保障

1）公司成立有兼职救护队，购买了应急救援装备，应急救援装备存放于井口库房，兼职救护队能保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，出色地完成应急指挥部交给的抢救任务。

2）医疗救护组负责应急医疗保障，保证在各种应急情况下能及时有效地救治各种受伤人员。

3）警戒保卫组负责治安管制和交通管制，对进入事故现场的人员和车辆实行管制（必要时抢救人员佩戴统一明显标志，抢险车辆张贴特殊证照），维持治安秩序。

4）应急指挥部要对事故抢救抢险过程进行监督，把好安全关。

5）现场应急指挥部必须无条件地服从应急指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律。无十分特殊的情况任何人员不准请假，确因特殊原因需请假的，必须经应急指挥部同意，并安排其他人顶替，其他单位和个人一律无权准假。工作中不得推诿扯皮，对抢救中出现工作失误的部门或不服从指挥、推诿扯皮、临阵脱逃的人员要坚决按照责任追究规定给予严肃处理；情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

6）应急指挥部负责人如有变动，由接替人履行职责；未明确接替人的，按副职先后顺序履行职责；无副职的，按成员先后顺序履行职责。

7）公司的外部救援力量主要依托驻扎于宁武县凤凰镇马家湾的忻州市应急救援队。该队为大队编制，下辖三个中队，公司与应急救援队每年签订有《煤矿应急救援协议书》，距离本矿4km，行车时间小于10分钟，应急救援队能在半小时内赶到现场，做好处理重特大事故的准备。通讯电话为0350--4761564。

5.3应急装备保障

我公司在井底设有井下消防材料库，存有一定数量的消防材料，制定应急物资装备保障预案,保证在各种事故应急抢救抢险中有充足的材料和设备（包括通讯装备､运输工具､照明装置､防护装备及各种专用设备等）所有抢救物资､设备要按规定配齐配足,加强日常检查和管理,按规定进行更新,不得随意挪用｡在接送到援救电话后,要迅速召集单位有关人员,按指挥部要求将所需的物资､设备等,按指定时间送到指定地点｡

在地面井口库房存放有应急救援物资（具体详见附表4）。

5.4其他保障

5.4.1  交通运输保障

在应急响应时，利用现有的交通资源，提供交通支持，协调沿途有关单位提供交通支持，以保证及时调运矿井事故应急救援有关人员、队伍、装备、物资。

矿井配有救援和医疗应急救援车辆，事故发生后，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得应急救援时间。

车队必须保证 24小时有值班车辆，确保车辆满足应急工作需要；紧急状态下由警戒保卫组对矿区内和井下进行道路交通进行警戒，确保救援物资、器材和人员运送及时到位。

5.4.2  治安保障

发生事故后，警戒保卫组按照治安警戒要求，对应急指挥部、抢救现场（如井口）、重要设施设备、坑口急救站等要害场所设置警戒，加强矿区巡逻，对进入事故现场的人员和车辆实行警戒（必要时抢救人员佩戴统一明显标志，抢险车辆张贴特殊证照），及时疏散现场人员，维持治安秩序。工会等有关部门应积极发动和组织群众开展群防联防，协调各有关单位实施治安秩序稳定工作。必要时，请求当地公安交通管理部门对现场车辆实施交通管制。

5.4.3  医疗保障

本公司与宁武宁武县医疗集团人民医院签订医疗救治协议,该院拥有本地最先进的医疗设备和医疗技术,是发生重大生产安全事故时的主要医疗求助力量,配备相应的医疗救治药物、技术、设备和人员，提高医疗卫生机构应对事故灾难的救治能力，该医院按照事故抢救要求，可随时到达事故现场,负责事故的现场医疗急救，伤病员在现场处理后,立即转送宁武宁武县医疗集团人民医院进行医治。急救电话0350-4761564，传真 4723581。
5.4.4  后勤保障

后勤保障组负责保障好救援人员吃住行等必要的生活条件。

5.4.5  财力保障

应急指挥部办公室对应急工作的日常费用进行预算，财务科审核，经应急指挥部审定后，列入年度预算；重特大事故应急处置结束后，财务科、安监科等部门对应急处置费用进行如实核销。财务科负责事故应急救援必要的资金准备。生产安全事故应急救援资金从安全生产费用中列支，由董事长审批。

5.4.6  技术保障

由总工程师牵头，有关业务技术人员配合，协助总指挥制定抢救方案和恢复计划，对抢救或恢复过程中遇到的技术难题及时给予技术支持，技术力量不足时随时调集外部专家进行保障。
第二部分  专项应急预案

一 井下火灾事故专项应急预案

1 适用范围

该预案适用于公司矿井范围内井下火灾事故的应急救援工作，综合应急预案是应急预案体系的总纲，专项应急预案是专项性工作方案。
2 应急指挥机构及职责
2.1应急指挥部及职责

1）指挥部成员

总指挥
     杨海力
矿   长

副总指挥
  贾志军
总工程师

副总指挥
  赵全全
安全副矿长（兼职救护队队长）

副总指挥
  王春林
救护队队长

应急办公室主任
  王鹏飞
  调度监控副主任

指挥部成员
  杜万飞
 生产副矿长

指挥部成员
  赵常林
 通风副矿长

指挥部成员   张进忠  机电副矿长

指挥部成员
  穆计国
 机电副总工程师

指挥部成员
  项鹏飞
  2号煤生产副总工程师

指挥部成员
  杨志弘
  2号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  宣建军
  5号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  范红超
  2号煤安全副总工程师

指挥部成员
  王允春
  5号煤安全副总工程师

指挥部成员
  杜懿宇
  2号煤通风副总工程师

指挥部成员
  解云超
  5号煤通风副总工程师

抢险救援组组长
于明鑫
5号煤生产副总工程师

技术组组长
  贾志军
  总工程师

医疗救护组组长
邵鹏飞
环保职防科科长

后勤保障组组长
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

警戒保卫组组长
冯  新
安全监察督察科负责人
2）应急指挥部职责：

（1）落实国家相关应急管理政策，审定并批复我公司应急预案的实施。领导、组织我公司事故应急救援工作；审定并签发生产安全事故应急预案体系；审定并组织实施生产安全事故应急预案的演练；

（2）负责启动公司生产安全事故应急预案，作出应急救援决策；

（3）统一指挥，检查督促相关部门参与应急救援工作；

（4）负责对事故应急工作进行督察和指导；统一协调应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案；

（5）必要时向应急管理等相关部门报告事故情况并请示扩大应急；

（6）负责发布和终止应急响应；

（7）政府有关部门向社会公众发布生产安全事故信息时，协助向政府有关部门提供事故信息，以稳定社会秩序。

3）总指挥职责

（1）抢险救灾的最高决策者，负责决定启动应急预案，对整个应急事件给以指导和命令；

（2）接到应急信号后，立即到达应急现场组织指挥与控制工作；

（3）组织应急事件侦察，掌握应急事件的发展情况，确定主要应急的方向，及时处理以控制事件蔓延的力量；

（4）负责信息发布；

（5）政府应急部门到达现场时，要及时向政府应急总指挥报告情况，统一服从指挥，按照统一布置，带领职工贯彻执行；

（6）当紧急情况结束后，决定结束应急响应。

（7）及时向政府部门报告事故情况及应急救援情况；

4）副总指挥职责

（1）协助总指挥对应急现场的指挥工作，当总指挥不在时副总指挥履行总指挥职权；

（2）不断检查和观察应急事件发展的情形，并将结果报告给总指挥；

（3）组织应急现场的警戒工作；

（4）组织现场应急救护工作。

2.2应急办公室

应急指挥部下设应急办公室，由公司调度监控主任王鹏飞兼任应急办公室主任，调度室成员为应急办公室成员，设24小时值班报警电话：0350-4759089。应急办公室的主要职责如下：

1）根据指挥部的要求参与编制和修订我公司的《生产安全事故应急预案》；根据总指挥的要求组织实施应急演练；

2）对矿井范围内所发生事故或灾情及时向指挥部报告；

3)按照指挥部的决定负责通知指挥部成员和各专业组人员到指挥部集合；

4）传达指挥部下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场；

5)在事故抢救过程中，根据指挥部的要求负责各专业组的碰头会，协调各专业组、各成员单位的抢险救援工作；

6）组织、协调对外求援等有关事宜；

7)落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相关记录。

8）负责企业内部事故的接报工作；

9）及时办理应急指挥部领导交办的各项任务；

10）根据指挥部的要求发布预警启动和结束的命令。
2.3现场应急总指挥

生产安全事故发生后，公司成立现场指挥部，Ⅰ级响应现场总指挥由应急指挥部总指挥担任，Ⅱ响应现场指挥由总指挥指派的指挥部成员担任；成员为指挥部成员及与事故相关的部门、科室负责人。主要职责：

1）负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案；

2）根据灾害性质、发生地点、波及范围、人员分布、救灾人力和物力，制定抢险方案和安全措施；

3）随时同事故现场指挥人员保持联系，发布救援命令；

4）负责整合调配现场应急资源；

5）收集现场信息核实现场情况，保证现场与应急指挥部之间信息传递的真实、及时与畅通，迅速向应急办公室汇报应急处置情况；

6）提供现场应急工作总结报告。

现场应急指挥部下设现场抢险组、专家技术组、警戒保卫组、医疗救护组、后勤保障组等。

2.4应急小组

2.4.1现场抢险组

现场抢险组组长：项鹏飞
生产副总工程师

成员：地测防治水科、生产计划科、机电运输科、兼职救护队等成员
现场抢险组的职责是：

1）落实指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施，组织现场抢救，处置现场突发灾变事件；

2）协助现场总指挥制定抢救方案及安全措施；

3）为应急救援提出意见和建议；

4）提出防范事故措施建议；

5）为恢复生产提供技术支持。

2.4.2技术专家组
组  长：贾志军  总工程师
成  员：各部室专业技术人员、外部技术专家。

职责：

1）协同现场总指挥制定抢救方案；

2）对抢救过程中遇到的技术难题及时给予技术指导，并协助现场总指挥及时修改、补充和调整抢救方案；

3）协同现场指挥部制定应急结束后的恢复计划。

2.4.3警戒保卫组

警戒保卫组组长
冯新
安全监察督察科负责人

成员：保卫科成员
1）负责事故现场治安保卫，维持现场秩序，进行事故现场警戒，确保抢险救灾工作的顺利进行；

2）协助对现场及周围人员防护指导，协助组织人员安全疏散或转移；

3）负责保障交通等工作，指挥、调度撤出危害区的人员和使车辆顺利地通过通道，及时疏散交通阻塞；

4）对重要目标实施保护，维护社会治安，防止有闲杂人员围观，维持场地治安、疏导地面交通工作。

2.4.4医疗救护组

医疗救护组组长：
邵鹏飞
环保职防科科长

成员：办公室成员

宣传培训自救、互救知识，培养急救员。备足应急救援所需的医疗器材、医护人员和药品，对事故造成的伤员的救护，进行必要初期处置后，及时送往医院进行治疗。联系外部医院支援，配合医疗救护部门抢救及运送伤员。

2.4.5后勤保障组：

后勤保障组组长：
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

成员：办公室、财务科成员

1）负责事故发生后各种抢险救援物资的调拨供应；各种应急救援设备和物资的购置储备和保管维护。

2）负责上级领导及其他客人的接待和地面车辆调配工作。

3）负责处理事故发生后的善后处理工作。

4）负责事故发生后各项抢险救援所需资金的筹措和调拨。

3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥或现场总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部总指挥应在接到事故后1小时内向宁武县应急管理局汇报事故情况。

3.3.5信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

3.3.6资源协调

在应急救援指挥和应急救援行动过程中，各应急工作小组要充分利用和合理调配各种应急救援队伍资源、应急救援物资装备资源、交通运输、医疗等保障措施。

3.3.7后勤和财力保障

事故抢险过程中，以矿后勤管理部门为主，配合后勤保障应急工作小组相关成员单位做好后勤保障。由矿财务部门为主，配合资金保障、设备物资供应应急工作小组相关成员单位，做好应急救援专项费用计划，建立专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支；保证在矿发生事故时有足够的应急救援资金，保证能够配备必要的应急物资和装备。

4 应急处置措施

4.1处理矿井火灾事故，应当遵守下列规定: 

1)控制烟雾的蔓延，防止火灾扩大。

2）防止引起瓦斯、煤尘爆炸。必须指定专人检查瓦斯和煤尘，观测灾区的气体和风流变化。当甲烷浓度达到1％以上并继续增加时，全部人员立即撤离至安全地点并向指挥部报告。 

3)处理上、下山火灾时，必须采取措施，防止因火风压造成风流逆转和巷道垮塌造成风流受阻。

4)处理进风井井口、井筒、井底车场、主要进风巷和硐室火灾时，应当进行全矿井反风。反风前，必须将火源进风侧的人员撤出，并采取阻止火灾蔓延的措施。多台主要通风机联合通风的矿井反风时，要保证非事故区域的主要通风机先反风，事故区域的主要通风机后反风。采取风流短路措施时，必须将受影响 区域内的人员全部撤出。

5)处理掘进工作面火灾时，应当保持原有的通风状态，进行侦察后再采取措施。

6)处理绞车房火灾时，应当将火源下方的矿车固定，防止烧断钢丝绳造成跑车伤人。

7)灭火工作必须从火源进风侧进行。用水灭火时，水流应从火源外围喷射，逐步逼向火源的中心；必须有充足的风量和畅通的回风巷，防止水煤气爆炸。

4.2封闭具有爆炸危险的火区时，应当遵守下列规定:

1)先采取注入惰性气体等抑爆措施，然后在安全位置构筑进、回风密闭。

2)封闭具有多条进、回风通道的火区，应当同时封闭各条通道；不能实现同时封闭的，应当先封闭次要进回风通道，后封闭主要进回风通道。

3)加强火区封闭的施工组织管理。封闭过程中，密闭墙预留通风孔，封孔时进、回风巷同时封闭；封闭完成后，所有人员必须立即撤出。

4)检查或者加固密闭墙等工作，应当在火区封闭完成 24h 后实施。发现已封闭火区发生爆炸造成密闭墙破坏时，严禁调派救护队侦察或者恢复密闭墙；应当采取安全措施，实施远距离封闭。

二 瓦斯爆炸事故专项应急预案

1 适用范围

该预案适用于公司矿井发生的瓦斯爆炸事故的应急救援工作，综合应急预案是应急预案体系的总纲，专项应急预案是专项性工作方案。
2 应急指挥机构及职责
2.1应急指挥部及职责

1）指挥部成员

总指挥
     杨海力
矿   长

副总指挥
  贾志军
总工程师

副总指挥
  赵全全
安全副矿长（兼职救护队队长）

副总指挥
  王春林
救护队队长

应急办公室主任
  王鹏飞
  调度监控副主任

指挥部成员
  杜万飞
 生产副矿长

指挥部成员
  赵常林
 通风副矿长

指挥部成员   张进忠  机电副矿长

指挥部成员
  穆计国
 机电副总工程师

指挥部成员
  项鹏飞
  2号煤生产副总工程师

指挥部成员
  杨志弘
  2号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  宣建军
  5号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  范红超
  2号煤安全副总工程师

指挥部成员
  王允春
  5号煤安全副总工程师

指挥部成员
  杜懿宇
  2号煤通风副总工程师

指挥部成员
  解云超
  5号煤通风副总工程师

抢险救援组组长
于明鑫
5号煤生产副总工程师

技术组组长
  贾志军
  总工程师

医疗救护组组长
邵鹏飞
环保职防科科长

后勤保障组组长
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

警戒保卫组组长
冯  新
安全监察督察科负责人
2）应急指挥部职责：

（1）落实国家相关应急管理政策，审定并批复我公司应急预案的实施。领导、组织我公司事故应急救援工作；审定并签发生产安全事故应急预案体系；审定并组织实施生产安全事故应急预案的演练；

（2）负责启动公司生产安全事故应急预案，作出应急救援决策；

（3）统一指挥，检查督促相关部门参与应急救援工作；

（4）负责对事故应急工作进行督察和指导；统一协调应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案；

（5）必要时向应急管理等相关部门报告事故情况并请示扩大应急；

（6）负责发布和终止应急响应；

（7）政府有关部门向社会公众发布生产安全事故信息时，协助向政府有关部门提供事故信息，以稳定社会秩序。

3）总指挥职责

（1）抢险救灾的最高决策者，负责决定启动应急预案，对整个应急事件给以指导和命令；

（2）接到应急信号后，立即到达应急现场组织指挥与控制工作；

（3）组织应急事件侦察，掌握应急事件的发展情况，确定主要应急的方向，及时处理以控制事件蔓延的力量；

（4）负责信息发布；

（5）政府应急部门到达现场时，要及时向政府应急总指挥报告情况，统一服从指挥，按照统一布置，带领职工贯彻执行；

（6）当紧急情况结束后，决定结束应急响应。

（7）及时向政府部门报告事故情况及应急救援情况；

4）副总指挥职责

（1）协助总指挥对应急现场的指挥工作，当总指挥不在时副总指挥履行总指挥职权；

（2）不断检查和观察应急事件发展的情形，并将结果报告给总指挥；

（3）组织应急现场的警戒工作；

（4）组织现场应急救护工作。

2.2应急办公室

应急指挥部下设应急办公室，由公司调度监控主任王鹏飞兼任应急办公室主任，调度室成员为应急办公室成员，设24小时值班报警电话：0350-4759089。应急办公室的主要职责如下：

1）根据指挥部的要求参与编制和修订我公司的《生产安全事故应急预案》；根据总指挥的要求组织实施应急演练；

2）对矿井范围内所发生事故或灾情及时向指挥部报告；

3)按照指挥部的决定负责通知指挥部成员和各专业组人员到指挥部集合；

4）传达指挥部下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场；

5)在事故抢救过程中，根据指挥部的要求负责各专业组的碰头会，协调各专业组、各成员单位的抢险救援工作；

6）组织、协调对外求援等有关事宜；

7)落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相关记录。

8）负责企业内部事故的接报工作；

9）及时办理应急指挥部领导交办的各项任务；

10）根据指挥部的要求发布预警启动和结束的命令。
2.3现场应急总指挥

生产安全事故发生后，公司成立现场指挥部，Ⅰ级响应现场总指挥由应急指挥部总指挥担任，Ⅱ响应现场指挥由总指挥指派的指挥部成员担任；成员为指挥部成员及与事故相关的部门、科室负责人。主要职责：

1）负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案；

2）根据灾害性质、发生地点、波及范围、人员分布、救灾人力和物力，制定抢险方案和安全措施；

3）随时同事故现场指挥人员保持联系，发布救援命令；

4）负责整合调配现场应急资源；

5）收集现场信息核实现场情况，保证现场与应急指挥部之间信息传递的真实、及时与畅通，迅速向应急办公室汇报应急处置情况；

6）提供现场应急工作总结报告。

现场应急指挥部下设现场抢险组、专家技术组、警戒保卫组、医疗救护组、后勤保障组等。

2.4应急小组

2.4.1现场抢险组

现场抢险组组长：项鹏飞
生产副总工程师

成员：地测防治水科、生产计划科、机电运输科、兼职救护队等成员
现场抢险组的职责是：

1）落实指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施，组织现场抢救，处置现场突发灾变事件；

2）协助现场总指挥制定抢救方案及安全措施；

3）为应急救援提出意见和建议；

4）提出防范事故措施建议；

5）为恢复生产提供技术支持。

2.4.2技术专家组
组  长：贾志军
总工程师
成  员：各部室专业技术人员、外部技术专家。

职责：

1）协同现场总指挥制定抢救方案；

2）对抢救过程中遇到的技术难题及时给予技术指导，并协助现场总指挥及时修改、补充和调整抢救方案；

3）协同现场指挥部制定应急结束后的恢复计划。

2.4.3警戒保卫组

警戒保卫组组长
冯新
安全监察督察科负责人

成员：保卫科成员
1）负责事故现场治安保卫，维持现场秩序，进行事故现场警戒，确保抢险救灾工作的顺利进行；

2）协助对现场及周围人员防护指导，协助组织人员安全疏散或转移；

3）负责保障交通等工作，指挥、调度撤出危害区的人员和使车辆顺利地通过通道，及时疏散交通阻塞；

4）对重要目标实施保护，维护社会治安，防止有闲杂人员围观，维持场地治安、疏导地面交通工作。

2.4.4医疗救护组

医疗救护组组长：
邵鹏飞
环保职防科科长

成员：办公室成员

宣传培训自救、互救知识，培养急救员。备足应急救援所需的医疗器材、医护人员和药品，对事故造成的伤员的救护，进行必要初期处置后，及时送往医院进行治疗。联系外部医院支援，配合医疗救护部门抢救及运送伤员。

2.4.5后勤保障组：

后勤保障组组长：
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

成员：办公室、财务科成员

1）负责事故发生后各种抢险救援物资的调拨供应；各种应急救援设备和物资的购置储备和保管维护。

2）负责上级领导及其他客人的接待和地面车辆调配工作。

3）负责处理事故发生后的善后处理工作。

4）负责事故发生后各项抢险救援所需资金的筹措和调拨。

3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥或现场总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部总指挥应在接到事故后1小时内向宁武县应急管理局汇报事故情况。

3.3.5信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

3.3.6资源协调

在应急救援指挥和应急救援行动过程中，各应急工作小组要充分利用和合理调配各种应急救援队伍资源、应急救援物资装备资源、交通运输、医疗等保障措施。

3.3.7后勤和财力保障

事故抢险过程中，以矿后勤管理部门为主，配合后勤保障应急工作小组相关成员单位做好后勤保障。由矿财务部门为主，配合资金保障、设备物资供应应急工作小组相关成员单位，做好应急救援专项费用计划，建立专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支；保证在矿发生事故时有足够的应急救援资金，保证能够配备必要的应急物资和装备。

4 应急处置措施

 1）立即切断灾区电源。               

 2）检查灾区内有害气体的浓度、温度及通风设施破坏情况，发现有再次爆炸危险时，必须立即撤离至安全地点。

 3）进入灾区行动要谨慎，防止碰撞产生火花，引起爆炸。 

 4）经侦察确认或者分析认定人员已经遇难，并且没有火源时，必须先恢复灾区通风，再进行处理。

三 煤尘爆炸事故专项应急预案

1 适用范围

该预案适用于公司矿井发生的煤尘爆炸事故的应急救援工作，综合应急预案是应急预案体系的总纲，专项应急预案是专项性工作方案。
2 应急指挥机构及职责
2.1应急指挥部及职责

1）指挥部成员

总指挥
     杨海力
矿   长

副总指挥
  贾志军
总工程师

副总指挥
  赵全全
安全副矿长（兼职救护队队长）

副总指挥
  王春林
救护队队长

应急办公室主任
  王鹏飞
  调度监控副主任

指挥部成员
  杜万飞
 生产副矿长

指挥部成员
  赵常林
 通风副矿长

指挥部成员   张进忠  机电副矿长

指挥部成员
  穆计国
 机电副总工程师

指挥部成员
  项鹏飞
  2号煤生产副总工程师

指挥部成员
  杨志弘
  2号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  宣建军
  5号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  范红超
  2号煤安全副总工程师

指挥部成员
  王允春
  5号煤安全副总工程师

指挥部成员
  杜懿宇
  2号煤通风副总工程师

指挥部成员
  解云超
  5号煤通风副总工程师

抢险救援组组长
于明鑫
5号煤生产副总工程师

技术组组长
  贾志军
  总工程师

医疗救护组组长
邵鹏飞
环保职防科科长

后勤保障组组长
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

警戒保卫组组长
冯  新
安全监察督察科负责人
2）应急指挥部职责：

（1）落实国家相关应急管理政策，审定并批复我公司应急预案的实施。领导、组织我公司事故应急救援工作；审定并签发生产安全事故应急预案体系；审定并组织实施生产安全事故应急预案的演练；

（2）负责启动公司生产安全事故应急预案，作出应急救援决策；

（3）统一指挥，检查督促相关部门参与应急救援工作；

（4）负责对事故应急工作进行督察和指导；统一协调应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案；

（5）必要时向应急管理等相关部门报告事故情况并请示扩大应急；

（6）负责发布和终止应急响应；

（7）政府有关部门向社会公众发布生产安全事故信息时，协助向政府有关部门提供事故信息，以稳定社会秩序。

3）总指挥职责

（1）抢险救灾的最高决策者，负责决定启动应急预案，对整个应急事件给以指导和命令；

（2）接到应急信号后，立即到达应急现场组织指挥与控制工作；

（3）组织应急事件侦察，掌握应急事件的发展情况，确定主要应急的方向，及时处理以控制事件蔓延的力量；

（4）负责信息发布；

（5）政府应急部门到达现场时，要及时向政府应急总指挥报告情况，统一服从指挥，按照统一布置，带领职工贯彻执行；

（6）当紧急情况结束后，决定结束应急响应。

（7）及时向政府部门报告事故情况及应急救援情况；

4）副总指挥职责

（1）协助总指挥对应急现场的指挥工作，当总指挥不在时副总指挥履行总指挥职权；

（2）不断检查和观察应急事件发展的情形，并将结果报告给总指挥；

（3）组织应急现场的警戒工作；

（4）组织现场应急救护工作。

2.2应急办公室

应急指挥部下设应急办公室，由公司调度监控主任王鹏飞兼任应急办公室主任，调度室成员为应急办公室成员，设24小时值班报警电话：0350-4759089。应急办公室的主要职责如下：

1）根据指挥部的要求参与编制和修订我公司的《生产安全事故应急预案》；根据总指挥的要求组织实施应急演练；

2）对矿井范围内所发生事故或灾情及时向指挥部报告；

3)按照指挥部的决定负责通知指挥部成员和各专业组人员到指挥部集合；

4）传达指挥部下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场；

5)在事故抢救过程中，根据指挥部的要求负责各专业组的碰头会，协调各专业组、各成员单位的抢险救援工作；

6）组织、协调对外求援等有关事宜；

7)落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相关记录。

8）负责企业内部事故的接报工作；

9）及时办理应急指挥部领导交办的各项任务；

10）根据指挥部的要求发布预警启动和结束的命令。
2.3现场应急总指挥

生产安全事故发生后，公司成立现场指挥部，Ⅰ级响应现场总指挥由应急指挥部总指挥担任，Ⅱ响应现场指挥由总指挥指派的指挥部成员担任；成员为指挥部成员及与事故相关的部门、科室负责人。主要职责：

1）负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案；

2）根据灾害性质、发生地点、波及范围、人员分布、救灾人力和物力，制定抢险方案和安全措施；

3）随时同事故现场指挥人员保持联系，发布救援命令；

4）负责整合调配现场应急资源；

5）收集现场信息核实现场情况，保证现场与应急指挥部之间信息传递的真实、及时与畅通，迅速向应急办公室汇报应急处置情况；

6）提供现场应急工作总结报告。

现场应急指挥部下设现场抢险组、专家技术组、警戒保卫组、医疗救护组、后勤保障组等。

2.4应急小组

2.4.1现场抢险组

现场抢险组组长：项鹏飞
生产副总工程师

成员：地测防治水科、生产计划科、机电运输科、兼职救护队等成员
现场抢险组的职责是：

1）落实指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施，组织现场抢救，处置现场突发灾变事件；

2）协助现场总指挥制定抢救方案及安全措施；

3）为应急救援提出意见和建议；

4）提出防范事故措施建议；

5）为恢复生产提供技术支持。

2.4.2技术专家组
组  长：贾志军
总工程师
成  员：各部室专业技术人员、外部技术专家。

职责：

1）协同现场总指挥制定抢救方案；

2）对抢救过程中遇到的技术难题及时给予技术指导，并协助现场总指挥及时修改、补充和调整抢救方案；

3）协同现场指挥部制定应急结束后的恢复计划。

2.4.3警戒保卫组

警戒保卫组组长
冯新
安全监察督察科负责人

成员：保卫科成员
1）负责事故现场治安保卫，维持现场秩序，进行事故现场警戒，确保抢险救灾工作的顺利进行；

2）协助对现场及周围人员防护指导，协助组织人员安全疏散或转移；

3）负责保障交通等工作，指挥、调度撤出危害区的人员和使车辆顺利地通过通道，及时疏散交通阻塞；

4）对重要目标实施保护，维护社会治安，防止有闲杂人员围观，维持场地治安、疏导地面交通工作。

2.4.4医疗救护组

医疗救护组组长：
邵鹏飞
环保职防科科长

成员：办公室成员

宣传培训自救、互救知识，培养急救员。备足应急救援所需的医疗器材、医护人员和药品，对事故造成的伤员的救护，进行必要初期处置后，及时送往医院进行治疗。联系外部医院支援，配合医疗救护部门抢救及运送伤员。

2.4.5后勤保障组：

后勤保障组组长：
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

成员：办公室、财务科成员

1）负责事故发生后各种抢险救援物资的调拨供应；各种应急救援设备和物资的购置储备和保管维护。

2）负责上级领导及其他客人的接待和地面车辆调配工作。

3）负责处理事故发生后的善后处理工作。

4）负责事故发生后各项抢险救援所需资金的筹措和调拨。

3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥或现场总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部总指挥应在接到事故后1小时内向宁武县应急管理局汇报事故情况。

3.3.5信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

3.3.6资源协调

在应急救援指挥和应急救援行动过程中，各应急工作小组要充分利用和合理调配各种应急救援队伍资源、应急救援物资装备资源、交通运输、医疗等保障措施。

3.3.7后勤和财力保障

事故抢险过程中，以矿后勤管理部门为主，配合后勤保障应急工作小组相关成员单位做好后勤保障。由矿财务部门为主，配合资金保障、设备物资供应应急工作小组相关成员单位，做好应急救援专项费用计划，建立专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支；保证在矿发生事故时有足够的应急救援资金，保证能够配备必要的应急物资和装备。

4 应急处置措施

4.1.应急处置原则

为了有利于救人和保证救护队员本身安全，避免煤尘连续爆炸，及时恢复通风系统、查明引起爆炸的真实火源是救援工作中的技术关键。制定救援措施时，必须充分考虑发生次生事故特别是发生二次爆炸的可能性，制定防止二次爆炸的措施。

1）立即切断灾区电源。               

2）检查灾区内有害气体的浓度、温度及通风设施破坏情况，发现有再次爆炸危险时，必须立即撤离至安全地点。

3）进入灾区行动要谨慎，防止碰撞产生火花，引起爆炸。 

4.2应急措施

1）井下发生事故后，事故现场人员和接到公司调度电话通知撤退人员，应迅速组织自救与互救，要立即打开自救器，由现场带班队长带领，按照井下避灾路线牌板标识的避灾路线或根据具体情况按照最近的安全路线迅速撤离危险区域，并设法通知事故波及区域人员和事故进一步发展可能波及人员区域人员撤离。 
2）无法撤退时，应迅速进入避难硐室等候营救。

3）调度室要迅速核查入井人员、升井人员和被困人员的数量及被困人员姓名，所处的位置。

4)要立即背向空气颤动方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气，暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，用衣服盖住身体，减少身体暴露面积。附近有躲避硐时，可立即进入躲避硐内以降低爆炸冲击波对人身的直接冲击。

5)保持冷静，尽快判明发生爆炸的地点、影响范围、爆炸性质、危害程度等情况，并立即汇报公司调度室。

6)设法向可能受灾变影响区域的人员发出警报通知。

7)在保证自身安全的前提下，没有受伤的人员应积极救助灾区受伤人员。

8)在爆炸地点附近人员应在老工人、班组长或瓦检员的带领下，有组织地撤退。事故地点进风侧的人员，应迎着风流撤退；在事故地点回风侧的人员，应立即戴好自救器，设法通过其它通道，尽快进入进风侧或新鲜风流中，通过火烟区时不要飞跑和急促呼吸，应稳步走出危险区。

9)若因巷道冒顶无法通行，或在自救器有效时间内不能到达安全地带时，可利用避难硐室或在独头巷道、两风门之间等处用风筒、木板等构筑临时避难所，进行避灾。

10)若避灾地点有压风管，应将阀门打开以提供氧气。避灾时应将衣服，矿灯等物挂于明显位置，以便于救护人员发现。

11)在临时避难硐室避难人员，应保持平静，静卧等待营救，以减少不必要的体力消耗。注意节省水、电和氧气消耗，硐内只留一盏灯，其余全部熄灭，并经常性、有规律地用铁具或石块，敲击管路、发出呼救信号。

12）若人员被堵在独头斜巷时，不可走向顶部，以防顶部积聚的瓦斯造成窒息。

13）井下发生煤尘爆炸按相应避灾路线迅速撤离。

 4）经侦察确认或者分析认定人员已经遇难，并且没有火源时，必须先恢复灾区通风，再进行处理。

四 冒顶片帮事故专项应急预案
1 适用范围

该预案适用于公司矿井发生的冒顶片帮事故的应急救援工作，综合应急预案是应急预案体系的总纲，专项应急预案是专项性工作方案。
2 应急指挥机构及职责
2.1应急指挥部及职责

1）指挥部成员

总指挥
     杨海力
矿   长

副总指挥
  贾志军
总工程师

副总指挥
  赵全全
安全副矿长（兼职救护队队长）

副总指挥
  王春林
救护队队长

应急办公室主任
  王鹏飞
  调度监控副主任

指挥部成员
  杜万飞
 生产副矿长

指挥部成员
  赵常林
 通风副矿长

指挥部成员   张进忠  机电副矿长

指挥部成员
  穆计国
 机电副总工程师

指挥部成员
  项鹏飞
  2号煤生产副总工程师

指挥部成员
  杨志弘
  2号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  宣建军
  5号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  范红超
  2号煤安全副总工程师

指挥部成员
  王允春
  5号煤安全副总工程师

指挥部成员
  杜懿宇
  2号煤通风副总工程师

指挥部成员
  解云超
  5号煤通风副总工程师

抢险救援组组长
于明鑫
5号煤生产副总工程师

技术组组长
  贾志军
  总工程师

医疗救护组组长
邵鹏飞
环保职防科科长

后勤保障组组长
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

警戒保卫组组长
冯  新
安全监察督察科负责人
2）应急指挥部职责：

（1）落实国家相关应急管理政策，审定并批复我公司应急预案的实施。领导、组织我公司事故应急救援工作；审定并签发生产安全事故应急预案体系；审定并组织实施生产安全事故应急预案的演练；

（2）负责启动公司生产安全事故应急预案，作出应急救援决策；

（3）统一指挥，检查督促相关部门参与应急救援工作；

（4）负责对事故应急工作进行督察和指导；统一协调应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案；

（5）必要时向应急管理等相关部门报告事故情况并请示扩大应急；

（6）负责发布和终止应急响应；

（7）政府有关部门向社会公众发布生产安全事故信息时，协助向政府有关部门提供事故信息，以稳定社会秩序。

3）总指挥职责

（1）抢险救灾的最高决策者，负责决定启动应急预案，对整个应急事件给以指导和命令；

（2）接到应急信号后，立即到达应急现场组织指挥与控制工作；

（3）组织应急事件侦察，掌握应急事件的发展情况，确定主要应急的方向，及时处理以控制事件蔓延的力量；

（4）负责信息发布；

（5）政府应急部门到达现场时，要及时向政府应急总指挥报告情况，统一服从指挥，按照统一布置，带领职工贯彻执行；

（6）当紧急情况结束后，决定结束应急响应。

（7）及时向政府部门报告事故情况及应急救援情况；

4）副总指挥职责

（1）协助总指挥对应急现场的指挥工作，当总指挥不在时副总指挥履行总指挥职权；

（2）不断检查和观察应急事件发展的情形，并将结果报告给总指挥；

（3）组织应急现场的警戒工作；

（4）组织现场应急救护工作。

2.2应急办公室

应急指挥部下设应急办公室，由公司调度监控主任王鹏飞兼任应急办公室主任，调度室成员为应急办公室成员，设24小时值班报警电话：0350-4759089。应急办公室的主要职责如下：

1）根据指挥部的要求参与编制和修订我公司的《生产安全事故应急预案》；根据总指挥的要求组织实施应急演练；

2）对矿井范围内所发生事故或灾情及时向指挥部报告；

3)按照指挥部的决定负责通知指挥部成员和各专业组人员到指挥部集合；

4）传达指挥部下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场；

5)在事故抢救过程中，根据指挥部的要求负责各专业组的碰头会，协调各专业组、各成员单位的抢险救援工作；

6）组织、协调对外求援等有关事宜；

7)落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相关记录。

8）负责企业内部事故的接报工作；

9）及时办理应急指挥部领导交办的各项任务；

10）根据指挥部的要求发布预警启动和结束的命令。
2.3现场应急总指挥

生产安全事故发生后，公司成立现场指挥部，Ⅰ级响应现场总指挥由应急指挥部总指挥担任，Ⅱ响应现场指挥由总指挥指派的指挥部成员担任；成员为指挥部成员及与事故相关的部门、科室负责人。主要职责：

1）负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案；

2）根据灾害性质、发生地点、波及范围、人员分布、救灾人力和物力，制定抢险方案和安全措施；

3）随时同事故现场指挥人员保持联系，发布救援命令；

4）负责整合调配现场应急资源；

5）收集现场信息核实现场情况，保证现场与应急指挥部之间信息传递的真实、及时与畅通，迅速向应急办公室汇报应急处置情况；

6）提供现场应急工作总结报告。

现场应急指挥部下设现场抢险组、专家技术组、警戒保卫组、医疗救护组、后勤保障组等。

2.4应急小组

2.4.1现场抢险组

现场抢险组组长：项鹏飞
生产副总工程师

成员：地测防治水科、生产计划科、机电运输科、兼职救护队等成员
现场抢险组的职责是：

1）落实指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施，组织现场抢救，处置现场突发灾变事件；

2）协助现场总指挥制定抢救方案及安全措施；

3）为应急救援提出意见和建议；

4）提出防范事故措施建议；

5）为恢复生产提供技术支持。

2.4.2技术专家组
组  长：贾志军
总工程师
成  员：各部室专业技术人员、外部技术专家。

职责：

1）协同现场总指挥制定抢救方案；

2）对抢救过程中遇到的技术难题及时给予技术指导，并协助现场总指挥及时修改、补充和调整抢救方案；

3）协同现场指挥部制定应急结束后的恢复计划。

2.4.3警戒保卫组

警戒保卫组组长
冯新
安全监察督察科负责人

成员：保卫科成员
1）负责事故现场治安保卫，维持现场秩序，进行事故现场警戒，确保抢险救灾工作的顺利进行；

2）协助对现场及周围人员防护指导，协助组织人员安全疏散或转移；

3）负责保障交通等工作，指挥、调度撤出危害区的人员和使车辆顺利地通过通道，及时疏散交通阻塞；

4）对重要目标实施保护，维护社会治安，防止有闲杂人员围观，维持场地治安、疏导地面交通工作。

2.4.4医疗救护组

医疗救护组组长：
邵鹏飞
环保职防科科长

成员：办公室成员

宣传培训自救、互救知识，培养急救员。备足应急救援所需的医疗器材、医护人员和药品，对事故造成的伤员的救护，进行必要初期处置后，及时送往医院进行治疗。联系外部医院支援，配合医疗救护部门抢救及运送伤员。

2.4.5后勤保障组：

后勤保障组组长：
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

成员：办公室、财务科成员

1）负责事故发生后各种抢险救援物资的调拨供应；各种应急救援设备和物资的购置储备和保管维护。

2）负责上级领导及其他客人的接待和地面车辆调配工作。

3）负责处理事故发生后的善后处理工作。

4）负责事故发生后各项抢险救援所需资金的筹措和调拨。

3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥或现场总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部总指挥应在接到事故后1小时内向宁武县应急管理局汇报事故情况。

3.3.5信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

3.3.6资源协调

在应急救援指挥和应急救援行动过程中，各应急工作小组要充分利用和合理调配各种应急救援队伍资源、应急救援物资装备资源、交通运输、医疗等保障措施。

3.3.7后勤和财力保障

事故抢险过程中，以矿后勤管理部门为主，配合后勤保障应急工作小组相关成员单位做好后勤保障。由矿财务部门为主，配合资金保障、设备物资供应应急工作小组相关成员单位，做好应急救援专项费用计划，建立专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支；保证在矿发生事故时有足够的应急救援资金，保证能够配备必要的应急物资和装备。

4 应急处置措施

处理顶板事故时，应当遵守下列规定: 

1)迅速恢复冒顶区的通风。如不能恢复，应当利用压风管、水管或者打钻向被困人员供给新鲜空气、饮料和食物。 

2)指定专人检查甲烷浓度、观察顶板和周围支护情况，发现异常，立即撤出人员。

3)加强巷道支护，防止发生二次冒顶、片帮，保证退路 安全畅通。

五 水灾事故专项应急预案
1 适用范围

该预案适用于公司矿井发生的水灾事故的应急救援工作，综合应急预案是应急预案体系的总纲，专项应急预案是专项性工作方案。
2 应急指挥机构及职责
2.1应急指挥部及职责

1）指挥部成员

总指挥
     杨海力
矿   长

副总指挥
  贾志军
总工程师

副总指挥
  赵全全
安全副矿长（兼职救护队队长）

副总指挥
  王春林
救护队队长

应急办公室主任
  王鹏飞
  调度监控副主任

指挥部成员
  杜万飞
 生产副矿长

指挥部成员
  赵常林
 通风副矿长

指挥部成员   张进忠  机电副矿长

指挥部成员
  穆计国
 机电副总工程师

指挥部成员
  项鹏飞
  2号煤生产副总工程师

指挥部成员
  杨志弘
  2号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  宣建军
  5号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  范红超
  2号煤安全副总工程师

指挥部成员
  王允春
  5号煤安全副总工程师

指挥部成员
  杜懿宇
  2号煤通风副总工程师

指挥部成员
  解云超
  5号煤通风副总工程师

抢险救援组组长
于明鑫
5号煤生产副总工程师

技术组组长
  贾志军
  总工程师

医疗救护组组长
邵鹏飞
环保职防科科长

后勤保障组组长
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

警戒保卫组组长
冯  新
安全监察督察科负责人
2）应急指挥部职责：

（1）落实国家相关应急管理政策，审定并批复我公司应急预案的实施。领导、组织我公司事故应急救援工作；审定并签发生产安全事故应急预案体系；审定并组织实施生产安全事故应急预案的演练；

（2）负责启动公司生产安全事故应急预案，作出应急救援决策；

（3）统一指挥，检查督促相关部门参与应急救援工作；

（4）负责对事故应急工作进行督察和指导；统一协调应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案；

（5）必要时向应急管理等相关部门报告事故情况并请示扩大应急；

（6）负责发布和终止应急响应；

（7）政府有关部门向社会公众发布生产安全事故信息时，协助向政府有关部门提供事故信息，以稳定社会秩序。

3）总指挥职责

（1）抢险救灾的最高决策者，负责决定启动应急预案，对整个应急事件给以指导和命令；

（2）接到应急信号后，立即到达应急现场组织指挥与控制工作；

（3）组织应急事件侦察，掌握应急事件的发展情况，确定主要应急的方向，及时处理以控制事件蔓延的力量；

（4）负责信息发布；

（5）政府应急部门到达现场时，要及时向政府应急总指挥报告情况，统一服从指挥，按照统一布置，带领职工贯彻执行；

（6）当紧急情况结束后，决定结束应急响应。

（7）及时向政府部门报告事故情况及应急救援情况；

4）副总指挥职责

（1）协助总指挥对应急现场的指挥工作，当总指挥不在时副总指挥履行总指挥职权；

（2）不断检查和观察应急事件发展的情形，并将结果报告给总指挥；

（3）组织应急现场的警戒工作；

（4）组织现场应急救护工作。

2.2应急办公室

应急指挥部下设应急办公室，由公司调度监控主任王鹏飞兼任应急办公室主任，调度室成员为应急办公室成员，设24小时值班报警电话：0350-4759089。应急办公室的主要职责如下：

1）根据指挥部的要求参与编制和修订我公司的《生产安全事故应急预案》；根据总指挥的要求组织实施应急演练；

2）对矿井范围内所发生事故或灾情及时向指挥部报告；

3)按照指挥部的决定负责通知指挥部成员和各专业组人员到指挥部集合；

4）传达指挥部下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场；

5)在事故抢救过程中，根据指挥部的要求负责各专业组的碰头会，协调各专业组、各成员单位的抢险救援工作；

6）组织、协调对外求援等有关事宜；

7)落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相关记录。

8）负责企业内部事故的接报工作；

9）及时办理应急指挥部领导交办的各项任务；

10）根据指挥部的要求发布预警启动和结束的命令。
2.3现场应急总指挥

生产安全事故发生后，公司成立现场指挥部，Ⅰ级响应现场总指挥由应急指挥部总指挥担任，Ⅱ响应现场指挥由总指挥指派的指挥部成员担任；成员为指挥部成员及与事故相关的部门、科室负责人。主要职责：

1）负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案；

2）根据灾害性质、发生地点、波及范围、人员分布、救灾人力和物力，制定抢险方案和安全措施；

3）随时同事故现场指挥人员保持联系，发布救援命令；

4）负责整合调配现场应急资源；

5）收集现场信息核实现场情况，保证现场与应急指挥部之间信息传递的真实、及时与畅通，迅速向应急办公室汇报应急处置情况；

6）提供现场应急工作总结报告。

现场应急指挥部下设现场抢险组、专家技术组、警戒保卫组、医疗救护组、后勤保障组等。

2.4应急小组

2.4.1现场抢险组

现场抢险组组长：项鹏飞  生产副总工程师

成员：地测防治水科、生产计划科、机电运输科、兼职救护队等成员
现场抢险组的职责是：

1）落实指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施，组织现场抢救，处置现场突发灾变事件；

2）协助现场总指挥制定抢救方案及安全措施；

3）为应急救援提出意见和建议；

4）提出防范事故措施建议；

5）为恢复生产提供技术支持。

2.4.2技术专家组
组  长：贾志军
总工程师
成  员：各部室专业技术人员、外部技术专家。

职责：

1）协同现场总指挥制定抢救方案；

2）对抢救过程中遇到的技术难题及时给予技术指导，并协助现场总指挥及时修改、补充和调整抢救方案；

3）协同现场指挥部制定应急结束后的恢复计划。

2.4.3警戒保卫组

警戒保卫组组长
冯新
安全监察督察科负责人

成员：保卫科成员
1）负责事故现场治安保卫，维持现场秩序，进行事故现场警戒，确保抢险救灾工作的顺利进行；

2）协助对现场及周围人员防护指导，协助组织人员安全疏散或转移；

3）负责保障交通等工作，指挥、调度撤出危害区的人员和使车辆顺利地通过通道，及时疏散交通阻塞；

4）对重要目标实施保护，维护社会治安，防止有闲杂人员围观，维持场地治安、疏导地面交通工作。

2.4.4医疗救护组

医疗救护组组长：
邵鹏飞
环保职防科科长

成员：办公室成员

宣传培训自救、互救知识，培养急救员。备足应急救援所需的医疗器材、医护人员和药品，对事故造成的伤员的救护，进行必要初期处置后，及时送往医院进行治疗。联系外部医院支援，配合医疗救护部门抢救及运送伤员。

2.4.5后勤保障组：

后勤保障组组长：
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

成员：办公室、财务科成员

1）负责事故发生后各种抢险救援物资的调拨供应；各种应急救援设备和物资的购置储备和保管维护。

2）负责上级领导及其他客人的接待和地面车辆调配工作。

3）负责处理事故发生后的善后处理工作。

4）负责事故发生后各项抢险救援所需资金的筹措和调拨。

3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥或现场总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部总指挥应在接到事故后1小时内向宁武县应急管理局汇报事故情况。

3.3.5信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

3.3.6资源协调

在应急救援指挥和应急救援行动过程中，各应急工作小组要充分利用和合理调配各种应急救援队伍资源、应急救援物资装备资源、交通运输、医疗等保障措施。

3.3.7后勤和财力保障

事故抢险过程中，以矿后勤管理部门为主，配合后勤保障应急工作小组相关成员单位做好后勤保障。由矿财务部门为主，配合资金保障、设备物资供应应急工作小组相关成员单位，做好应急救援专项费用计划，建立专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支；保证在矿发生事故时有足够的应急救援资金，保证能够配备必要的应急物资和装备。

4 应急处置措施 

1)迅速了解和分析水源、突水点、影响范围、事故前人员分布、矿井具有生存条件的地点及其进入的通道等情况。根据 被堵人员所在地点的空间、氧气、瓦斯浓度以及救出被困人员所需的大致时间制定相应救灾方案。

2)尽快恢复灾区通风，加强灾区气体检测，防止发生瓦斯爆炸和有害气体中毒、窒息事故。

3)根据情况综合采取排水、堵水和向井下人员被困位置打钻等措施。

4)排水后进行侦察抢险时，注意防止冒顶和二次突水事故的发生。

六 提升运输事故专项应急预案

1 适用范围

该预案适用于公司矿井发生的提升运输事故的应急救援工作，综合应急预案是应急预案体系的总纲，专项应急预案是专项性工作方案。
2 应急指挥机构及职责
2.1应急指挥部及职责

1）指挥部成员

总指挥
     杨海力
矿   长

副总指挥
  贾志军
总工程师

副总指挥
  赵全全
安全副矿长（兼职救护队队长）

副总指挥
  王春林
救护队队长

应急办公室主任
  王鹏飞
  调度监控副主任

指挥部成员
  杜万飞
 生产副矿长

指挥部成员
  赵常林
 通风副矿长

指挥部成员   张进忠  机电副矿长

指挥部成员
  穆计国
 机电副总工程师

指挥部成员
  项鹏飞
  2号煤生产副总工程师

指挥部成员
  杨志弘
  2号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  宣建军
  5号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  范红超
  2号煤安全副总工程师

指挥部成员
  王允春
  5号煤安全副总工程师

指挥部成员
  杜懿宇
  2号煤通风副总工程师

指挥部成员
  解云超
  5号煤通风副总工程师

抢险救援组组长
于明鑫
5号煤生产副总工程师

技术组组长
  贾志军
  总工程师

医疗救护组组长
邵鹏飞
环保职防科科长

后勤保障组组长
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

警戒保卫组组长
冯  新
安全监察督察科负责人
2）应急指挥部职责：

（1）落实国家相关应急管理政策，审定并批复我公司应急预案的实施。领导、组织我公司事故应急救援工作；审定并签发生产安全事故应急预案体系；审定并组织实施生产安全事故应急预案的演练；

（2）负责启动公司生产安全事故应急预案，作出应急救援决策；

（3）统一指挥，检查督促相关部门参与应急救援工作；

（4）负责对事故应急工作进行督察和指导；统一协调应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案；

（5）必要时向应急管理等相关部门报告事故情况并请示扩大应急；

（6）负责发布和终止应急响应；

（7）政府有关部门向社会公众发布生产安全事故信息时，协助向政府有关部门提供事故信息，以稳定社会秩序。

3）总指挥职责

（1）抢险救灾的最高决策者，负责决定启动应急预案，对整个应急事件给以指导和命令；

（2）接到应急信号后，立即到达应急现场组织指挥与控制工作；

（3）组织应急事件侦察，掌握应急事件的发展情况，确定主要应急的方向，及时处理以控制事件蔓延的力量；

（4）负责信息发布；

（5）政府应急部门到达现场时，要及时向政府应急总指挥报告情况，统一服从指挥，按照统一布置，带领职工贯彻执行；

（6）当紧急情况结束后，决定结束应急响应。

（7）及时向政府部门报告事故情况及应急救援情况；

4）副总指挥职责

（1）协助总指挥对应急现场的指挥工作，当总指挥不在时副总指挥履行总指挥职权；

（2）不断检查和观察应急事件发展的情形，并将结果报告给总指挥；

（3）组织应急现场的警戒工作；

（4）组织现场应急救护工作。

2.2应急办公室

应急指挥部下设应急办公室，由公司调度监控主任王鹏飞兼任应急办公室主任，调度室成员为应急办公室成员，设24小时值班报警电话：0350-4759089。应急办公室的主要职责如下：

1）根据指挥部的要求参与编制和修订我公司的《生产安全事故应急预案》；根据总指挥的要求组织实施应急演练；

2）对矿井范围内所发生事故或灾情及时向指挥部报告；

3)按照指挥部的决定负责通知指挥部成员和各专业组人员到指挥部集合；

4）传达指挥部下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场；

5)在事故抢救过程中，根据指挥部的要求负责各专业组的碰头会，协调各专业组、各成员单位的抢险救援工作；

6）组织、协调对外求援等有关事宜；

7)落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相关记录。

8）负责企业内部事故的接报工作；

9）及时办理应急指挥部领导交办的各项任务；

10）根据指挥部的要求发布预警启动和结束的命令。
2.3现场应急总指挥

生产安全事故发生后，公司成立现场指挥部，Ⅰ级响应现场总指挥由应急指挥部总指挥担任，Ⅱ响应现场指挥由总指挥指派的指挥部成员担任；成员为指挥部成员及与事故相关的部门、科室负责人。主要职责：

1）负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案；

2）根据灾害性质、发生地点、波及范围、人员分布、救灾人力和物力，制定抢险方案和安全措施；

3）随时同事故现场指挥人员保持联系，发布救援命令；

4）负责整合调配现场应急资源；

5）收集现场信息核实现场情况，保证现场与应急指挥部之间信息传递的真实、及时与畅通，迅速向应急办公室汇报应急处置情况；

6）提供现场应急工作总结报告。

现场应急指挥部下设现场抢险组、专家技术组、警戒保卫组、医疗救护组、后勤保障组等。

2.4应急小组

2.4.1现场抢险组

现场抢险组组长：项鹏飞
生产副总工程师

成员：地测防治水科、生产计划科、机电运输科、兼职救护队等成员
现场抢险组的职责是：

1）落实指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施，组织现场抢救，处置现场突发灾变事件；

2）协助现场总指挥制定抢救方案及安全措施；

3）为应急救援提出意见和建议；

4）提出防范事故措施建议；

5）为恢复生产提供技术支持。

2.4.2技术专家组
组  长：贾志军
总工程师
成  员：各部室专业技术人员、外部技术专家。

职责：

1）协同现场总指挥制定抢救方案；

2）对抢救过程中遇到的技术难题及时给予技术指导，并协助现场总指挥及时修改、补充和调整抢救方案；

3）协同现场指挥部制定应急结束后的恢复计划。

2.4.3警戒保卫组

警戒保卫组组长
冯新
安全监察督察科负责人

成员：保卫科成员
1）负责事故现场治安保卫，维持现场秩序，进行事故现场警戒，确保抢险救灾工作的顺利进行；

2）协助对现场及周围人员防护指导，协助组织人员安全疏散或转移；

3）负责保障交通等工作，指挥、调度撤出危害区的人员和使车辆顺利地通过通道，及时疏散交通阻塞；

4）对重要目标实施保护，维护社会治安，防止有闲杂人员围观，维持场地治安、疏导地面交通工作。

2.4.4医疗救护组

医疗救护组组长：
邵鹏飞
环保职防科科长

成员：办公室成员

宣传培训自救、互救知识，培养急救员。备足应急救援所需的医疗器材、医护人员和药品，对事故造成的伤员的救护，进行必要初期处置后，及时送往医院进行治疗。联系外部医院支援，配合医疗救护部门抢救及运送伤员。

2.4.5后勤保障组：

后勤保障组组长：
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

成员：办公室、财务科成员

1）负责事故发生后各种抢险救援物资的调拨供应；各种应急救援设备和物资的购置储备和保管维护。

2）负责上级领导及其他客人的接待和地面车辆调配工作。

3）负责处理事故发生后的善后处理工作。

4）负责事故发生后各项抢险救援所需资金的筹措和调拨。

3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥或现场总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部总指挥应在接到事故后1小时内向宁武县应急管理局汇报事故情况。

3.3.5信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

3.3.6资源协调

在应急救援指挥和应急救援行动过程中，各应急工作小组要充分利用和合理调配各种应急救援队伍资源、应急救援物资装备资源、交通运输、医疗等保障措施。

3.3.7后勤和财力保障

事故抢险过程中，以矿后勤管理部门为主，配合后勤保障应急工作小组相关成员单位做好后勤保障。由矿财务部门为主，配合资金保障、设备物资供应应急工作小组相关成员单位，做好应急救援专项费用计划，建立专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支；保证在矿发生事故时有足够的应急救援资金，保证能够配备必要的应急物资和装备。

4 应急处置措施  

4.1处置基本原则 

1) 统一指挥原则 

根据指挥部总指挥的命令在现场指挥机构的统一指挥下充分调动各方面的救援力量落实责任科学组织保障抢险救援工作快速、有序开展。 

2)救人优先原则 

坚持“以人为本”原则切实把保护职工生命安全作为事故处置的首要任务有效防止和控制事故危害蔓延扩大千方百计把事故造成的危害和损失减少到最低程度。 

3)及时抢救原则 

①事故发生后事故单位现场人员应当迅速采取有效措施开展自救、互救工作。 

②事故发生单位主要负责人要按照相关规定迅速组织抢救。 

③实施快速应急响应和快速抢险相关部门、救援机构必须第一时间到达事故发生地相应的救援抢险设备也必须迅速到达。

4.2机械伤害、触电、高处坠落、物体打击等造成人身伤害事故发生后现场工作人员按现场处置方案的要求进行人员救护。 

4.3发生撕带或断带事故时按以下程序处理

①首先组织人员将皮带上浮煤清理干净。 

②联系厂家携带硫化器到主斜井硫化接头。 

③机电科人员组织所需带面、卸载滚筒并组织将其运输至现场。

④设备运输及施工前准备。

七 地面火灾事故专项应急预案

1适用范围

该预案适用于公司矿井发生的水灾事故的应急救援工作，综合应急预案是应急预案体系的总纲，专项应急预案是专项性工作方案。
2 应急指挥机构及职责
2.1应急指挥部及职责

1）指挥部成员

总指挥
     杨海力
矿   长

副总指挥
  贾志军
总工程师

副总指挥
  赵全全
安全副矿长（兼职救护队队长）

副总指挥
  王春林
救护队队长

应急办公室主任
  王鹏飞
  调度监控副主任

指挥部成员
  杜万飞
 生产副矿长

指挥部成员
  赵常林
 通风副矿长

指挥部成员   张进忠  机电副矿长

指挥部成员
  穆计国
 机电副总工程师

指挥部成员
  项鹏飞
  2号煤生产副总工程师

指挥部成员
  杨志弘
  2号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  宣建军
  5号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  范红超
  2号煤安全副总工程师

指挥部成员
  王允春
  5号煤安全副总工程师

指挥部成员
  杜懿宇
  2号煤通风副总工程师

指挥部成员
  解云超
  5号煤通风副总工程师

抢险救援组组长
于明鑫
5号煤生产副总工程师

技术组组长
  贾志军
  总工程师

医疗救护组组长
邵鹏飞
环保职防科科长

后勤保障组组长
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

警戒保卫组组长
冯  新
安全监察督察科负责人
2）应急指挥部职责：

（1）落实国家相关应急管理政策，审定并批复我公司应急预案的实施。领导、组织我公司事故应急救援工作；审定并签发生产安全事故应急预案体系；审定并组织实施生产安全事故应急预案的演练；

（2）负责启动公司生产安全事故应急预案，作出应急救援决策；

（3）统一指挥，检查督促相关部门参与应急救援工作；

（4）负责对事故应急工作进行督察和指导；统一协调应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案；

（5）必要时向应急管理等相关部门报告事故情况并请示扩大应急；

（6）负责发布和终止应急响应；

（7）政府有关部门向社会公众发布生产安全事故信息时，协助向政府有关部门提供事故信息，以稳定社会秩序。

3）总指挥职责

（1）抢险救灾的最高决策者，负责决定启动应急预案，对整个应急事件给以指导和命令；

（2）接到应急信号后，立即到达应急现场组织指挥与控制工作；

（3）组织应急事件侦察，掌握应急事件的发展情况，确定主要应急的方向，及时处理以控制事件蔓延的力量；

（4）负责信息发布；

（5）政府应急部门到达现场时，要及时向政府应急总指挥报告情况，统一服从指挥，按照统一布置，带领职工贯彻执行；

（6）当紧急情况结束后，决定结束应急响应。

（7）及时向政府部门报告事故情况及应急救援情况；

4）副总指挥职责

（1）协助总指挥对应急现场的指挥工作，当总指挥不在时副总指挥履行总指挥职权；

（2）不断检查和观察应急事件发展的情形，并将结果报告给总指挥；

（3）组织应急现场的警戒工作；

（4）组织现场应急救护工作。

2.2应急办公室

应急指挥部下设应急办公室，由公司调度监控主任王鹏飞兼任应急办公室主任，调度室成员为应急办公室成员，设24小时值班报警电话：0350-4759089。应急办公室的主要职责如下：

1）根据指挥部的要求参与编制和修订我公司的《生产安全事故应急预案》；根据总指挥的要求组织实施应急演练；

2）对矿井范围内所发生事故或灾情及时向指挥部报告；

3)按照指挥部的决定负责通知指挥部成员和各专业组人员到指挥部集合；

4）传达指挥部下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场；

5)在事故抢救过程中，根据指挥部的要求负责各专业组的碰头会，协调各专业组、各成员单位的抢险救援工作；

6）组织、协调对外求援等有关事宜；

7)落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相关记录。

8）负责企业内部事故的接报工作；

9）及时办理应急指挥部领导交办的各项任务；

10）根据指挥部的要求发布预警启动和结束的命令。
2.3现场应急总指挥

生产安全事故发生后，公司成立现场指挥部，Ⅰ级响应现场总指挥由应急指挥部总指挥担任，Ⅱ响应现场指挥由总指挥指派的指挥部成员担任；成员为指挥部成员及与事故相关的部门、科室负责人。主要职责：

1）负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案；

2）根据灾害性质、发生地点、波及范围、人员分布、救灾人力和物力，制定抢险方案和安全措施；

3）随时同事故现场指挥人员保持联系，发布救援命令；

4）负责整合调配现场应急资源；

5）收集现场信息核实现场情况，保证现场与应急指挥部之间信息传递的真实、及时与畅通，迅速向应急办公室汇报应急处置情况；

6）提供现场应急工作总结报告。

现场应急指挥部下设现场抢险组、专家技术组、警戒保卫组、医疗救护组、后勤保障组等。

2.4应急小组

2.4.1现场抢险组

现场抢险组组长：项鹏飞
生产副总工程师

成员：地测防治水科、生产计划科、机电运输科、兼职救护队等成员
现场抢险组的职责是：

1）落实指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施，组织现场抢救，处置现场突发灾变事件；

2）协助现场总指挥制定抢救方案及安全措施；

3）为应急救援提出意见和建议；

4）提出防范事故措施建议；

5）为恢复生产提供技术支持。

2.4.2技术专家组
组  长：贾志军
总工程师
成  员：各部室专业技术人员、外部技术专家。

职责：

1）协同现场总指挥制定抢救方案；

2）对抢救过程中遇到的技术难题及时给予技术指导，并协助现场总指挥及时修改、补充和调整抢救方案；

3）协同现场指挥部制定应急结束后的恢复计划。

2.4.3警戒保卫组

警戒保卫组组长
冯新
安全监察督察科负责人

成员：保卫科成员
1）负责事故现场治安保卫，维持现场秩序，进行事故现场警戒，确保抢险救灾工作的顺利进行；

2）协助对现场及周围人员防护指导，协助组织人员安全疏散或转移；

3）负责保障交通等工作，指挥、调度撤出危害区的人员和使车辆顺利地通过通道，及时疏散交通阻塞；

4）对重要目标实施保护，维护社会治安，防止有闲杂人员围观，维持场地治安、疏导地面交通工作。

2.4.4医疗救护组

医疗救护组组长：
邵鹏飞
环保职防科科长

成员：办公室成员

宣传培训自救、互救知识，培养急救员。备足应急救援所需的医疗器材、医护人员和药品，对事故造成的伤员的救护，进行必要初期处置后，及时送往医院进行治疗。联系外部医院支援，配合医疗救护部门抢救及运送伤员。

2.4.5后勤保障组：

后勤保障组组长：
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

成员：办公室、财务科成员

1）负责事故发生后各种抢险救援物资的调拨供应；各种应急救援设备和物资的购置储备和保管维护。

2）负责上级领导及其他客人的接待和地面车辆调配工作。

3）负责处理事故发生后的善后处理工作。

4）负责事故发生后各项抢险救援所需资金的筹措和调拨。

3 响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥或现场总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部总指挥应在接到事故后1小时内向宁武县应急管理局汇报事故情况。

3.3.5信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

3.3.6资源协调

在应急救援指挥和应急救援行动过程中，各应急工作小组要充分利用和合理调配各种应急救援队伍资源、应急救援物资装备资源、交通运输、医疗等保障措施。

3.3.7后勤和财力保障

事故抢险过程中，以矿后勤管理部门为主，配合后勤保障应急工作小组相关成员单位做好后勤保障。由矿财务部门为主，配合资金保障、设备物资供应应急工作小组相关成员单位，做好应急救援专项费用计划，建立专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支；保证在矿发生事故时有足够的应急救援资金，保证能够配备必要的应急物资和装备。

4处置措施

4.1应急基本处置原则

（1）公司地面发生火灾事故后，救援人员要按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤离、救人优先”的原则救灾。

（2）以抢救遇险人员为主，本着“先抢后救、先重后轻、先救后送”的原则救险。

（3）先救人后灭火，即先集中力量疏散抢救受火势威胁或被火势围困的人员，然后再组织力量控制消灭火势。此方法主要适用于化学危险品泄漏着火等存在中毒和爆炸危险性的火灾现场；或钢结构、带闷顶的砖木结构等经燃烧烘烤在短时间内会倒塌的火灾现场；以及火势发展十分迅速，到场力量无法控制火势蔓延的火灾现场。

（4）边救人边灭火，即在组织力量实施救人的同时，部署力量设置水枪阵地控制热烟气和火势蔓延，以延缓火势蔓延速度赢得救人时间。诸如培训中心、办公楼、食堂及附近居住人员区域等人员密集场所发生火灾，疏散抢救受困人员需要较长时间，且火势和热烟气蔓延扩大，又会直接影响救人行动的速度和安全。因此，此类场所发生火灾通常应采取边救人边灭火的战术方法，在控制烟气蔓延范围，延缓火势发展速度的同时，为抢救人员创造条件赢得时间。 

（5）先灭火后救人，即先集中力量一举消灭火势或控制火势蔓延，待增援力量到场后实施救人，或火势控制后，再组织人员疏散抢救被困人员。对于一些单元式住宅火灾，或火势处于初起阶段，着火范围少、到场力量足以控制和扑灭火灾，或建筑耐火等级高、上下层之间安全分隔没有可蔓延通道的场所发生火灾，可采取先灭火后救人的战术方法，以尽快扑灭火势，减少火灾损失。此外，对一些不灭火就难以救人的情况，也惟有采用此办法。

4.2现场应急处置措施

（1）一般火灾扑救措施：

①加强矿应急救援队伍建设，掌握应急救援的基本技术和技能，利用内部固定消防设施和灭火器，立足自救，切实提高扑救初起火灾的能力。 

②建立火灾自动报警远程监控管理网络系统，提高快速反应扑救能力。 

③认真进行火情侦察，积极营救被困人员 

④要根据“先救人，后救物”、“先控制、后消灭”的原则，组织人员疏散灾害现场的人员和物资；灵活地适用堵截包围、内外夹攻、上下合击、重点突破的战术方法。 

（2）液化石油气罐扑救火灾的措施：

①本措施适用于液化气突发火灾事故的应急处理。

②迅速冷却罐体，防止爆炸。遇到情况不明的任何气瓶，只要还没有爆炸，都可以借助于坚固的隐蔽物，将身体姿势放低，迅速射水冷却，情况不明，千万不可盲目接近钢瓶。

③疏散钢瓶，消除危险。当确认钢瓶没有爆炸危险时，采取必要的防护措施，把钢瓶疏散到安全地带。对于正在排放气体的钢瓶，最好搬到安全地方，点火放空燃烧，不要任其自然排放，以免遇火发生燃烧和爆炸。

④关闭角阀，迅速灭火。扑救钢瓶火灾可用干粉、二氧化碳等灭火剂灭火、如果角阀没有失去密封作用，可以戴上隔热手套或用湿毛巾等物品应迅速关闭角阀，火即可熄灭。如果钢瓶的角阀损坏，无法关闭时，不要轻易将火扑灭，可以把燃烧的钢瓶拖到安全地点，对钢瓶进行冷却，让其自行燃烧完毕。如果必须灭火，一定要把周围的火种熄灭，并冷却周围烤热的物品和钢瓶，还需要用喷雾状水流把气体驱散。

（3）扑救电气火灾的措施：

①本措施适用于本矿地面变电所及其它单位电气火灾发生的应急处理。

②扑救电气火灾一般应先切断火场电源。如果断电后会影响生产而必须进行带电灭火时，一定要采取必要的措施进行扑救。

③断电灭火：为了防止在救火时发生触电事故，消防队到达火场后与电工等有关人员配合，尽快设法切断电源，利用干粉灭火器扑救控制火灾事故蔓延。如火势较大，作出决定，利用消防栓链接水带进行灭火。

④带电灭火：对初起的电器火灾，在确定最小的安全距离后，利用干粉灭火器扑救。当火势较大，灭火器难以扑救时，消防战斗员必须配备相应的个人防护用具，采取可靠的接地措施，并在安全距离用水流带电灭火。

（4）扑救山火的措施：
1、一般山火扑救。对初期的山火扑救 ,应急救援队队负责扑救。 

2、山火火警警扑救。对于扩大的山火扑救，应第一时间请求宁武县消防救援大队到场支援，同时疏散人群到安全地带，并迅速组织应急救援队队参加现场扑火。

3、山火火灾扑救。当发生山火火灾时 ,应由请求政府援助，并由上级部门和宁武县消防救援大队接手指挥部，应急救援队负责协助现场扑救 ,扑灭火灾。

八 民爆物品库事故专项应急预案
1适用范围

该预案适用于公司民爆物品库在储存、发放、运输、领用过程中，由于撞击、挤压、摩擦、摔落、违章操作可能导致爆炸事故的应急救援工作开展。综合应急预案是应急预案体系的总纲，专项应急预案是专项性工作方案。
2应急指挥机构及职责

2.1应急指挥部及职责

1）指挥部成员

总指挥
     杨海力
矿   长

副总指挥
  贾志军
总工程师

副总指挥
  赵全全
安全副矿长（兼职救护队队长）

副总指挥
  王春林
救护队队长

应急办公室主任
  王鹏飞
  调度监控副主任

指挥部成员
  杜万飞
 生产副矿长

指挥部成员
  赵常林
 通风副矿长

指挥部成员   张进忠  机电副矿长

指挥部成员
  穆计国
 机电副总工程师

指挥部成员
  项鹏飞
  2号煤生产副总工程师

指挥部成员
  杨志弘
  2号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  宣建军
  5号煤地测防治水副总工程师

指挥部成员
  范红超
  2号煤安全副总工程师

指挥部成员
  王允春
  5号煤安全副总工程师

指挥部成员
  杜懿宇
  2号煤通风副总工程师

指挥部成员
  解云超
  5号煤通风副总工程师

抢险救援组组长
于明鑫
5号煤生产副总工程师

技术组组长
  贾志军
  总工程师

医疗救护组组长
邵鹏飞
环保职防科科长

后勤保障组组长
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

警戒保卫组组长
冯  新
安全监察督察科负责人
2）应急指挥部职责：

（1）落实国家相关应急管理政策，审定并批复我公司应急预案的实施。领导、组织我公司事故应急救援工作；审定并签发生产安全事故应急预案体系；审定并组织实施生产安全事故应急预案的演练；

（2）负责启动公司生产安全事故应急预案，作出应急救援决策；

（3）统一指挥，检查督促相关部门参与应急救援工作；

（4）负责对事故应急工作进行督察和指导；统一协调应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案；

（5）必要时向应急管理等相关部门报告事故情况并请示扩大应急；

（6）负责发布和终止应急响应；

（7）政府有关部门向社会公众发布生产安全事故信息时，协助向政府有关部门提供事故信息，以稳定社会秩序。

3）总指挥职责

（1）抢险救灾的最高决策者，负责决定启动应急预案，对整个应急事件给以指导和命令；

（2）接到应急信号后，立即到达应急现场组织指挥与控制工作；

（3）组织应急事件侦察，掌握应急事件的发展情况，确定主要应急的方向，及时处理以控制事件蔓延的力量；

（4）负责信息发布；

（5）政府应急部门到达现场时，要及时向政府应急总指挥报告情况，统一服从指挥，按照统一布置，带领职工贯彻执行；

（6）当紧急情况结束后，决定结束应急响应。

（7）及时向政府部门报告事故情况及应急救援情况；

4）副总指挥职责

（1）协助总指挥对应急现场的指挥工作，当总指挥不在时副总指挥履行总指挥职权；

（2）不断检查和观察应急事件发展的情形，并将结果报告给总指挥；

（3）组织应急现场的警戒工作；

（4）组织现场应急救护工作。

2.2应急办公室

应急指挥部下设应急办公室，由公司调度监控主任王鹏飞兼任应急办公室主任，调度室成员为应急办公室成员，设24小时值班报警电话：0350-4759089。应急办公室的主要职责如下：

1）根据指挥部的要求参与编制和修订我公司的《生产安全事故应急预案》；根据总指挥的要求组织实施应急演练；

2）对矿井范围内所发生事故或灾情及时向指挥部报告；

3)按照指挥部的决定负责通知指挥部成员和各专业组人员到指挥部集合；

4）传达指挥部下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场；

5)在事故抢救过程中，根据指挥部的要求负责各专业组的碰头会，协调各专业组、各成员单位的抢险救援工作；

6）组织、协调对外求援等有关事宜；

7)落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相关记录。

8）负责企业内部事故的接报工作；

9）及时办理应急指挥部领导交办的各项任务；

10）根据指挥部的要求发布预警启动和结束的命令。
2.3现场应急总指挥

生产安全事故发生后，公司成立现场指挥部，Ⅰ级响应现场总指挥由应急指挥部总指挥担任，Ⅱ响应现场指挥由总指挥指派的指挥部成员担任；成员为指挥部成员及与事故相关的部门、科室负责人。主要职责：

1）负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案；

2）根据灾害性质、发生地点、波及范围、人员分布、救灾人力和物力，制定抢险方案和安全措施；

3）随时同事故现场指挥人员保持联系，发布救援命令；

4）负责整合调配现场应急资源；

5）收集现场信息核实现场情况，保证现场与应急指挥部之间信息传递的真实、及时与畅通，迅速向应急办公室汇报应急处置情况；

6）提供现场应急工作总结报告。

现场应急指挥部下设现场抢险组、专家技术组、警戒保卫组、医疗救护组、后勤保障组等。

2.4应急小组

2.4.1现场抢险组

现场抢险组组长：项鹏飞
生产副总工程师

成员：地测防治水科、生产计划科、机电运输科、兼职救护队等成员
现场抢险组的职责是：

1）落实指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施，组织现场抢救，处置现场突发灾变事件；

2）协助现场总指挥制定抢救方案及安全措施；

3）为应急救援提出意见和建议；

4）提出防范事故措施建议；

5）为恢复生产提供技术支持。

2.4.2技术专家组
组  长：贾志军
总工程师
成  员：各部室专业技术人员、外部技术专家。

职责：

1）协同现场总指挥制定抢救方案；

2）对抢救过程中遇到的技术难题及时给予技术指导，并协助现场总指挥及时修改、补充和调整抢救方案；

3）协同现场指挥部制定应急结束后的恢复计划。

2.4.3警戒保卫组

警戒保卫组组长
冯新
安全监察督察科负责人

成员：保卫科成员
1）负责事故现场治安保卫，维持现场秩序，进行事故现场警戒，确保抢险救灾工作的顺利进行；

2）协助对现场及周围人员防护指导，协助组织人员安全疏散或转移；

3）负责保障交通等工作，指挥、调度撤出危害区的人员和使车辆顺利地通过通道，及时疏散交通阻塞；

4）对重要目标实施保护，维护社会治安，防止有闲杂人员围观，维持场地治安、疏导地面交通工作。

2.4.4医疗救护组

医疗救护组组长：
邵鹏飞
环保职防科科长

成员：办公室成员

宣传培训自救、互救知识，培养急救员。备足应急救援所需的医疗器材、医护人员和药品，对事故造成的伤员的救护，进行必要初期处置后，及时送往医院进行治疗。联系外部医院支援，配合医疗救护部门抢救及运送伤员。

2.4.5后勤保障组：

后勤保障组组长：
秦  宁
行政后勤副矿长兼工会主席

成员：办公室、财务科成员

1）负责事故发生后各种抢险救援物资的调拨供应；各种应急救援设备和物资的购置储备和保管维护。

2）负责上级领导及其他客人的接待和地面车辆调配工作。

3）负责处理事故发生后的善后处理工作。

4）负责事故发生后各项抢险救援所需资金的筹措和调拨。

3.响应启动

3.3.1应急响应启动条件

（1）接到地方政府应急响应指令时；

（2）发生事故后，按照我单位的事故响应分级标准进行事故初判，根据事故的类型与类别、事态发展状况、事故性质或可能导致的后果以及可能波及或影响的范围等不同情况，启动相应级别的应急响应程序。

3.3.2响应的程序和内容

二级应急响应：事故达到二级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知现场总指挥，现场总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组赶往事故现场，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，以保证做到快速及时地投入各自职责范围内的应急救援行动；

（3）当事故出现扩大和蔓延的趋势，以及次生灾害时，除采取必要的人员疏散和临时控制措施后，由应急指挥部向上级部门求助；

（4）事故中引发人员伤亡的，由应急总指挥向当地应急管理局报告。

一级应急响应：事故达到一级应急响应标准时，按照下列程序和内容响应：

（1）应急办公室接到事故报告后，立即通知应急总指挥，应急总指挥立即赶赴现场，并且迅速做出启动应急预案的行动回应以及实施救援的运作指令和命令，以确保事故应急救援工作能够及时和快速地展开；

（2）通知应急小组立即赶往事故现场或指定地点，根据指令和事态发展状况，迅速部署相关的施救措施及注意事项或要求，进行事故的先期处置。

（3）由应急总指挥立即向当地人民政府主管部门求助。

3.3.3召开应急会议

应急办公室根据生产安全事故性质，通过对讲机或电话等形式，通知应急指挥部、应急小组有关负责人立即到达事故现场签到并参加首次现场应急会议。

应急会议由应急总指挥或现场总指挥主持召开。会议内容包括但不限于： 

A）通报生产安全事故情况； 

B）明确现场应急救援工作要求； 

C）明确各应急小组组成和任务； 

D）初步判断所需调配的内外部应急资源； 

E）确定应急上报的地方政府有关部门和内容。

应急总指挥根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。应急办公室办公室建立各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

各应急小组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告应急总指挥。

3.3.4信息报告

发生生产安全事故后，应急指挥部总指挥应在接到事故后1小时内向宁武县应急管理局汇报事故情况。

3.3.5信息公开

①新闻媒体沟通、信息发布

政府部门统一对外发布事故信息。

②受事故影响的相关方的告知

当发生事故后，信息发布由政府有关部门向受到影响的相关方告知有关情况。

3.3.6资源协调

在应急救援指挥和应急救援行动过程中，各应急工作小组要充分利用和合理调配各种应急救援队伍资源、应急救援物资装备资源、交通运输、医疗等保障措施。

3.3.7后勤和财力保障

事故抢险过程中，以矿后勤管理部门为主，配合后勤保障应急工作小组相关成员单位做好后勤保障。由矿财务部门为主，配合资金保障、设备物资供应应急工作小组相关成员单位，做好应急救援专项费用计划，建立专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支；保证在矿发生事故时有足够的应急救援资金，保证能够配备必要的应急物资和装备。

4处置措施

4.1应急处置指导原则

按照救人优先、安全第一、科学高效应急救援、防止事故扩大的原则实施救援工作。

4.2应急处置措施

1）地面库区初发火灾时，如果火势较小，对仓库内储存的物品不会造成威胁，事故发生单位应在第一时间向应急救援中心汇报，事故现场作业人员尽快利用现场消防器材对事故现场的火灾进行全力扑救，将事故在初起阶段消除。

2）当火势较大并有继续蔓延的趋势，威胁到仓库内储存的物品，引发爆炸事故，且现有装备已不能满足救援的需求，为确保救援人员的安全，就立即报告由总指挥做出撤离、疏散相关人员的命令，然后启动应急预案。为防止此类灾害事故的发生应采取以下控制措施。

①救援人员到达事故现场后，应及时判明火源位置、影响范围及人员伤亡情况，在不危及救援人员的情况下，转移仓库内储存的民爆物品，营救被困、伤亡人员，利用相关消防设施及时扑灭火灾，降低事故损失；

②如灾区火势迅速扩大，随时存在发生爆炸的危险时，救援人员应撤至安全位置，同时疏散事故区域所有人员，并采取措施控制火源，发出救援请求，请求专业部门参与救援；

③治安保卫组应在灾区安全距离外及必经的路口处设专人警戒，防止非救援人员进入事故现场；

④在事故抢险的过程中应派专业人员实时对事故现场进行监测，尽最大能力防止事故扩大。

第三部分  现场处置方案

一、瓦斯爆炸事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1  事故类型

煤矿发生瓦斯事故的类型主要有瓦斯爆炸、瓦斯窒息。其中，瓦斯爆炸事故是矿井最严重的事故之一。

1.2 事故可能发生的危害程度及影响范围
瓦斯爆炸事故没有季节性，爆炸温度在2000℃左右，高温造成人员伤亡，可燃物点燃，能引起火灾，会产生大量的烟雾和一氧化碳，造成现场人员受伤或死亡；爆炸产生的冲击波可造成人员伤亡，设备和通风设施损坏，巷道变形垮塌。更可能引起煤尘爆炸，对井下设备和巷道造成损坏，造成群死群伤、矿毁人亡特大事故。

以上分析结果表明，矿井发生瓦斯事故的可能性不大，但是一旦发生事故，后果是极其严重的。

影响范围有：综采工作面、综采工作面回风巷及波及采区回风巷、所在掘进巷道及相邻区域、所在掘进巷道及相邻区域和下风侧回风流区域、事故地点及下风侧区域等相关地点。

1.3 事故发生的地点
瓦斯爆炸事故一般多发生在采掘工作面等井下作业地点。采煤工作面一般发生在回风隅角、采煤机附近及巷道冒高处。掘进工作面一般发生在迎头、巷道冒高处及停风时段。引爆火源多为爆破火源、电气火源及摩擦火源。个别采空区或者盲巷由于封闭不及时、不严密而形成瓦斯积聚，引起瓦斯爆炸或瓦斯燃烧。

1.4 事故前可能出现的预兆

瓦斯爆炸浓度范围为5​～16％，井下可能引爆瓦斯的火源较多，明火、爆破火源、电气火花、静电火花、炙热的金属表面等，在煤矿生产过程中无法杜绝火源的产生，因此在瓦斯超限达到爆炸界限，就有可能遇到火源而爆炸。当感觉到附近空气有颤动的现象发生，有时还发出咝咝的空气流动声，这可能是爆炸前要吸入大量氧气所致，这就是瓦斯爆炸前的预兆。

由于爆炸燃烧波与冲击波传播过程中，两波前锋存在不断增加的距离。救援队员实践中发现风流突然静止，有颤动，耳鼓膜有震动，即感觉冲击波的影响。

1.5 事故可能引发的次数、衍生事故

瓦斯事故可能发生二次爆炸、也可能引火灾、中毒窒息和煤尘爆炸。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

带班领导全面负责事故现场的应急处置工作，当带班领导不能履职时，由各队副职行使现场应急处置职责。

组  长：带班领导

组  员：各队副职、工程技术人员、各班组长、现场作业人员

2.2  应急职责

组长职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

组员职责：安全员协助当班队长组织现场应急处置，并清点人数，负责应急处置时的安全把关。瓦检员负责对事故现场气体浓度进行监测，一旦气体超限，及时监督现场作业人员按避灾路线撤离。各班组长现场兼职救护员，负责对遇险人员进行现场急救。电钳工职责负责事故区域机电设备的安装、维护及检修。其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  瓦斯事故应急处置程序

发生瓦斯事故后，现场人员迅速佩戴自救器，现场带班领导、班组长、安检员及瓦检员要组织现场人员进行自救和互救并迅速撤离灾区，同时利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报，井下其它地点人员发现异常情况后，也应及时向调度室汇报。调度室下达停产撤人指令，并立即上报指挥部，启动现场处置方案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

当工作面发生事故后，应立即向调度室汇报，对于波及范围小，无人员伤亡、未造成较大损失，能自行消除的突发事故，启动区队现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井专项应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  瓦斯事故应急处置措施

（1）现场带班领导、队长要立即组织人员正确佩戴好自救器；引领人员按避灾路线到达最近新鲜风流中。

（2）第一时间向矿调度室报告事故地点、现场灾难情况；同时向所在单位值班员报告。

（3）安全撤离时要正确佩戴好自救器；快速，但不能慌乱，尽量低行。

（4）如因灾难破坏了巷道中的避灾路线指示牌、迷失了行动方向时，撤退人员应朝着有风流通过的巷道方向撤退。

（5）在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

（6）在撤退途中听到或感觉到爆炸声或有空气震动冲击波时，应立即背向声音和气浪传来的方向，脸向下，双手置于身体下面，闭上眼睛，迅速卧倒，头部要尽量低，有水沟的地方最好躲在水沟边上或坚固的掩体后面，有衣服将自己身上裸露部分尽量遮盖，以防火焰和高温气体灼伤皮肤。

（7）在唯一的出口被封堵无法撤退时，应有组织地进行灾区避灾，等待救援人员的营救。

（8）进入避难室前，应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志，以便于救援人员实施救援。

（9）如硐室内，开启压风自救系统，可有规律地间断地敲击金属物、顶帮岩石等方法，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在的位置。

（10）矿调度室接到报告后，按矿应急预案程序向董事长、副总经理等人员报告。

（11）积极开展自救互救，对于窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏、后搬运。复苏方法为：立即将伤员新鲜风流中，使之尽快与有毒有害气体隔离；将口中防障呼吸的东西去除，并将衣领、腰带、上衣解开，脱掉胶靴，使呼吸系统和血液循环不致受阻；对窒息者进行人工呼吸；对出血伤员，要先止血、后搬运；对骨折伤员，要先固定，后搬运。

4  注意事项

（1）佩戴自救器呼吸时会感到稍有烫嘴，这是正常现象，不得取下口具和鼻夹，以防中毒。

（2）救援队员救援时必须佩戴呼吸器，必须侦查灾区无火源，避免再次引发爆炸的危险。

（3）救援人员进入灾区探险或救人时要时刻检查氧气消耗量，保证有足够的氧气返回。

（4）抢险救援期间不得停止井下压风，以供灾区人员呼吸。

（5）掘进工作面发生爆炸或火灾时，正在运转的局部通风机不可随意停止，对已停止的局部通风机不得随意启动。

（6）做好灾区现场保护工作，除救人和处理险情等紧急情况需要外，不得破坏现场。如确实需要移动，要做好记录。

二、煤尘爆炸事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1  事故类型
煤矿发生煤尘事故的类型主要有煤尘爆炸和作业人员。

1.2  事故可能发生的时间、危害程度及影响范围
煤尘爆炸事故的季节性不明显，煤尘爆炸后会产生高温、高压及冲击波，高温造成人员伤亡，可燃物点燃，能引起火灾，会产生大量的烟雾和一氧化碳，造成现场人员受伤或死亡；爆炸产生的冲击波可造成人员伤亡，设备和通风设施损坏，巷道变形垮塌。更可能引起煤尘爆炸，对井下设备和巷道造成损坏，造成群死群伤、矿毁人亡特大事故。

以上分析结果表明，矿井发生煤尘爆炸事故的可能性不大，但是一旦发生事故，后果是极其严重的。

影响范围有：综采工作面、综采工作面回风巷及波及采区回风巷、所在掘进巷道及相邻区域、所在掘进巷道及相邻区域和下风侧回风流区域、事故地点及下风侧区域等相关地点。

1.3  事故发生的地点
煤尘源产生于采煤工作面和煤巷的爆破、采掘机械截割，以及煤炭在装载、运输、转载、卸载过程中。煤尘堆积区受到冲击、摩擦、震动或因风速过高扬起。煤尘沉积及浮游煤尘超标的地点容易发生爆炸。容易积聚煤尘地点一般如下：

矿井：煤仓、翻车点、主皮带运输巷皮带头及皮带尾、总回风巷、矿车运输装卸点、皮带运输转载点等。

采区：回风巷、采区皮带头及皮带尾、采区皮带运输转载点、矿车运输装卸点等 。

综采工作面：机组截割煤、刮板运输机转载点、破碎机、迁移支架、回风顺槽等。

掘进巷道：落煤点、转载点、矿车装卸点等。

1.4  事故前可能出现的预兆
煤尘爆炸前，事故地点浮游煤尘浓达到爆炸界限（4.5～2000克/立方米；爆炸威力最强的煤尘浓度为300～400克/立方米），并且有引爆火源。爆炸时，一般都会有强大的爆炸声和连续的空气震动，产生很强的高温气浪。瓦斯爆炸也可能引起煤尘爆炸。

1.5  事故可能引发的次数、衍生事故
煤尘爆炸后会产生高温、高压及冲击波，引起火灾，破坏矿井生产系统及设备，产生大量的一氧化碳（2-4%），使井下人员中毒死亡。爆炸在一定条件下会诱发火灾，引发二次及多次爆炸，爆炸冲击波卷扫巷道积尘，可能引发煤尘爆炸连锁反应，造成更大的灾难性事故。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

带班领导全面负责事故现场的应急处置工作，当带班领导不能履职时，由各队副职行使现场应急处置职责。

组  长：带班领导

组  员：各队副职、工程技术人员、各班组长、现场作业人员

2.2  应急职责

组长职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

组员职责：安全员协助当班队长组织现场应急处置，并清点人数，负责应急处置时的安全把关。瓦检员负责对事故现场气体浓度进行监测，一旦气体超限，及时监督现场作业人员按避灾路线撤离。各班组长现场兼职救护员，负责对遇险人员进行现场急救。电钳工职责负责事故区域机电设备的安装、维护及检修。其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  煤尘爆炸事故应急处置程序

发生煤尘爆炸事故后，现场人员迅速佩戴自救器，现场带班领导、班组长、安检员及瓦检员要组织现场人员进行自救和互救并迅速撤离灾区，同时利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报，井下其它地点人员发现异常情况后，也应及时向调度室汇报。调度室下达停产撤人指令，并立即上报指挥部，启动现场处置方案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

当工作面发生事故后，应立即向调度室汇报，对于波及范围小，无人员伤亡、未造成较大损失，能自行消除的突发事故，启动区队现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井专项应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  煤尘爆炸事故应急处置措施

（1）现场带班领导、队长要立即组织人员正确佩戴好自救器；引领人员按避灾路线到达最近新鲜风流中。

（2）第一时间向矿调度室报告事故地点、现场灾难情况；同时向所在单位值班员报告。

（3）安全撤离时要正确佩戴好自救器；快速，但不能慌乱，尽量低行。

（4）如因灾难破坏了巷道中的避灾路线指示牌、迷失了行动方向时，撤退人员应朝着有风流通过的巷道方向撤退。

（5）在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

（6）在撤退途中听到或感觉到爆炸声或有空气震动冲击波时，应立即背向声音和气浪传来的方向，脸向下，双手置于身体下面，闭上眼睛，迅速卧倒，头部要尽量低，有水沟的地方最好躲在水沟边上或坚固的掩体后面，有衣服将自己身上裸露部分尽量遮盖，以防火焰和高温气体灼伤皮肤。

（7）在唯一的出口被封堵无法撤退时，应有组织地进行灾区避灾，等待救援人员的营救。

（8）进入避难室前，应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志，以便于救援人员实施救援。

（9）如硐室内，开启压风自救系统，可有规律地间断地敲击金属物、顶帮岩石等方法，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在的位置。

（10）矿调度室接到报告后，及时向矿值班室报告，并按矿应急预案程序向董事长、副总经理等人员报告。

（11）积极开展自救互救，对于窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏、后搬运。复苏方法为：立即将伤员新鲜风流中，使之尽快与有毒有害气体隔离；将口中防障呼吸的东西去除，并将衣领、腰带、上衣解开，脱掉胶靴，使呼吸系统和血液循环不致受阻；对窒息者进行人工呼吸；对出血伤员，要先止血、后搬运；对骨折伤员，要先固定，后搬运。

4  注意事项

（1）佩戴自救器呼吸时会感到稍有烫嘴，这是正常现象，不得取下口具和鼻夹，以防中毒。

（2）救援队员救援时必须佩戴呼吸器，必须侦查灾区无火源，避免再次引发爆炸的危险。

（3）救援人员进入灾区探险或救人时要时刻检查氧气消耗量，保证有足够的氧气返回。

（4）抢险救援期间不得停止井下压风，以供灾区人员呼吸。

（5）掘进工作面发生爆炸或火灾时，正在运转的局部通风机不可随意停止，对已停止的局部通风机不得随意启动。

（6）做好灾区现场保护工作，除救人和处理险情等紧急情况需要外，不得破坏现场。如确实需要移动，要做好记录。

三、井下水灾事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1  事故类型
煤矿发生水灾事故的类型主要是突水淹井。突水淹井会给矿井造成严重的财产损失和人员伤亡。

1.2  事故可能发生的时间、危害程度及影响范围
矿井水害事故与季节关系较大，在雨季、汛期、地表水增加，含水层水源得到充分补给，水压增加，矿井水害在这个季节的发生相对较多。

井下突水淹井或地表水突然大量涌入井下，都造成矿井水害事故。矿井水害事故的危害极大，不仅可能淹没巷道、工作面及井下设备，甚至可能毁灭整个矿井，造成严重的财产损失和人员伤亡。

以上分析结果表明，矿井发生水灾事故的可能性不大，但是一旦发生事故，后果是极其严重的。

影响范围有：矿井井下采掘工作面及邻近巷道、及所属采区各巷道甚至可能淹没整个矿井。

1.3  事故发生的地点
矿井水灾的发生条件，一是需要有较大水源存在；二是要有涌水通道；三是不可控制。常见的水源有地表水、含水层水、断层水、溶洞水或老窑、废弃小井积存的水等。常见的涌水通道有断层、采空区上方裂隙带、封闭不良的导水钻孔、导水陷落柱、地面塌陷区、井筒等。对矿区水害的辨识主要是研究水源及水力联系。分析矿井存在的水害因素主要有：地表水、含水层、采空区积水、周边或上覆煤矿开采对矿井充水的影响。

（1）采煤工作面向前推进，采空区顶板自然垮落，采空区上覆岩层乃至地表产生破坏变形，自下而上形成垮落带，导水裂隙带和弯曲下沉带。垮落带及裂隙带遇到强含水层或老采区、老窑、老巷道积水，水会沿裂缝带空隙流入井下、造成突水事故，若导水裂缝带高度到达地表，与地表的沟、河、湖泊、塌陷坑水库、人工水池等贯通，也会造成突水事故。

（2）采煤工作面遇到封孔质量不好的钻孔，而且是穿透含水层的钻孔，如果在采煤过程中采取的防范措施不力，也会造成透水事故。

（3）掘进工作面掘进过程中，遇到情况不清的老窑水、采空区水、老巷道积水、钻孔水、断层水、陷落柱水、砂岩水等，同样是易发生透水事故的地点。

（4）掘进工作面掘进过程中，遇到情况不清的老窑水、采空区水、老巷道积水、钻孔水、断层水、陷落柱水、砂岩水等，同样是易发生透水事故的地点。

（5）掘进工作面开采上限接近煤层露头位置进行掘进时，切记不能冒顶，冒顶容易造成冲积层、流砂层的水流入井下造成透水事故。

（6）井口附近地表水体可能溃入井下造成水害事故。

（7）矿区及其附近地面水流系统的汇水可能渗漏井下造成水害事故

1.4  事故前可能出现的预兆

（1）煤层发潮、发暗。由于水的渗入，使得煤层变得潮湿、暗淡。如果挖去表面一层，里面仍如此，说明附近有积水。

（2）巷道壁或煤壁“挂汗” 。具有一定压力的水透过煤岩体的细微裂隙而在采掘工作面煤岩壁上凝结成水珠的现象，称为“挂汗” 。透水预兆中顶板“挂汗” 多呈尖形水珠，区别是否为透水预兆的方法是剥离一层煤层等，仔细观察所暴露的煤壁面上是否潮湿，若潮湿是透水预兆。

（3）工作面温度降低，煤壁发凉。采掘工作面接近有水区域时，温度会骤然下降、空气变冷、人进入后有凉爽、阴冷的感觉。但应注意受地热影响大的矿井，地下水的温度较高。当采掘工作面接近积水温度较高的积水区时，煤岩壁的温度和空气的温度反而升高。

（4）煤壁“挂红”这是因为当积水中含有铁的氧化物时，煤岩壁上挂之（汗）呈暗红色，故称为“挂红” ，一般是接近老窑水的征兆。

（5）发出水叫声。含水层或积水区内的高压水在向煤壁裂隙挤压时，与煤壁摩察会发出“嘶嘶” 声响，说明采掘工作面距积水区或其他水源已经很近，若是煤巷掘进，则透水即将发生。

（6）出现雾气。当采掘工作面气温较高时，从煤壁渗出的积水会被蒸发而形成雾气。

（7）工作面有害气体增加。这是因为积水常常有瓦斯、二氧化碳、硫化氢等有害气体逸出来的缘故。

（8）顶板来压、淋水增大，如落雨状，底板鼓起或产生裂隙并出现渗水。

（9）出现压力水流（或称水线）。这表明离水源己经较近，应密切注意水流情况。若出水浑浊，说明水源很近，若出水清净水源尚远。

（10）钻眼时发觉钻孔底松软或钻孔有水流出，说明接近透水区。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

带班领导全面负责事故现场的应急处置工作，当带班领导不能履职时，由各队副职行使现场应急处置职责。

组  长：带班领导

组  员：各队副职、工程技术人员、各班组长、现场作业人员

2.2  应急职责

组长职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

组员职责：安全员协助当班队长组织现场应急处置，并清点人数，负责应急处置时的安全把关。瓦检员负责对事故现场气体浓度进行监测，一旦气体超限，及时监督现场作业人员按避灾路线撤离。各班组长现场兼职救护员，负责对遇险人员进行现场急救。电钳工职责负责事故区域机电设备的安装、维护及检修。其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  突水事故应急处置程序

发生水灾事故后，现场带班领导、班组长、安检员及瓦检员要组织现场人员进行自救和互救并迅速撤离灾区，同时利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报，井下其它地点人员发现异常情况后，也应及时向调度室汇报。调度室下达停产撤人指令，并立即上报指挥部，启动现场处置方案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

当工作面发生事故后，应立即向指挥部汇报，对于波及范围小，无人员伤亡、未造成较大损失，能自行消除的突发事故，启动区队现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  突水事故现场应急处置措施

（1）现场带班领导、跟斑干部必须第一时间下达停产撤人紧急避险命令和避险指挥权，要立即组织人员按避水路线安全地撤离到新鲜风流中。

（2）撤离前，应设法将撤退的行动路线和目的地告知调度室，到达目的地 再报告调度室。

（3）在采掘工作面发生透水事故后，首先考虑从采区巷道向较近的井筒撤离，避免进入突水点附近及独头巷。

（4）若逆水行进时，应靠近巷道一侧，抓牢支架或其他固定物体，尽量避开压力水头和泄水主流，并注意防止被水中滚动的矸石和木料撞伤。

（5）如因突水后破坏了巷道中的避灾路线指示牌，迷失了行进的方向时，撤退人员应朝着有风流通过的上山方向撤退。

（6）在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

（7）撤退中，如因冒顶或积水造成巷道堵塞，可寻找其他安全通道撤出。 

（8）在唯一的出口被堵塞无法撤退时，应在现场管理人员或有经验的老同志带领下进行灾区避灾，以等待救援人员的营救，严禁盲目潜水等冒险行为。

（9）积极开展现场自救、安全防卫：

1）在突水迅猛，水流急速的情况下，现场人员应立即避开出水口和泄水流，按避灾路线撤退至安全地点。如情况紧急来不及转移躲避时，可抓住锚网或其他固体物体，防止被涌水打倒和冲走。

2）突水后，严禁任何人以任何借口冒险进入灾区。否则，不仅达不到抢险救援的目的，反而会造成自身伤亡，扩大事故。

3）来不及撤退人员迅速进入附近较高的硐室避难。必要时，可设置挡墙或防护板，阻止涌水、煤矸和有害气体的侵入。

4）进入避难室前，应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志，以便于救援人员及时发现，前往营救。

5）重大水害的避难时间一般较长，应节约使用矿灯，合理安排随身携带的食物，保持安静，尽量避免不必要的体力消耗和氧气消耗，采用各种办法与外部联系。长时间避难时，避难人员要轮流担任岗哨，注意观察外部情况，定期测量气体浓度。其余人员均静卧保持精力。避难人员较多时，硐室内可留一盏矿灯照明，其余矿灯应关闭备用。

6）在硐室内，可有规律间断地敲击金属物、顶帮岩石等方法，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在的位置。

7）在任何情况下，所有避难人员都要坚定信心，互相鼓励，保持镇定的情绪。

8）长时间避难后，发觉救援人员来到时，应避免过度兴奋和慌乱。得救时，不可吃硬质和过量的食物。要避开强烈的光线，以防发生意外，造成不良后果。

4  注意事项

4.1现场抢救人员注意事项

（1）应在可能的情况下，迅速观察和判断突水地点，突水种类及涌水程度。加强对气体的检测。如是老空水涌出，使所在地点的有害气体浓度增高时，救援人员应立即配戴好自救装备。在未确定所在地点的空气成分能否保证人员的生命安全时，禁止任何人随意摘掉自救器的口具和鼻夹。

（2）突水初期，在保证自身安全的前提下，利用现有的人力物力，迅速组织抢救工作。如突水地点周围围岩坚硬、涌水量不大，可组织力量，就地取材进行加固，尽快堵住出水点。在涌水凶猛，顶帮松散的情况下，决不可强行封堵出水口，以免引起作业地点大面积突水，造成人员伤亡，扩大灾情。

（3）对于受伤的矿工，应迅速抢救搬运到安全地点，立即进行急救处理。

（4）井下发生突水事故后，决不允许任何人以任何借口在不佩戴防护器具的情况下冒险进入灾区，严防有毒有害气体中毒和污染物伤害身体。

4.2现场组织人员撤退注意事项

如因涌水来势凶猛，现场无法抢救，或者将危及人员安全时，应迅速组织起来沿着规定的避灾路线和安全通道撤退到上部水平或地面在行动中，应注意下列事项：

（1）撤离前，应设法将撤退的行动路线和目的地告知应急救援指挥部值班室。

（2）在不能迅速撤至地面时，在条件允许的情况下，应迅速撤往突水地点以上的水平，尽量避免进入突水点附近下方的独头巷道。

（3）行进中，应靠近巷道一侧，抓牢支架或其他固定物体，尽量避开压力水头和泄水主流，并注意防止被水中滚动的矸石和木料撞伤。

（4）如因突水后破坏了巷道中的照明和指路牌，迷失了行进的方向时，遇险人员应朝着有风流通边过的上山巷道方向撤退。

（5）在撤退沿途和所经过的巷道交岔口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

（6）撤退中，如因冒顶或积水造成巷道堵塞，可寻找其他安全通道撤出。在唯一的出口堵塞无法撤退时，应组织好灾区避灾，等待救援人员的营救。严禁盲目潜水等冒险行为。

四、井下火灾事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1  事故类型
煤矿发生火灾事故的类型主要有内因火灾和外因火灾。内因火灾是指煤炭自身的吸氧、氧化、发热、热量逐渐积聚，从而达到着火温度而形成火灾。外因火灾是指由外来热源，如爆破、瓦斯爆炸、机电设备不良、机械摩擦、电流短路、焊接火花等原因造成的火灾，同时也包括内因火灾处理不当而诱发的外因火灾。

1.2  事故可能发生的时间、危害程度及影响范围
一般季节性变化会引起大气压变化，而火灾事故往往与大气压变化关系不大。只是由于人的心理因素或管理不到位，造成惰于检查，有问题不及时处理或是产生的明火、爆破火源、电气火花、静电火花等引起易燃物料或煤层着火等情况。

火灾事故会造成有毒有害气体导致人员中毒、窒息，多为一般性事故，煤层大面积自燃可能破坏采区开采，导致财产损失。火灾的燃烧消耗风流中的氧气，使风流中的氧气浓度下降，产生大量的热能和一氧化碳及其它有毒有害气体。矿井火灾如果发生在容易积存瓦斯的采空区、巷道冒区时，可能产生诱发瓦斯爆炸的危险，严重威胁着井下矿工的生命安全。

以上分析结果表明，矿井发生火灾事故的可能性不大，但是一旦发生事故，后果是极其严重的。

影响范围有：综采工作面、综采工作面回风巷、采空区及波及采区回风巷、所在掘进巷道及相邻区域、所在掘进巷道及相邻区域和下风侧回风流区域、事故地点及下风侧区域及井下各机电硐室及井下皮带巷道等相关地点。

1.3  事故发生的地点
火灾事故多发生在有大量遗煤而未及时封闭或封闭不严的采空区、停采线附近。通风不良的乱采乱掘处、冒顶处。

巷道两侧和遗留在采空区内受压的煤柱。

综采放顶煤工作面和厚煤层分层开采以及急倾斜煤层开采采出率低、丢煤多的采空区。

巷道内堆积的浮煤或煤巷的冒顶、片帮处。

断层带附近。

溜煤眼及联络巷。

皮带运输机头、机尾、皮带运输底部浮煤、明火作业点、机电硐室、放炮作业点及由其它事故引发的火灾事故等。

1.4  事故前可能出现的预兆

矿井煤炭自燃的征兆是：先来气（水蒸气）、后来味（煤油味、汽油味和煤焦油味）；先发汗（水珠）、后发干（温度升高后水分被蒸发）；不是着火，就是冒烟。压入式通风的矿井如在采空区发生火灾，征兆不明显，不容易及时发现，应及时在井下取空气样进行化验，分析空气成分的变化，如发现一氧化碳及乙炔、乙烯等，且是持续存在的，其浓度随时间逐渐增加，则可断定煤炭已自燃。

安装胶带运输机的巷道出现烟雾，烟雾的上风口一氧化碳浓度增加，其它气体浓度异常。

运输机下浮煤较多的巷道出现烟雾，烟雾的上风口一氧化碳浓度增加，其它气体浓度异常，局部温度升高。

机电硐室出现烟雾，烟雾的上风口一氧化碳浓度增加，其它气体浓度异常，局部温度升高。

绝缘老化、漏地现象频繁，负荷过大，温度升高的电缆和其它电气设备。

1.5  事故可能引发的次数、衍生事故

矿井火灾如果发生在容易积存瓦斯的采空区、巷道冒区时，可能产生诱发瓦斯爆炸的危险，严重威胁着井下矿工的生命安全。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

带班领导全面负责事故现场的应急处置工作，当带班领导不能履职时，由各队副职行使现场应急处置职责。

组  长：带班领导

组  员：各队副职、工程技术人员、各班组长、现场作业人员

2.2  应急职责

组长职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

组员职责：安全员协助当班队长组织现场应急处置，并清点人数，负责应急处置时的安全把关。瓦检员负责对事故现场气体浓度进行监测，一旦气体超限，及时监督现场作业人员按避灾路线撤离。各班组长现场兼职救护员，负责对遇险人员进行现场急救。电钳工职责负责事故区域机电设备的安装、维护及检修。其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  火灾事故应急处置程序

发生火灾事故后，现场人员迅速佩戴自救器，现场带班领导、班组长、安检员及瓦检员要组织现场人员进行自救和互救并迅速撤离灾区，同时利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报，井下其它地点人员发现异常情况后，也应及时向调度室汇报。调度室下达停产撤人指令，并立即上报指挥部，启动现场处置方案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

当工作面发生事故后，应立即向指挥部汇报，对于波及范围小，无人员伤亡、未造成较大损失，能自行消除的突发事故，启动区队现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  火灾事故应急处置措施

（1）现场带班领导、队长要立即组织人员正确佩戴好自救器；引领人员按避灾路线到达最近新鲜风流中。

（2）第一时间向矿调度室报告事故地点、现场灾难情况；同时向所在单位值班员报告。

（3）安全撤离时要正确佩戴好自救器；快速，但不能慌乱，尽量低行。

（4）如因灾难破坏了巷道中的避灾路线指示牌、迷失了行动方向时，撤退人员应朝着有风流通过的巷道方向撤退。

（5）在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

（6）在撤退途中听到或感觉到爆炸声或有空气震动冲击波时，应立即背向声音和气浪传来的方向，脸向下，双手置于身体下面，闭上眼睛，迅速卧倒，头部要尽量低，有水沟的地方最好躲在水沟边上或坚固的掩体后面，有衣服将自己身上裸露部分尽量遮盖，以防火焰和高温气体灼伤皮肤。

（7）在唯一的出口被封堵无法撤退时，应有组织地进行灾区避灾，等待救援人员的营救。

（8）进入避难室前，应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志，以便于救援人员实施救援。

（9）如硐室内，开启压风自救系统，可有规律地间断地敲击金属物、顶帮岩石等方法，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在的位置。

（10）矿调度室接到报告后，及时向矿值班室报告，并按矿应急预案程序向董事长、副总经理等人员报告。

（11）积极开展自救互救，对于窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏、后搬运。复苏方法为：立即将伤员新鲜风流中，使之尽快与有毒有害气体隔离；将口中防障呼吸的东西去除，并将衣领、腰带、上衣解开，脱掉胶靴，使呼吸系统和血液循环不致受阻；对窒息者进行人工呼吸；对出血伤员，要先止血、后搬运；对骨折伤员，要先固定，后搬运。

4  注意事项

（1）要尽最大可能了解或判明事故的性质、地点、范围和事故区域的巷道、通风系统、风流情况及火灾烟气蔓延速度、方向，以及与自己所处巷道位置之间的关系。并根据矿井灾害事故预防处理计划及现场的实际情况，确定撤退路线和避灾自救的方法。

（2）位于火源回风侧的人员或是在撤退途中遇到烟气有中毒危险时，应迅速戴好自救器尽快通过捷经绕到新鲜风流中去。或是在烟没有到达之前，顺着风流尽快从回风出口撤到安全地点。如果距火源较近而越过火源没有危险时，也可迅速穿过火源撤退到火源的进风侧（注意：这种方式轻易不要采用，必须确定有脱险的把握或身处独头巷时方可采用）。

（3）如果在自救器有效作用时间内不能安全撤出时，应在设有储存备用自救器的硐室内换用自救器后再行撤退。或者寻找有压风管路系统的地点，设法利用压缩空气呼吸。

（4）撤退行动要迅速果断、快速有序、不得慌乱。撤退中应靠巷道有连通出口的一侧行进，避免错过脱离危险区的机会。同时还要随时注意观察巷道和风流的变化情况，谨防火风压可能造成的风流逆转。人员之间要互相照应、互相帮助、团结互爱。

（5）如果巷道已经充满烟雾时，要沉着镇定，不得惊慌乱跑。要迅速地辨认出发生火灾的区域和风流方向，俯身触摸铁道或铁管有秩序外撤。

（6）如果逆风或顺风撤离都无法躲避着火巷道或火灾烟气可能造成的危害时，应迅速进入避难硐室。附近没有避难硐室时，应在烟气袭来之前，选择合适的地点，就地利用现场条件，快速构筑临时避难硐室，进行避灾自救。

五、顶板事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1  事故类型
煤矿发生顶板事故的类型主要是顶板的大面积垮落，局部冒顶，片帮，风暴、压架等。其中顶板的大面积垮落会给矿井造成严重的财产损失和人员伤亡。

1.2  事故可能发生的时间、危害程度及影响范围
矿井顶板事故的季节性不明显。

顶板事故中大面积冒顶由于人员无法及时躲避，易造成人员大量伤亡的恶性事故，大面积冒顶产生的暴风，不但造成人员大量伤亡，甚至摧毁整个工作面及设备。

局部冒顶或煤岩帮片帮造成巷道及工作面人员伤亡，破坏工作面的设备设施和支护等。

顶板事故可诱发其它各类事故或形成各种隐患。

冒顶事故破坏进、回风巷道，使风路，人员等被堵，矿井无法正常通风，造成人员伤亡，有害气体积聚等。冒顶事故破坏井下设备，使井下电缆电气设备发生短路，断路，明火，供电系统无法正常工作，同时，破坏井下的水泵，水管，引起井下水害。冒顶事故会引起井下煤尘飞扬，诱发煤尘爆炸事故，同时冒顶事故会使通讯及各种线路遭到破坏，增加救援的难度。

以上分析结果表明，矿井发生顶板事故的可能性不大，但是一旦发生事故，后果是极其严重的。

影响范围：发生事故的工作面、巷道及邻近的巷道。

1.3  事故发生的地点
（1）大面积冒顶事故易发生的地点：

1）顶板坚硬且采空区顶板悬露面积过大，没垮落的采煤工作面。

2）地质构造带附近。当采煤工作面遇到地质构造带，顶板失去了原有的塑性和完整性造成大块岩体下滑垮落。

3）局部冒顶附近。

4）顶板淋水附近，顶板含水，硬度下降，裂隙张开，顶板完整性被破坏。

5）受上部集中应力影响区域。

（2）局部冒顶事故易发生地点：

1）地质构造带附近。地质构造带如向斜、背斜轴部、褶曲轴部，顶板岩石破碎带及断层附近容易发生局部冒顶。

2）上下出口附近：工作面上下出口的控顶范围比较大，随工作面移动需拆除巷道支架并重新架设，由于支架的初撑力较小，在采动的影响下，使直接顶下沉，松动，破坏，容易发生冒落造成局部冒顶。

3）煤壁附近：工作面煤壁附近的局部冒顶，一是由于采动，爆破后，顶板容易形成各种劈裂，造成游离岩块或遭破碎顶板，支护不及时而发生局部冒顶；二是在炮采工作面因炮眼角度，装药量不当，崩倒支架发生局部冒顶；三是老顶来压，因煤壁片帮形成局部无支护而发生局部冒顶。

4）放顶线附近。当回撤压力大的支柱时，往往柱子一倒顶板就冒落，再由于断层，层理等切割形成的较大游离岩块，会因回柱而回转冒落，推倒工作面支架造成局部冒顶。

1.4  事故后发生的次生、衍生事故

顶板事故除本身的危害，使人员大量伤亡，设备，设施受损外，它还可诱发水灾，火灾，瓦斯爆炸，煤尘爆炸，破坏通风系统，并形成各种隐患。

1.5  顶板事故发生的征兆

顶板、支架发出响声，顶板掉渣，煤壁片帮，顶板出现裂隙，顶板脱层，直接顶漏顶等。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

带班领导全面负责事故现场的应急处置工作，当带班领导不能履职时，由各队副职行使现场应急处置职责。

组  长：带班领导

组  员：各队副职、工程技术人员、各班组长、现场作业人员

2.2  应急职责

组长职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

组员职责：安全员协助当班队长组织现场应急处置，并清点人数，负责应急处置时的安全把关。瓦检员负责对事故现场气体浓度进行监测，一旦气体超限，及时监督现场作业人员按避灾路线撤离。各班组长现场兼职救护员，负责对遇险人员进行现场急救。电钳工职责负责事故区域机电设备的安装、维护及检修。其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  顶板事故应急处置程序

发生顶板事故后，现场人员迅速佩戴自救器，现场带班领导、班组长、安检员及瓦检员要组织现场人员进行自救和互救并迅速撤离灾区，同时利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报，井下其它地点人员发现异常情况后，也应及时向调度室汇报。调度室下达停产撤人指令，并立即上报指挥部，启动现场处置方案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

当工作面发生事故后，应立即使用电话向指挥部汇报，对于波及范围小，无人员伤亡、未造成较大损失，能自行消除的突发事故，启动区队现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  顶板事故应急处置措施

（1）防止顶板事故扩大的应急处理措施

1）必须采取有效手段全力控制冒顶区域两侧巷道，使其冒顶波及长度不再扩大。

（2）在冒顶外围支护稳定的情况下，分不同情况采取如下办法：

1）在冒落顶部稳定的情况下，采取打木垛接顶的方式。

2）在冒落区域围岩破碎、冒落较高的情况下，直接向冒落区打排杆，实施撞楔法，隔断顶部冒落体。

3）如冒落区域破碎，在比较技术、经济、安全因素后，可考虑改道。

（3）尽快组织恢复通风网路，尽最大可能保持冒顶区通风和对风流的调整。在积极组织处理冒顶的同时，要充分预见冒顶区给通风工作造成的影响，采取相应的应急方案。

（4）发生顶板事故的紧急避灾

1）迅速撤退到安全地点

当发现冒顶征兆且当时又难以采取措施防止顶板冒落时，要迅速离开危险区，撤退到安全地点。

2）遇险时要靠煤帮贴身站立或到木垛处避灾

当发生冒顶来不及撤退到安全地点时，应靠煤帮贴身站立避灾，但要注意煤壁片帮伤人；如靠近木垛，也可撤至木垛处避灾。

3）遇险后立即发出呼救信号。

（5）遇险人员要积极开展自救和互救

1）事故发生后，遇险人员要听从班组长或有经验的老工人的指挥，在保证安全的前提下，积极开展自救和互救。

2）被煤矸、物料等埋压的人员，不要惊慌失措，在条件不允许时切忌采用猛烈挣扎的办法脱险，以免造成事故的扩大。

3）未受伤和受轻伤人员，要采取切实可行的措施设法营救被掩埋人员，并尽可能脱离险区或转移到较安全地点等待救援。

4）矿工互救时，应暂停向冒落区附近的机电设备供电，以防止抢救时人员触电。

5）营救被埋压矿工时，营救矿工要首先检查和维护好冒落点及其附近的安全，以保障营救人员在救援时的安全，并有畅通、安全的退路。

6）冒落范围不大时，如果遇险人员被大矸石压住，可用千斤顶等工具把大块岩石支起后，再将遇险人员救出，切忌生拉硬拽。

7）如果顶板沿煤壁冒落，矸石块度比较破碎，遇险人员又靠近煤壁位置时，可沿煤壁由冒落区从外向里掏小洞，架设梯形棚子，边支护边掏洞，直到把遇险人员救出。

8）如遇险人员位置靠近放顶区，可沿放顶区由外向里掏小洞，架设梯形棚子，木板背帮背顶，在保护下边支护边掏洞，把遇险人员救出。

9）如果工作面上、下出口同时冒落或工作面中部冒落范围很大，把人堵在中间，采用掏小洞法处理时间长、不安全时，可采用沿煤层重新开掘切眼的方法处理和救人。

（6）被隔堵人员要积极配合外部的营救工作

1）遇险人员要正视已发生的灾难，切忌惊慌失措，应迅速组织起来，听从灾区中班组长和有经验的老工人指挥，团结协作，尽量减少体力和隔堵区的氧气消耗，有计划地使用饮水、食物和矿灯等，做好较长时间避灾的准备。

2）如人员被困地点有电话，应立即用电话汇报灾情、遇险人员数和计划采取的避灾自救措施。否则，应采用敲击钢轨、管道和岩石等方法，发出有规律的呼救信号，并每隔一定时间敲击一次，不间断地发出信号，以便营救人员了解灾情、组织力量进行抢救。

3）维护加固冒落地点和人员躲避处的支架，并经常派人检查，以防止冒顶进一步扩大，保障被堵人员避灾时安全。

4）如人员被困地点有压风管，应打开压风管输送新鲜空气，并稀释被隔堵空间的瓦斯含量，并要注意保暖。

4  注意事项

（1）冒落范围不大时，如有遇险人员被大矸石压住，可用液压千斤顶等工具把大块岩石支起后，再将遇险人员救出，切忌生拉硬拽。

（2）清理堵塞物时，要防止伤害遇险人员。在接近遇险人员附近时严禁用镐刨、锤砸等方法破煤（岩）块扒人。要首先清理遇险人员的口鼻堵塞物，畅通呼吸系统。

（3）抢险救援期间不得停井下压风，以供灾区人员呼吸。

（4）要注意给被抢救出的遇险人员保暖，要迅速转运至安全地点进行创伤检查。要及时在现场开展输氧和人工呼吸、止血、包扎等急救处理，危重伤员要尽快送医院急救。对长期困在井下的人员，不要用灯光照射眼睛，饮食要由现场医护人员决定。

（5）要做好灾区现场保护，除救人和处理险情紧急需要外，一般不得破坏现场。

六、地面火灾事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1  事故类型
地面火灾事故。

1.2  事故可能发生的时间、危害程度及影响范围
地面火灾事故无明显的季节性。

出现下列情形之一，就有可能导致固体可燃材料火灾的发生：

（1）库房、地面建筑内等违反消防管理规定，使用明火。

（2）供电线路老化维修不及时，线路着火引燃固体可燃材料。

（3）导线、插头、插座破损，造成线路短路引燃固体可燃材料。

（4）使用电炉、电暖气等热交换设备、器具，长时间开启无人管理。

（5）避雷网接地异常或断开，因雷击导致可燃材料起火。

（6）人为带入或其它不明原因的火种进入车间、集控室、走廊、库房等。

（7）地面胶带机托辊故障，与胶带长时间摩擦过热，引燃胶带。

（8）地面胶带燃烧火势得不到及时控制导致胶带走廊着火，胶带走廊着火还会产生一氧化碳等多种有毒有害化学气体。

（9）地面聚氨酯筛板遇明火，点燃筛板。

（10）冬季部分区域内使用火炉取暖，未采取防火措施。

（11）地面监控、办公设备、电器长时间无人管理，或遭受雷击等。

（12）由于短路或其它原因造成电缆着火，除了火灾外，还伴生一些有毒有害化学气体产生。

（13）其它未进行控制的火源。

（14）出现下列情形之一，就有可能导致易燃可燃气体和油脂类火灾的发生：

1）库房等场所存放易燃可燃气体或油脂。

2）库房管理不善，外人进入内部带进火种，造成易燃可燃气体或油脂着火。

3）易燃可燃气体或油脂储存、使用不当，或违反《作业规程》。

4）易燃可燃气体或油脂泄漏，遇到未进行控制的火源、雷击等。

以上分析结果表明，矿井发生地面火灾事故的可能性不大，但是一旦发生事故，后果是很严重的。

影响范围有：矿井地面及矿井周边建筑物。

1.3  事故发生的地点

地面火灾事故发生的地点均为矿井地面建筑及存放易燃物品场所。

1.4  适用范围

事故发生的地点为矿井地面建筑及存放易燃物品场所。
2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  地面火灾事故应急处置程序

发生地面火灾事故后，现场人员迅速撤离灾区，同时利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报，调度室下达停产撤人指令，并立即上报指挥部，启动现场处置方案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

当发生事故后，应立即向指挥部汇报，对于波及范围小，无人员伤亡、未造成较大损失，能自行消除的突发事故，启动区队现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求矿立即启动矿井专项应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  地面火灾应急处置措施

（1）一般火灾事故现场处置措施

首先应切断电源，并针对不同的起火原因采取不同的措施控制火势发展，包括移开易燃易爆物品。并注意与失火点保持安全距离，防止触电或烧伤。

灭火优先使用干粉灭火器。对于非电、油类物质引发的火灾可使用水及其他阻燃物品投入灭火。

1）抢救伤员：迅速集结人员和器材，抢救火灾事故受伤害人员，对需要救治的伤病员组织现场抢救，并帮助其迅速脱离危险环境。在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全。

2）应急疏散：应利用扩音喇叭，说明起火部位，疏散路线。

3）应急避险和人员防护：为了避免造成更多的人员伤害，在积极采取抢救措施的同时，采取自身和他人的安全避险措施，配备相应的人员防护装备，防止次生事故发生。

4）事件发生必须保护现场，针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；整理事故相关资料和图纸等，为领导决策提供基础资料。

（2）电气火灾事故应急处置措施

1）电气设备发生火灾后，迅速切断电源，以免事态扩大，切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。

2）当电源线因其它原因不能及时切断时，一方面派人去供电端拉闸，一方面灭火，人体的各部位与带电体应保持一定距离。

3）火灾发生初期，现场工作人员应在保证自身安全的前提下立即采取措施全力扑救，避免造成人身触电和短路爆炸等衍生事故。

4）扑灭电气火灾时使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。

5）当现场灭火条件不具备或灭火无效时，应在自救的同时拨打“119”，请求社会专业灭火机构救援。报告时要说明出事单位、地点、电话、事态现状与报警人姓名，并派相应的工作人员在路口等候接应。在专业消防机构到达现场前，应做好相应火情控制工作。消防机构到达现场后统一由消防队指挥，其他人员密切配合，协同作战。

（3）天然气火灾事故处置措施

1）消除火源与初期灭火 

泄漏未着火时，检查泄漏点周围有否明火或产生静电的可能，消除火源；若已着火，利用就近的灭火器材进行灭火。

2）抢险操作 

关闭泄漏部位上下游阀门，以截断气源，必要时打开手动排空阀放空。

3）抢修作业 

待现场满足作业条件，由抢修人员排除故障，更换或维修管段或设施。对气压不大的漏气火灾，可采取堵漏灭火方式，用湿麻袋、湿布、毡或粘土等封住着火口，隔绝空气，使火熄灭。

（4）办公楼火灾事故处置措施

1）迅速检查安全出口是否处于正常状态，并组织无关人员撤离。

2）抢险救灾人员立即通知电工切断总电源，并用干粉灭火器进行灭火，或采取移去着火源、用湿布盖住着火源等方法灭火。

3）严密注视火场情况，如果事态恶化，立即组织相关救援人员撤离。

4）当现场灭火条件不具备或灭火无效时，应在自救的同时拨打“119”，请求社会专业灭火机构救援。我厂人员在专业消防机构到达现场前，应做好相应火情控制工作。

5）注意事项

在紧急疏散过程中如果烟雾较大，抢救人员及被救人员需用湿手巾捂住面部，按照应急指示灯的指示方向，尽快撤到安全地带。

火场内应关闭火场区域的门窗，以防火势扩大。

疏散办公楼内人员，在有可能的情况下，人员撤离时应携带重要文件、资金等物品，做到人员只出不进，确保楼内人员全部安全撤离。

（5）烧伤、烫伤急救措施

1）火焰烧伤时，应就地滚动，切忌奔跑、呼喊、以手扑火，尽量缩短烧伤时间，以免引起头面部、呼吸道和手部烧伤。

2）对已灭火而未脱衣服的伤员必须仔细检查全身情况，保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。

3）四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片、消毒纱布覆盖。

4）对爆炸冲击波烧伤的伤员要注意有无脑颅损伤、腹腔损伤和呼吸道损伤等。

5）在现场简单救治的同时，负责与专业医疗机构衔接，确保受伤人员的及时、专业救治。

4  注意事项

抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，专家技术组要协助现场指挥机构制定恢复生产、生活计划，由现场指挥机构领导组织实施。
（1）在紧急疏散过程中如果烟雾较大，抢救人员及被救人员需用湿手巾捂住面部，按照应急指示灯的指示方向，尽快撤到安全地带。

（2）火场内应关闭火场区域的门窗，以防火势扩大。

（3）疏散办公楼内人员，在有可能的情况下，人员撤离时应携带重要文件、资金等物品，做到人员只出不进，确保楼内人员全部安全撤离

（4）灾害过后，指挥机构要立即对灾害情况进行详细的摸底和调查工作，同时做好：
1）做好受灾职工家属住宿安置。
2）维护社会稳定，打击不法行为。
3）做好职工及家属思想工作，调动职工的工作积极性。

七、大面积停电事故现场处置方案

1 事故风险描述
（1）矿井停电会造成全矿井设备停运，矿井停风、主提升设备紧急制动、矿井水灾等，严重威胁矿井工作人员的人身安全。原因有：暴风雨雷电、大雪天气或其它意外原因造成供电线路短路，接地、电网电压波动。

（2）矿井供电事故发生在上级变电站、高压架空线路、矿内35KV变电站、中央变电所、采区变电所、采区泵房、人车的供电线路、主斜井等皮带供电线路及可发生在供电事故的任何区域。

（3）供电系统在矿井生产中涉及面广、影响大。一旦发生事故，不但影响矿井生产系统中设备的正常运转，更重要的是影响煤矿生产中矿井通风、排水设备和运输设备的正常运转，造成矿井停风、水灾、提升设备紧急制动造成断绳、主皮带紧急制动造成断带等事故，严重威胁矿井安全生产，所以关于供电系统的重要场所及各变电所的安全工作尤为重要。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  事故应急处置程序

（1）当矿井供电系统出现停电故障后，电话通讯维护人员必须立即赶到调度室机房，检查调度通讯机台是否切入备用电源，保证矿井通讯调度系统通畅。

（2）调度室调度人员应立即通知所有受停电影响的区域停止工作，切断电源（在上一级进行切断），所有作业人员按照正确的避灾路线撤退到指定地点。

（3）机电运输科立即与上级供电系统联系是否有供电故障。如供电故障在矿井管辖范围内，立即组织人员对所辖供电系统可疑故障点进行检查，迅速查出停电原因，制定抢险救援方案，尽快处理，尽早恢复供电。

（4）由于矿井停电造成不能排水时，首先组织受影响区域的人员撤至安全地带，待恢复正常供电、通风、瓦斯正常后，及时组织排水。

（5）如因大范围停电造成矿井停风，则按矿井停风事故应急救援预案执行。

3.2   现场应急处置措施

（1）上级变电站故障造成矿35KV线路供电中断，造成矿井全部停电、停风。

（2）维运队立即联系上级变电站询问停电原因及影响时间。

（3）指挥部根据停电时间长短决定井下人员撤离与否，如停电在10分钟以内，则应通知井下人员撤到新鲜风流中待命；如停电在30分钟以内，则应通知井下人员撤至进风大巷中待命；如停电在30分钟以上，则应立即通知井下人员尽快沿避灾路线撤至地面。

（4）井下人员在撤出工作面以前，由相关负责人（井下带班领导、跟班队组长、当班电工、变电所配电工）负责将各处水阀门关闭，各处开关手把打到零位。由瓦检员、安检员负责在所有通往采、掘工作面的通道口设置栅栏和警标，禁止人员入内。由井下带班领导、跟班队组长、安检员负责清点所辖队组人员是否全部撤出。

（5）指挥部接到事故报告后积极与供电公司协调联系，了解事故情况，根据实际情况安排机运区和调度室积极准备物资材料及人力支援。

（6）恢复送电后，指挥部安排通风队、维运队、安监队等相关队组人员到井下各指定地点做好排放瓦斯和排水准备工作，然后向指挥部汇报。

（7）指挥部命令主要通风机开启，（在主扇停运的情况下）先排各主要进、回风巷及中央变电所的瓦斯，当各地点甲烷浓度均降到0.5%以下时，由指挥部下令给各配电点供电，在接到瓦检员局部通风机安装地点瓦斯不超限的汇报后，方可通知配电工给该局部通风机通电，排放该掘进工作面的瓦斯，排放瓦斯时严格按排放瓦斯安全技术措施执行，严禁“一风吹”。当各采、掘工作面瓦斯浓度降到0.5%以下，且稳定30分钟后，方可向各工作面供动力电源。

（8）井下变电所及采区配电点异常停电，造成井下某一区域停电后指挥部在接到事故报告后，安排机电队一方面组织有关干部及工程技术人员，落实清楚现场故障情况，迅速赶赴事故现场，对事故进行应急处理，防止事故扩大；另一方面积极组织抢险救援所需的物资材料及人员，并迅速运往事故现场。

（9）抢救事故的顺序：

1）首先控制事故，防止扩大；

2）切除隔离故障设备、线路；

3）处理故障后在瓦斯不超限的情况下要先恢复局部通风机供电，再恢复采区排水供电，最后恢复生产及其它用电。

（10）停电事故处理结束后，指挥部安排通风科等参加排放瓦斯人员到井下各指定地点做好排放瓦斯准备工作，然后向指挥部汇报。

3.3  报警方式及事故报告的基本要求和内容

3.3.1  报警电话 

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3.2  事故报告的基本要求和内容 

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

4  注意事项

4.1  佩戴个人防护器具方面的注意事项

佩戴合格的自救器，并保证自救器佩戴正确，切不可因干、热感觉私自取下自救器；佩戴自救器撤离时，要匀速行走，保持呼吸均匀，严禁狂奔和取下鼻夹、口具或通过口具讲话，并随时检查通风情况。 

4.2  使用抢险救援器材方面的注意事项 

根据现场情况确定抢险救援器材。

4.3  采取救援对策或措施方面的注意事项 

（1）所有现场人员对于事故的发生首先要保持冷静，头脑清醒。

（2）机电运输管理人员、机电技术人员及单岗作业人员，一定要佩带齐甲烷、氧气、一氧化碳监测仪等必备仪器，确保仪器完好。

（3）在应急处置过程中，应充分考虑自救器有效使用时间和人员撤离时间，决定撤离或是进入临时避灾场所。严禁救护人员在不佩戴呼吸器的情况下进入通风不畅的事故区抢险救援。

（4）在确定各项应急救援工作结束时，撤出所有伤员、救护人员，清点人员后，留有专人组织巡视事故现场遗留隐患问题。

（5）各级人员严格服从指挥人员的调配，积极做好救援工作。 

（6）如果监测到瓦斯持续升高等爆炸危险时，要立即把现场所有人员撤到安全地点。

（7）本应急处置方案，各单位必须组织全体员工认真组织学习，特别是直接参与人员要专门进行培训。

4.4  现场自救和互救注意事项 

（1）现场自救和互救时要保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即组织救护人员将伤员升井抢救。了解现场情况，防止事故扩大。

（2）营救伤员时，要牢记“三先三后”原则，即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运；对出血伤员必须先止血后搬运；对骨折伤员必须先固定后搬运。

4.5  应急救援结束后的注意事项 

加强应急预案的动态管理，并随着应急救援相关法律法规的制定和修订、部门职责或应急资源发生变化、以及实施过程中所发现存在的问题或出现的情况进行修订。 

八、提升运输事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1  事故类型
该矿井下提升运输设备主要有带式输送机、无轨胶轮车。所以引起的事故类型主要为机械伤害、断带、碰撞、碾压、触电、火灾等。
1.2  事故可能发生的时间、危害程度及影响范围
提升运输事故的季节性不明显。

带式输送机运行中可能出现的危险、有害因素主要有输送带着火、带式输送机滚筒与胶带打滑、倒转、堆煤、断带、撕裂和电气事故等，以上事故可造成矿井停产、设备损坏、人员伤亡、财产损失，同时胶带着火后还会产生大量的有毒有害烟雾，造成人员中毒、窒息死亡事故的发生等。

刮板输送机运行中可能出现的危险、有害因素主要有着火、物体打击和电气事故等，以上事故可造成矿井停产、设备损坏、人员伤亡、财产损失等。

无轨胶轮车运输主要有碾压、碰撞：车辆在运行由于无轨胶轮车不完好，操作或制动系统失灵导致车辆失控、司乘人员违章作业造成压轧等事故。可能造成可燃气体爆炸事故

以上分析结果表明，矿井发生提升运输事故的可能性不大，但是一旦发生事故，后果是极其严重的。

影响范围有：综采工作面、综采工作面皮带巷、掘进工作面巷道、及采区皮带巷、采区轨道巷、井下皮带大巷、轨道大巷、掘进巷道及相邻区域、立井井筒等相关地点。

1.3  事故发生的地点

提升事故地点为井下使用胶带运输、刮板输送机、无轨胶轮车的区域。

1.4  事故前可能出现的预兆

（1）架空乘人装置事故出现的预兆乘人装置在运转过程中存在一定的危险因素，导致的事故类型主要有机械伤害、触电、掉座、断绳、过速飞车、过乘事故等。断绳事故的预兆：钢丝绳接头搭接长度不够或接头工艺不合格钢丝绳不按规定进行检查或维护保养不到位，断丝、断股较多。致使钢丝绳局部受力过大，导致断绳事故。过速飞车，以及过乘都易造成事故。

（2）刮板运输机事故出现的预兆刮板输送机机链长时间没检修易造成断链伤人，运送作业规程规定以外的物料顶伤人员，人员与刮板输送机转动部位接触造成的夹击、碰撞、剪切卷入、绞、碾、刺、割等形式的伤害，人员违章蹬乘刮板输送机，刮板输送机飘链弹伤人员等。安装或更换刮板输送机部件时，需要起吊部件，发生伤害事故的几率较大，其原因主要为起吊时牵引链或钢丝绳断裂、部件滑脱、碰撞等，可能导致损坏设备、人员伤亡等。刮板输送机液力偶合器未按规定注入规定的难燃液，当带负荷过大液力偶合器内液体温度达到燃点起火喷出引起火灾，可能造成人员伤亡和设备损坏。
（3）无轨胶轮车出现的预兆：无轨胶轮车不完好，操作或制动系统失灵导致车辆失控；防爆性能失效、非金属部件不具有阻燃和抗静电性能或动力装置排气口的排气温度超过77℃时，可能造成火灾事故；司乘人员违章作业造成压轧等事故；车辆未配置适宜的灭火器可能将事故扩大；无轨胶轮车工作制动未采用湿式制动器；运送人员的车辆未使用专用人车，超员、超速运行；井下行驶特殊车辆或者运送超长、 超宽物料未采取有效措施。

1.5  事故可能引发的次数、衍生事故

井下胶带着火后还可能会产生大量的有毒有害烟雾，造成人员中毒、窒息死亡事故的发生，甚至还可能引发瓦斯爆炸等重大事故。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

带班领导全面负责事故现场的应急处置工作，当带班领导不能履职时，由各队副职行使现场应急处置职责。

组  长：带班领导

组  员：各队副职、工程技术人员、各班组长、现场作业人员

2.2  应急职责

组长职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

组员职责：安全员协助当班队长组织现场应急处置，并清点人数，负责应急处置时的安全把关。瓦检员负责对事故现场气体浓度进行监测，一旦气体超限，及时监督现场作业人员按避灾路线撤离。各班组长现场兼职救护员，负责对遇险人员进行现场急救。电钳工职责负责事故区域机电设备的安装、维护及检修。其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  提升运输事故应急处置程序

发生提升运输事故后，现场带班领导要组织现场人员进行自救互救，判断分析是否存在诱发通风、火灾事故可能，如果能够诱发，应立即组织带领现场人员迅速佩戴自救器，撤离至安全地点，同时利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报，井下其它地点人员发现异常情况后，也应及时向调度室汇报。调度室通知应急指挥部，应急指挥部根据事故发展事态势，决定启动提升运输事故专项应急预案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

当工作面发生事故后，应立即向指挥部汇报，对于波及范围小，无人员伤亡、未造成较大损失，能自行消除的突发事故，启动区队现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  提升运输事故应急处置措施 

（1）胶带输送机断带和撕裂处理措施 

1）当主运输胶带机发生断带和撕裂事故时，胶带机司机应立即向机电科值班人员及公司调度室汇报，说明事故发生时间、现象和原因。

2）机电科立即成立以科长为首的事故处理小组，制定出事故处理方案。

3）若出现断带事故，皮带司机首先应排查有无人员受伤，在确定无人员受伤的情况下，按照恢复机架、拖放胶带的基本步骤恢复整机运转。

4）若出现胶带撕裂事故时，根据现场撕裂情况，确定施工方案，共有三种方案：①补订板卡，临时运行；②修补撕裂处；③更换撕裂胶带。 

（2）胶带着火事故的处理措施 

1）发现胶带着火后，皮带司机应立即拉下紧停，停止胶带机运行，通过紧急喊话，通知整个的胶带机巷沿线及工作面人员撤离。

2）通过最近的电话，汇报调度室。

3）根据火势情况，利用皮带机头的消防沙、干粉灭火器等灭火器材扑灭火灾，降低事故损失 。

（3）人员坠仓事故的处理措施 

当发现人员坠仓时，必须立即停止胶带机运行，并向公司调度室汇报。公司调度室安排主井装载停止放煤，并将该仓的放煤闸板关在最小位置。抢救人员将软梯从煤仓上口放下，沿软梯下一名抢救人员实施抢救。抢救人员携带便携式瓦检仪，两套安全带（自带一套， 被抢救人员一套），当瓦斯浓度不超限时，实施抢救。抢救人员首先来到被抢救人员跟前，给被抢救人员穿戴好安全带，与被抢救人员一起绑在软梯上。抢救人员联系煤仓上口工作人员，上提软梯，将人员提到煤仓上口。

（4）立井提升事故应急处置措施：

1）现场跟班领导负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度室，组织现场人员开展自救、互救工作。

2）发生事故，现场人员采用呼喊、电话通知或敲击物品等方法通知其它人员取得帮助，及时向调度室汇报。

3）绞车司机应切断电源，现场跟班领导组织现场人员对受伤人员进行急救处理。

4）对现场受伤人员采取临时包扎和止血等操作，对骨折人员应采取先固定后搬运的急救措施，若人员器官或肢体如果受伤脱离躯干，应对受伤部分采取保护措施。

5）现场作业人员在距离事故现场50m外设置警示牌或其他警戒设施。

6）待医疗救护人员到后，由专业医护人员对伤员组织施救。

7）如辅助运输车辆引发火灾时，按照火灾事故应急遇案进行处理。、

8）对于断绳事故，事故处理完毕，必须按《规程》第411条规定检查钢丝绳。

（5）架空乘人装置运输事故应急处置措施：

1）架空乘人装置发生断绳、吊绳、跌落、挤压等事故时，受伤者、目击者应立即拉动急停装置线，并电话通知乘人主机司机。

2）现场人员采用呼喊、电话通知或敲击物品等方法通知其它人员取得帮助，及时向调度室汇报。

3）对现场受伤人员采取临时包扎和止血等操作，对骨折人员应采取先固定后搬运的急救措施，若人员器官或肢体如果受伤脱离躯干，应对受伤部分采取保护措施。

4）待医疗救护人员到后，由专业医护人员对伤员组织施救。

5）钢丝绳发生大范围掉槽、速度突然增快等情况时，乘坐人员应立即拉动紧急停车信号线，并电话通知乘人主机司机、调度室。

（6）刮板机运输事故处置措施：

1）现场人员应立即按下刮板运输机沿线的停止信号按钮，通知刮板机司机，及时切断电源。

2）及时向调度室和现场跟班领导汇报，现场带班领导组织现场人员进行自救和互救。

3）对于顶倒支架事故，需有专人负责处理事故，修理要由外向内依次施工、并制定安全措施。

4）对于顶伤人员事故，要有经验的跟班区长、班长负责组织抢救伤员，能将顶撞物取下时，尽量不采取开反溜子的方法，防止抢救时对伤员的二次伤害。

5）对于轻伤者应现场对其进行包扎止血，将其抬放到安全地带。而对于骨折人员不要轻易挪动人员，等待专业救助人员的到来。

6）调度室人员接到事故的汇报后，要及时做好车辆的调度和人员接送工作。将伤员及时运送到井口，副井底信号工要按伤员提升规定做好联络工作，及时将人员运送到地面救治。

（8）提升运输事故采掘工作面人员撤退路线

综采工作面事故地点→胶带顺槽→10/11号辅运大巷→副斜井（西胶带大巷→主运大巷→主斜井）→地面。

掘进工作面事故地点→井底车场（水平胶带大巷→水平胶带北大巷）→副斜井延深段（主斜井延深段→主运大巷）→副斜井（主斜井）→地面。

4  注意事项

4.1 防护器具方面

（1）了解个人防护器具的使用方法，让它在灾害事故中真正起到自我防护作用，保护好人身安全。

（2）佩戴自救器呼吸时感到稍有烫嘴，是正常现象不得取下口具和鼻夹，以防中毒。  

4.2 使用抢险救援器材方面

（1）首先检查抢险救援器材是否完好，发现不合格及时调换。

（2）使用中抢险救援器材损坏及时更换。

（3）使用抢险救援器材要充分了解抢险救援器材的用途、基本构造和使用方法、保养方法，充分发挥其作用。

（4）救援人员在灾区使用CO检测仪等设备时，至少两人以上，一人检查气体，一人监护，两人保持4米至5米距离。

（5） 抢险救援器材必须保证器材充足有效：

4.3 采取救援对策或措施方面

（1）事故处理应严格按规定程序进行操作，严禁随意改动，如确需改动，必须经专业领导同意后方可。

（2）为了有利于救人和保证救护队员本身安全，避免出现救护队员的意外伤害。

（3）选择最短的路线，以最快的速度到达遇险人员最多的地点进行侦察、抢救。

（4）如运输事故扩大引发火灾，停风等事故时，按照处理火灾，停风等相应预案、以及相应现场处理措施处理。

（5）在救援处置时要设置事故警示牌，禁止行人通过、禁止其它作业。

（6）医疗救治单位要根据受伤人员的情况，准备现场临时救治的医疗药品和器材，迅速赶赴现场。

（7）对于受伤人员在等待专业医疗救治人员到来前，现场人员要对伤员进行必要的救护，根据不同的受伤部位进行必要的临时处理。

（8）提升运输设备在恢复运行前，必须确保信号系统工作正常后再进行空载测试。

4.4 现场自救和互救方面 

（1）首先对自己进行有效的自救。

（2）在互救前应了解现场顶板、气体、支护、电器设备等情况，确认无误后，方可实施互救工作。

（3）在互救时应按“三先三后”的原则进行互救处理。

（4）根据现场情况，在选择避灾地点时要充分考虑靠近压风管、水管和通信线路的地方，利用“三条线”，提升生存能力。

4.5 现场应急处置能力确认及人员安全防护方面

（1）现场应急处置能力确认

在救援过程中要注意次生灾害诱发的其他事故的发生，十分注意救援过程的事态控制，要时刻确认是否有能力进行现场应急处置，保护救援人员的生命安全。

（2）人员安全防护

1）对抢救出来的遇险伤员，要用衣物保暖，并迅速运送到安全地点进行救治。

2）在抢救过程中，医务人员要及时赶到事故现场，对遇难人员进行医护救治。

4.6应急救援结束后

（1）救援队要提出书面侦查报告和救援报告。

（2）用书面形式记录救援的程序、执行的救援命令、各类检查表、专家书面报告等。

（3）救援结束后，立即查看事故现场是否还有不安全因素，是否还有被困人员，并采取妥善防范措施。

（4）要及时对危险区域设置栅栏、警标。

（5）抢险结束后，对应急预案整个过程进行评审，分析和总结，找出预案中存在的不足，并进行评审及修订。

（6）接受新闻媒体采访和对外信息发布时，必须由应急救援指挥部的专人负责，其他人员不得随意接受采访或发布信息，更不能夸大事实。

4.7 其他需要特别警示的事项

（1）若发生次生、衍生事故时，应启动相关专项应急预案。

（2）调度中心及相关抢救单位要做好事故抢救记录；在现场抢险救灾过程中，由现场指挥部安排专人做好抢险救灾过程记录。

（3）避灾路线:各单位执行本单位施工地点的作业规程或施工安全技术措施中的相关规定。

（4）及时补充各种应急物资和装备。

（5）根据实际情况对应急救援预案及现场处置预案做出修改和完善。            

九、无计划停风事故现场处置方案

1  事故风险描述

根据我公司井下供风实际情况分析，主扇、局扇可能发生如下事故：

（1）主扇、局扇的两台风机同时出现严重故障，无法启动，或因其他原因造成停电及其它不明原因造成的风机在规定时间内无法启动，致使出现井下或掘进面停风事故；

（2）因电网停电造成两台主扇全部无法正常运行，井下掘进面的局扇双回路电源停电，且在规定时间内启动不了，影响矿井安全及井下员工生命安全的严重事故。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  无计划停风事故应急处置程序

（1）事故发生时，现场人员立即采取有效措施安全避险，并及时向指挥部汇报事故情况，通知当班队干和班组长。

（2）当班队干和班组长应立即查明事故原因、范围和人员遇险情况，启动本队现场处置方案，在确保安全的前提下，组织人员进行应急处置。

（3）若有受伤人员，应首先抢救受伤人员，积极开展自救互救，及时将受伤人员脱离危险区域，经过急救处置后运送至地面或安全地点。

（4）在应急处置过程中，应实时监测现场环境状态，当班队干或班组长要及时将救援进展情况汇报给指挥部。 

（5）若事故危害程度超出本队现场应急处置能力，当班队干或班组长应立即向指挥部请求响应升级，根据情况组织人员按照避灾路线撤退，并判断是否佩戴自救器。撤退前断开与事故区无关的电源，告知调度室避灾行走路线与目的地。

（6）若撤退线路遇阻或自救器有效时间不能安全撤离时，要充分利用避难硐室、压风自救、自救器补给站等场所和设施避灾，等待救援。

（7）事故消除后，做好安全生产恢复工作。

3.2  应急信息报告

当工作面发生事故后，应立即向指挥部汇报，对于波及范围小，无人员伤亡、未造成较大损失，能自行消除的突发事故，启动区队现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井专项应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  无计划停风应急处置措施

（1）井下一旦发生停风，受停风区域影响的地点在跟班矿领导、瓦检员、安监员协同队领导、班组长迅速组织工作面人员停止工作，人员全部撤到主要进风巷道中，并汇报矿生产调度监控中心，听从指挥。生产调度监控中心立即汇报矿领导和矿有关部门同时汇报分公司调度室、供电处和相关业务部门。

（2）董事长获悉停电事故发生后，应利用一切可能的手段了解停电原因、停电时间长短，及时果断地做出决策。

（3）风井两台主要通风机突然同时停风

1）主要通风机司机应立即汇报矿生产调度监控中心和机电科；井下各区域安监员、瓦检员及作业地点施工负责人要迅速组织所有人员撤到主要进风巷内，并及时汇报矿生产调度监控中心。撤退时在巷道口设置栅栏，揭示警标，防止人员进入。

2）井下各队零散作业人员感觉停风时，就近撤到采区进风大巷，向矿生产调度监控中心汇报撤离情况。

3）一通三防科在主要通风机停风期间利用监测系统随时监测井下气体的变化。

4）在井下运行的各类机车必须就地停车熄火。

5）矿生产调度监控中心要及时与供电部门取得联系，查明停电原因及具体恢复送电时间，如果无法掌握准确停电时间时，董事长根据情况决定井下作业人员是否全部撤离至井上，并在各井口设置警戒，严禁任何人员入井。

6）如果主要通风机停电停风时间在10分钟内，矿生产调度监控中心通知井下人员在主要进风大巷内等待恢复送电、送风，并安排瓦斯检查人员随时检查作业地点瓦斯情况，发现异常及时汇报。

7）主要通风机停电停风时间较长时，通知主要通风机司机打开回风井口安全出口小风门、防爆门，充分利用自燃风压形成通风系统。

（4）掘进工作面局扇停风应急处置措施：

1）掘进工作面发生局部通风机停电停风事故时，现场作业人员必须立即汇报调度室，汇报内容包括事故地点、时间、事故原因、作业人数、事故现场状况及已经采取的应急处置措施。

2）地面监控值班人员应 24 小时不间断查看瓦斯监控系统中掘进工作面的局扇开停传感器、风筒传感器运行状态，在发现局扇停止运转、风筒无风的情况时，应立即汇报调度室，同时记录在案。

3）调度室接到局扇停电停风事故后应立即汇报矿值班领导，由值班领导确定启动应急处置方案，同时通知应急指挥中心的各相关成员，各成员接到通知必须立即赶到矿调度室，根据事故情况，研究、部署和组织事故抢救处理工作。

4）事故发生后，掘进工作面作业人员必须立即停止工作，切断工作面电器设备电源，同时在掘进巷道入口快速打好栅栏、揭示“禁止入内”警标。在区队带班长的领导下迅速成立基层应急自救组织，并根据避灾路线指示牌的引导全部撤到采区进风大巷，通过一切通信手段（包括有线通信电话、无信手机、语音广播）向调度室汇报撤出人员数量、位置、现场状况、应急措施等，并在原地等候调度室的指令安排。值班领导决定是否立即组织人员升井。

5）撤离时要快速、镇静、有序，如果巷道中的避灾路线指示牌破坏或迷失行进的方向，撤退人员应朝着有风流通过的巷道方向撤退。

6）如果瓦斯监控系统显示采掘工作面瓦斯浓度达到0.8%时，矿调度室必须命令监控值班人员远程手控切断事故影响范围内的供电电源。

7）作业现场的瓦斯检查员要对掘进工作面有害气体浓度随时进行检测，并及时向调度室、通防部汇报有害有害气体浓度变化，在撤离过程中要指导出正确的紧急避灾路线，帮助现场作业人员全部撤离至安全地带。

8）调度室要尽快查明主要通风机停风原因，进行恢复通风处理;调度员在事故处理过程中，要及时了解事故现场处理进展情况，并做好详细的调度台帐记录，填写好事故统计台帐，随时将情况汇报应急救援指挥部，并按照总指挥的指示进行事故抢险。

9）事故应急指挥组应立即组织矿山救护队，按照制定的救援方案进行事故抢险。
4  注意事项

抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶级，专家技术组要协助现场指挥机构制定恢复生产、生活计划，由现场指挥机构领导组织实施。        

（1）将打开的防爆门关闭，在主扇恢复运行前必须经应急救援指挥中心批准方可启动主扇。
（2）主扇正常运转后，要由矿兼职救护队队员下井查明井下各涉险地点的瓦斯情况，安监员检查其他各类隐患，均确认无异常后，报请指挥机构审核通过后其他人员才能下井。 

（3）为保证事故调查、取证客观公正地进行，在事故发生后，对事故现场进行保护。事故现场的处理至少应当做到：
1）认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态，不得破坏。
2）为抢救受伤者需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志。
3）保护事故现场区域，仔细对现场进行标记记录。
（4）灾害过后，指挥机构要立即对灾害情况进行详细的摸底和调查工作，同时做好：职工生活和救灾物质的发放工作，稳定正常生活秩序；做好受灾职工家属住宿安置；维护社会稳定，打击不法行为；做好职工及家属思想工作，调动职工的工作积极性；做好灾后资料的收集整理工作，吸取教训，为今后抢险救援总结经验。
十、爆破事故现场处置方案

1  事故风险描述

雷管、炸药在井下运输过程中，因交通事故、颠簸碰撞、运输车辆失爆、违章操作等原因引发的燃烧爆炸事故。在井下使用过程中因管理不善、违章操作、遇有明火、电气设备的失爆、杂散电流或静电等原因引起燃烧或爆炸事故。并且其发生爆炸后，由于火风压造成风流反向，有毒有害气体可能进入生产工作面。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

带班领导全面负责事故现场的应急处置工作，当带班领导不能履职时，由各队副职行使现场应急处置职责。

组  长：带班领导

组  员：各队副职、工程技术人员、各班组长、现场作业人员

2.2  应急职责

组长职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

组员职责：安全员协助当班队长组织现场应急处置，并清点人数，负责应急处置时的安全把关。瓦检员负责对事故现场气体浓度进行监测，一旦气体超限，及时监督现场作业人员按避灾路线撤离。各班组长现场兼职救护员，负责对遇险人员进行现场急救。电钳工职责负责事故区域机电设备的安装、维护及检修。其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置基本原则

（1）坚持“以人为本”的原则，坚持“安全优先”的原则

（2）坚持防止事故扩大优先的原则

（3）坚持尽快恢复生产的原则

（4）坚持抢救先活人后死人的原则

抢救遇险人员，恢复通风，清理堵塞物和扑灭因爆炸引起的火灾。

先救人，特别是先救重伤人员，最后再将遇难人员运出。抢救中要做到有巷必查，应在查过的巷道做好标记，防止漏查。密切监视灾区有害气体浓度变化，认真检查有无残留雷管、炸药，发现雷管、炸药后，在无爆炸危险时，先将残留的雷管炸药转运到安全区，清除堵塞物，寻找堵塞区内人员。

爆炸事故引起的火灾或在抢救遇险人员发现明火存在，救人的同时应按照外因火灾进行灭火，并派专人检查是否有残留雷管炸药，防止二次爆炸。在灭火时，严防将烟火引向爆炸源或爆炸器材附近，如不易扑灭应先控制火势，在无引爆危险的情况下抢救遇险人员。

进入灾区时，要有专人检查各种有害气体、温度及通风设施破坏情况，如果爆炸破坏通风系统，当瓦斯浓度不超过2％时，如有明火火灾按照明火火灾事故进行处理，如果瓦斯浓度超过2％，且仍在迅速上升时，应立即退出灾区，按照瓦斯爆炸事故灾害处理计划进行处理。

3.2  爆破材料爆炸事故处理要点

为了有利于救人和保证救护队员本身安全，避免爆破材料连续爆炸，及时恢复通风系统、查明引起爆炸的真实火源是救灾工作中的技术关键。制定救灾措施时，必须充分考虑发生二次事故特别是发生二次爆炸的可能性，制定防治二次爆炸的措施。

制定救灾方案选择最佳的路线，以最快的速度到达遇险人员最多的地点进行侦察、抢救。

迅速恢复灾区通风。但在恢复通风前，必须查明有无火源存在，否则会再次引起爆炸。恢复独头通风时，应按排放瓦斯的要求进行。

扑灭火灾。在灾区一旦发现火灾或残留火源，应立即扑灭。火区内有遇险人员时，应全力灭火。直接灭火未奏效，并确认火区内遇险人员均已死亡，应先行封闭，控制火势，然后灭火。

对因爆破材料爆炸引起火灾，可参照外因火灾处理方法进行灭火。

3.3  现场人员应急要点

井下一旦发生雷管、炸药爆炸，工作地点的人员和受影响区域的人员一定要镇静清醒，不要惊慌失措，乱喊乱跑，应立即背朝声响和气浪传来的方向，伏卧底板或水沟内。头部要尽量低、双手置于身体下面、闭眼，尽可能用衣物等盖严身体裸露部位。跟班公司领导、瓦检员、安监员协同队领导、班组长迅速组织工作面人员停止工作、切断电源，人员全部撤到主要进风巷道中，并汇报公司调度监控中心（调度室），听从指挥。

爆炸瞬间，要屏住呼吸，用湿毛巾捂住口鼻，防止吸入有毒的高温气体，避免中毒和灼伤气管、内脏。高温气浪及冲击波过后，迅速取下自救器戴好，应立即辨别方向，寻找最短的距离进入新鲜风流中，并按照避灾路线，尽快逃离灾区。

已无法逃离灾区时，应设法进入避难硐室，或在顶板坚固、支护完整、无有害气体，有水源或水源较近的地方构筑临时避难所暂避，等待救援。

4  注意事项

4.1  佩戴个人防护器具注意事项

（1）选择防护用品应针对防护要求，选择符合要求的防护用品。

（2）佩戴防护用品的人员在使用前，应熟悉其使用、维护和保养方法。

（3）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

（4）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩戴呼吸器工作等。

4.2  使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）火药库要配备配齐抢修所用的材料、配件、仪表、工具，明确专人管理，以满足抢修需要。

（2）根据日常学习培训，正确使用抢险救援器材。

（3）需定期对抢险救援器材进行检查保养，确保抢险救援器材完好、可靠。

4.3  采取救援措施方面的注意事项

（1）火药库事故处理时必须严格执行各工种安全技术操作规程及有关规定，严禁违章作业和冒险蛮干。

（2）在抢救事故期间，应随时向指挥部汇报事故区状况和救灾工作的进展情况，并对下一步抢救工作的开展提出意见和建议。

4.4  现场自救互救注意事项

（1）现场有人员伤亡时，及时按有关规定采取急救措施，如人工呼吸等。做好相互保安，相互提醒确保安全。

（2）如果事故危害较大，必要时进行紧急疏散。

（3）疏散通道要保持畅通。严禁人员停留不走和乱走。

（4）疏散要安全快速有序，不要相互推挤。 

（5）疏散要不丢下一个人，对受伤的人员要给予帮助。

4.5  现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

（1）事故发生后，现场队干要勇敢承担起现场救灾职责。

（2）事故现场急救员必须具备有现场急救经验并取得急救员专业资格证书。

（3）所有现场工作人员必须熟练掌握自救器的使用和灭火器材及其它设备的使用方法。所有工作人员应爱护和保护消防设施和器材，发现问题及时处理。

4.6  应急救援结束后注意事项

应急救援结束后，应立即对事故区进行一次彻底检查，杜绝危险源，并对人员进行一次全面清点，做好救援结束后的善后和安抚工作。

十一、污水处理站中毒窒息事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1  事故类型

中毒窒息事故。

1.2  事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

中毒窒息事故没有季节性。

污水处理车间存在有毒有害气体，员工在此区域长期工作，员工未正确佩戴劳保用品，吸入大量有害气体造成中毒窒息。

影响范围有：污水处理车间。

1.3  事故发生的地点

污水处理车间有限空间处。

1.4  事故前可能发生的征兆

1）员工未正确佩戴劳保用品。 2工作现场空气不流通。。

1.5  事故可能引发的次数、衍生事故

当污水处理车间发生有毒有害气体集聚时，可能引起有毒有害气体超限，甚至可能造成瓦斯爆炸。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

发生中毒窒息事故后，现场人员迅速佩戴自救器，现场带班领导、班组长、安检员要组织现场人员进行自救和互救并迅速撤离灾区，同时利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报。调度室下达停产撤人指令，并立即上报指挥部，启动现场处置方案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

（1）现场带班领导、队长要立即组织人员正确佩戴好自救器；引领人员按避灾路线到达最近新鲜风流中。

（2）第一时间向矿调度室报告事故地点、现场灾难情况；同时向所在单位值班员报告。

（3）安全撤离时要正确佩戴好自救器；快速，但不能慌乱，尽量低

（4）紧急制定抢救方案，确保伤亡人员安全脱离危险现场。抢救方案应包括如下内容：抢救人员佩带空气呼吸器（正压式空气呼吸器）、必要时要进行人工呼吸。

（5）根据受伤情况进行现场紧急处置。 

中毒伤者如发现呼吸困难、心跳停止，立即进行现场人工呼吸和胸外挤压复苏术。人工呼吸时，首先将伤者脱离毒区，清除伤者口腔异物。 

对不能自主呼吸、神智清楚的伤者，可采用空气呼吸器（正压式空气呼吸器）强制输入的办法，协助其将呼吸调整到正常状态。 

（6）通知120派救护车把伤员快速送往附近医院抢救。在急救时如遇到危及生命的严重现象要立即进行心肺复苏。

4  注意事项

（1）佩戴自救器呼吸时会感到稍有烫嘴，这是正常现象，不得取下口具和鼻夹，以防中毒。

（2）救援队员救援时必须佩戴呼吸器，必须侦查灾区无火源，避免引发爆炸的危险。

（3）救援人员进入灾区探险或救人时要时刻检查氧气消耗量，保证有足够的氧气返回。

（4）抢险救援期间不得停止井下压风，以供灾区人员呼吸。

（5）掘进工作面发生事故时，正在运转的局部通风机不可随意停止，对已停止的局部通风机不得随意启动。

（6）做好灾区现场保护工作，除救人和处理险情等紧急情况需要外，不得破坏现场。如确实需要移动，要做好记录。

十二、自然灾害引发次生生产安全事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1 事故类型

地质灾害（山体滑坡）引发次生影响生产的事故主要为导致矿井地面建筑物破坏，造成人员的伤亡和财产的损失，可能造成井下巷道的破坏和井口的塌陷，导致矿井通风不畅，引发瓦斯积聚或其他有毒有害气体浓度升高，造成人员的伤亡。

1.2 事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

地质灾害（山体滑坡）引发次生影响生产的事故大部分为雨季期间。

斜坡上的岩土体在重力作用下整体顺坡向下滑动的地质现象称为山体滑坡。崩塌是陡峭斜坡上的岩土体突然崩落、滚动、堆积在山坡下的地质现象，经常导致道路中断、堵塞，或坡角处建筑物毁坏倒塌，如发生洪水还可能直接转化成泥石流。

以上分析结果表明，矿井发生地质灾害（山体滑坡）引发次生影响生产的事故的可能性不大，但是一旦发生事故，后果是很严重的。

影响范围有：矿井地面及矿井周边建筑物。

1.3 事故发生的地点

综合分析我矿地质灾害主要存在的隐患是副井边坡滑坡体次生事故危险。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

发生地质灾害（山体滑坡）引发次生影响生产的事故后，现场人员迅速撤离灾区，同时利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报，调度室下达停产撤人指令，并立即上报指挥部，启动现场处置方案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

（1）力量调集。根据现场情况调集照明、防化救援、抢险救援、后勤保障等消防车辆和大型运载车、吊车、铲车、挖掘车、破拆清障车等大型车辆装备，以及检测、防护、救生、起重、破拆、牵引、照明、通信等器材装备，并派出指挥员到场统一组织指挥。如果现场情况严重，仅仅依靠消防力量无法完成时，应及时报请政府启动应急预案，调集公安、安监、卫生、地质、国土、交通、气象、建设、环保、供电、供水、通信等部门协助处置，必要时请求驻军和武警部队支援。

（2）现场警戒。消防救援人员到场后，要及时与国土资源局的工程技术人员配合，根据滑坡体的方量及危害程度，来确定现场警戒的范围。同时立即发布通告，对滑坡体上下一定范围路段实行交通管制，禁止人员、车辆进入警戒区域通过电话、VHF、扩音器等多种形式通知滑坡体上下一定范围内的人员立即撤离;启动应急撤离方案，在领导下组织人员、财产撤离。

（3）侦察监测。山体滑坡事故发生后，往往还会发生二次或多次山体滑坡。消防救援人员到达事故现场时，首先要对山体滑坡的地质情况进行侦察，确定可能再次发生山体滑坡的区域，对其进行不间断监测，确保救援人员的生命安全。对山体滑坡监测方式有三种∶1)宏观监测，在地方行政管理和专业部门技术指导下，利用肉眼的巡查和利用测星工具(如皮尺)测量地表裂缝变化。2)专业监测系统，专业监测系统是采用综合监测手段(全球卫星定位(GPS)监测、遥感(RS)监测、地表和深部位移监测等)对重大崩滑体、重要设施基地实施立体和应急监测的专业化监测与预警体系。3)宏观监测与专业监测结合并用。

（4）开辟通道。交通部门迅速调集大型铲车、吊车、推土车等机械工程车辆，在现场快速开辟一块空阔场地和进出通道，确保现场拥有一个急救平台和一条供救援车辆进出的通道。

（5）搜救被困人员。滑坡体趋于稳定后，启动搜救工作预案，消防部门主要利用生命探测仪、破拆器材、救援三脚架、起重气垫、防护救生器材、医疗急.救箱等设备，深入山体滑坡事故现场搜寻救生。在塌方内部遇有人员埋压，利用生命探测仪进行现场搜索，确定被埋压人员的数量及其具体位置，采取兵分多路，利用破拆、切割、起吊等装备进行施救。同时可用听、看、敲、喊等方法寻找被困人员。在利用破拆、切割、起吊等装备进行施救时，为防止造成二次伤害，可采用救援气垫、方木、角钢等支撑保护，必要时也可用手刨、翻、抬等方法施救。在施救过程中，必须安排国土资源部门技术人员对山体滑坡情况进行监测，如有再次发生滑坡险情，迅速通知现场救援人员撤离。

4  注意事项

抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，专家技术组要协助现场指挥机构制定恢复生产、生活计划，由现场指挥机构领导组织实施。
（1）现场恢复时，事故单位应首先清理事故地点，把所有杂物及废弃物处理干净，直到现场具备安装设备的条件。
（2）由机电科负责恢复设备的恢复运行，要严格遵守安全技术组织措施。
（3）安装完毕后，必须进行性能试验，试验合格后经指挥机构指定专人验收，确保无问题后方可开机运行。
（4）为保证地质灾害事故调查、取证客观公正地进行，在事故发生后，对地质灾害事故现场进行保护。事故现场的处理至少应当做到：
1）认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态，不得破坏。
2）为抢救受伤者需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志。
3）保护事故现场区域，仔细对现场进行标记记录。
（5）灾害过后，指挥机构要立即对灾害情况进行详细的摸底和调查工作，同时做好：
1）做好受灾职工家属住宿安置。
2）维护社会稳定，打击不法行为。
3）做好职工及家属思想工作，调动职工的工作积极性。
4）做好灾后资料的收集整理工作，吸取教训，为今后抢险救援总结经验。
十三、排矸场事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1  事故类型

滑坡、坍塌。

1.2  事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

排矸场是堆积废石的场地，工程地质资料不详，水文地质条件不良，特别是雨季，汛期暴雨形成。排矸场周边没有排水设施，（如排水沟、截洪沟）或排水设施淤塞​，不畅通的情况下，及块、面混排的情况下，容易发生滑坡现象，若土场内的水得不到及时的疏走，使岩石含水饱和度逐渐增大，则容易引起大面积的滑坡。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

发生排矸场滑坡、坍塌事故后，现场人员迅速撤离灾区，同时利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报，调度室下达停产撤人指令，并立即上报指挥部，启动现场处置方案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

3.1出现坍塌征兆时：

3.1.1当排矸现场人员发现排矸场边缘塌陷沉降严重有坍塌可能时，应立即通知该区域作业人员迅速撤离可能坍塌区域，同时报告现场负责人。

3.1.2值班长接到报告后立即到达现场查看情况，并通知应急领导小组。

3.1.3生产、安监人员接到报告后立即到达现场，对危险区域进行查看，由现场处置小组制定应急处置措施并负责执行，待危险因素消除后方可继续作业。

3.2当发生坍塌事故时，立即停止作业，并在事故地点周围设置警示标志。救援人员立即将伤员移至安全地点进行清洗包扎、固定等急救。如果伤员伤情严重，应以最快的速度送往医院进行救治。

3.3如发生泥石流，人员立即转移到安全地点，立即向矿领导汇报有关情况并报告有关部门，同时在距离发生泥石流的下游沟口500米外设置警戒，以防人员、车辆入内。

3.4发生坍塌事故后，现场人员应大声呼叫，通知该区域所有作业人员，立即疏散，并立即通知现场负责人。

3.4.1现场负责人接到报告后应立即到达现场，询问现场人员有无人员、车辆、设备被埋，对现场作业人员、车辆、设备进行清点，确定有无人员、车辆、设备被埋，并将情况立即报告应急领导组。然后组织人员保护现场，做好警戒，禁止无关人员进入该区域，以免造成二次伤害。

3.4.1.1若没有人员、车辆、设备被埋：待应急领导组赶到现场后，对现场进行详细检查，并根据现场情况组织机械进行处理。

3.4.1.2若有人员、车辆、设备被埋：现场负责人应立即询问现场人员，了解被埋人员、车辆、设备数量、大体位置，组织现场人员进行抢救工作，同时立即通知应急领导组，并拨打120和119救援电话求援。应急领导组到达现场后，应组织现场人员进行询问、调查，掌握被埋具体人员、车辆、设备数量；然后查看现场，根据坍塌情况和现场抢救情况，继续组织人员、机械对被埋人员进行抢救，准备好运送伤员车辆。

3.5抢救前要详细检查坍塌周围区域，对有可能继续塌方的隐患先处理后再进行抢救工作；抢救过程中要密切关注现场情况，特别是周边土石方情况，防止造成二次事故。

3.6被埋人员抢救出后：

3.6.1及时送医院进行检查、救治。

3.6.2对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏直至与120救援人员交接。

3.6.3应急救援队负责清除伤员伤口，鼻口泥块、凝血块、呕吐物等，将昏迷伤员舌头拉出，以防窒息。

3.6.4对骨折、外伤流血的伤者，简易包扎、止血或简易折固定后送医院救治。

4  注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项；应急抢险人员应按规定佩带符合标准的个人防护用品。

（2）使用抢险救援器材方面的注意事项：应采购国家指定的专业厂家生产的抢险救援器材，要严格采购、入库、存放过程及使用前的检查验收关，并按规定使用。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项；制定的应急救援对策或措施要有针对性、可操作性，最好执行事前熟练的救援对策或措施。

（4）现场自救和互救注意事项现场自救互救应遵循保护人员安全优先的原则，防止事故蔓延，降低事故损失。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项：发生雷击灾害后立即向调度监控中心汇报情况，尽量避免在雷雨天时户外作业，以免造成雷击人身伤亡事故。

（6）应急救援结束后的注意事项；应急救援结束后，领导小组应组织人员对本次救援工作进行总结，找出存在问题，修订完善应急预案。。

十四、机械伤害事故现场处置方案

1  事故风险描述

公司井上下均有大量的机械设备，因设备故障或操作人员操作不当，均可造成不同程度的机械伤害事故。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

事故现场负责人或现场人员立即报告指挥部，指挥部值班领导立即通知医疗救护组组长事故具体情况，医疗救护组长立即组织本组成员携带医疗设备、器材赶赴现场进行紧急救治，若伤情无法控制，立即安排救护车护送至宁武县人民医院。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

（1）人员避让到安全区域，然后向调度室详细汇报事故发展情况，明确汇报事故发生具体位置。

（2）如有断肢情况，及时使用干净毛巾、手绢、布片进行包扎，同时将断肢放在无缝塑料袋内，扎紧口袋，指挥部立即安排车辆进行护送伤员进行转院，护送全程必须有医务所医务人员陪同。

（3）如有出血伤情时，应采取临时包扎止血措施；出现骨折情况，采用硬夹板对骨折部位进行固定；出现休克、昏迷状况时，及时进行人工呼吸和胸外按压，尽量努力抢救伤员，直至医务人员到达现场。

（4）在医院急救人员尚未到场的情况下，所有参加现场救援的人员应本着救人第一的原则，紧急实施对伤员的急救，直到被急救人员送往医院。

4  注意事项

（1）机械外伤有时并不严重，但由于现场处置不当，会造成伤情加重。

（2）重伤人员运送时应使用担架，腹部创伤或脊柱损伤，应采用卧位运送；胸部受伤、颅脑受伤一般采用仰卧偏头或侧卧运送。

（3）抢救失血者，先止血后运送；抢救休克者，现复苏后运送；抢救骨折者，先固定后运送。

十五、车辆伤害事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1 事故类型

矿井地面车辆伤害事故。

1.2 事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

无明显时间规律，在生产过程中均有可能发生此类事故。

地面使用的车辆主要为汽车、装载机，在使用过程中，可能出现侧翻、失控行驶、起重链和货叉变形等伤人事故。

影响范围为车辆运行区域。

1.3 事故发生的地点

地面运输事故发生的地点为车辆运行及机修设备车间等。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

发生地面运输事故后，现场人员立即根据事故的情况进行自救互救，同时利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报，调度室下达停产撤人指令，并立即上报指挥部，启动现场处置方案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

3.3.1排险、控险应急处置措施

如果有车辆压住伤者，应立即小心移开车辆，或用千斤顶顶起车辆，将伤者小心移出。再根据伤者的具体情况进行医疗救治。

如果发现车辆有漏油，疏散无关人员，禁止点火源出现，并根据下列情况，立即采取堵漏措施：

（1）油管折断时，可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密，两端再用铁丝捆紧，防止漏油。

（2）油管破裂时，可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油管破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂。

（3）油管接头漏油时，可用棉纱缠绕于油管接头，再将油管螺母与油管接头拧紧；还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状，涂在油管螺母座口，待其干凝后起密封作用。

漏油或漏水时，可根据砂眼大小，选用相应规格的保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，便可消除漏油、漏水现象。

3.3.2医疗救护应急处置措施

（1）不要轻易移动受伤者，保持其呼吸道通畅；

（2）有出血时，应有效止血，包扎伤口；

（3）如果发生骨折，用双手稳定及承托受伤部位，限制骨折处活动并设置软垫，用绷带、夹板或替代品妥善固定伤肢；

（4）发生断指（肢）应立即止血，应马上用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血。伤口用无菌纱布或清洁棉布包扎，将断指（肢）也要用无菌纱布包扎，有条件的与冰块一起放入干净胶袋，并立即送医院进行手术；

（5）如果伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救。

4  注意事项

抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，专家技术组要协助现场指挥机构制定恢复生产、生活计划，由现场指挥机构领导组织实施。
（1）现场恢复时，事故单位应首先清理事故地点，把所有杂物及废弃物处理干净，直到现场具备安装设备的条件。
（2）由机电科负责恢复设备的恢复运行，要严格遵守安全技术组织措施。
（3）安装完毕后，必须进行性能试验，试验合格后经指挥机构指定专人验收，确保无问题后方可开机运行。
（4）为保证地面运输事故调查、取证客观公正地进行，在事故发生后，对特种设备事故现场进行保护。事故现场的处理至少应当做到：
1）认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态，不得破坏。
2）为抢救受伤者需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志。
3）保护事故现场区域，仔细对现场进行标记记录。
（5）灾害过后，指挥机构要立即对灾害情况进行详细的摸底和调查工作，同时做好：
1）做好受灾职工家属住宿安置。
2）维护社会稳定，打击不法行为。
3）做好职工及家属思想工作，调动职工的工作积极性。
4）做好灾后资料的收集整理工作，吸取教训，为今后抢险救援总结经验。

十六、高空坠落事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1 事故类型

矿井地面高处坠落事故。

1.2 事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

无明显时间规律，在生产过程中均有可能发生此类事故。

员工在登高过程、在工业梯子上作业坠落，在办公楼、筒仓等高处区域作业发生坠落，在检修设备及起吊设备场所等高处作业发生坠落，均可造成人员轻伤、重伤，甚至人身死亡事故。

影响范围为高处作业点。

1.3 事故发生的地点

地面运输事故发生的地点为矿井办公楼、筒仓、起吊设备场所及存在登高作业的区域等。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

发生高处坠落事故后，现场人员立即根据事故的情况进行自救互救，同时利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报，调度室下达停产撤人指令，并立即上报指挥部，启动现场处置方案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

（1）高处坠落受害人员施救的过程： 

1）当发生人员轻伤时，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，拨打120医疗急救电话，并向应急救援指挥部报告。

2）救援人员到达现场后，协助医务人员实施各项救护措施。

3）如果受害者处于昏迷状态但呼吸心跳未停止，应立即进行口对口人工呼吸，同时进行胸外心脏按压，一般以口对口吹气为最佳。急救者位于伤员一侧，托起受害者下颌，捏住受害者鼻孔，深吸一口气后，往伤员嘴里缓缓吹气，待其胸廓稍有抬起时，放松其鼻孔，并用一手压其胸部以助呼气。反复并有节律地（每分钟吹16～20次）进行，直至恢复呼吸为止。

4）如受害者心跳已停止，应先进行胸外心脏按压。让受害者仰卧，头低稍后仰，急救者位于受害者（溺水者）一侧，面对受害者，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体重量缓缓用力，不能用力太猛，以防骨折，然后松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节律地（每分钟60～80次）进行，直到心跳恢复为止。

5）以上施救过程在救援人员到达现场后结束，工作人员应配合救援人员进行救治。

（2）呼吸、心跳情况的判定： 

1）受害人员如意识丧失，应在10秒钟内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。 

2）看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。 

3）听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。 

4）试—试测口鼻有无呼气的气流，再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 

5）若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。 

（3）判断有无意识的方法：

1）轻轻拍打伤员肩膀，高声喊叫“喂，能听见吗？”。

2）如认识，可直接喊其姓名。

3）无反应时，立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5秒。

（4）呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救。 

1）通畅气道。 

2）口对口(鼻)人工呼吸。 

3）胸外接压(人工循环)。 

（5）骨折急救： 

1）肢体骨折可用夹板或木棍、竹杆等将断骨上、下方关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。 

2）开放性骨折，伴有大出血者应先止血，固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治，切勿将外露的断骨推回伤口内。 

3）疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙士袋（或其它替代物）放至颈部两侧，固定不动，以免引起截瘫。

4）腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，并将椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

（6）抢救过程中的再判定： 

1）按压吹气1分钟后(相当于单人抢救时做了4个15∶2压吹循环)，应用看、 听、试方法在5～7秒钟时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 

2）若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口 人工呼吸，接着每5秒钟吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续 坚持心肺复苏法抢救。 

3）在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7秒钟。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

4  注意事项

除遵守应急处置中的注意事项外，还应遵守以下通用注意事项。

（1）对于检修造成的高处坠落，在人员得到安全救治后，应对现场相关区域的检修平台、防护等进行举一反三的检查，防止再次发生。

（2）对于安全带等配件损坏造成的高处坠落，应对相关配件进行检验，不达标的不准再次使用。

（3）进行骨折伤害救治时，必须注意救治时的方法，防止由于救治不当造成的二次伤害。

十七、触电事故现场处置方案

1  事故风险描述

公司存在大量电气设备作业，在作业过程中，可能发生人员触电事故，造成人员不同程度的伤害。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

事故现场负责人或现场人员立即报告指挥部，指挥部值班领导立即通知医疗救护组组长事故具体情况，医疗救护组长立即组织本组成员携带医疗设备、器材赶赴现场进行紧急救治，若伤情无法控制，立即安排救护车护送至宁武县人民医院。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

（1）人员避让到安全区域，然后向调度室详细汇报事故发展情况，明确汇报事故发生具体位置。
（2）切断电气设备电源或使用绝缘工具将触电人员拨离电气设备。

（3）触电者脱离电源后，根据触电者具体情况对症救护。伤情不重时，使伤员保持安静休息，并密切观察；触电者失去知觉，但忻州跳动存有呼吸时，使伤员安静平卧，解开伤员衣服促进呼吸。

（4）触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即进行人工呼吸和胸外按压。

（5）在医院急救人员尚未到场的情况下，所有参加现场救援的人员应本着救人第一的原则，紧急实施对伤员的急救，直到被急救人员送往医院。

4  注意事项

（1）救护人不可直接用手或导电工具接触触点人员。

（2）触电者脱离电源可能摔倒受伤。

十八、筒仓溃泄事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1 事故类型

矿井地面筒仓溃泄事故。

1.2 事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

无明显时间规律，在生产过程中均有可能发生此类事故。

筒仓溃仓是指在煤仓储存的原煤中包含有大量水，形成水煤浆，在放仓时水煤浆大量涌出，造成人员伤亡、设备损坏，并造成生产停滞。

在煤矿生产过程中产生的水涌入筒仓，极易发生溃仓事故。在生产过程中，特别在停产检修后，筒仓内一般都会存在水，易引发溃仓。

影响范围为地面筒仓区域。

1.3 事故发生的地点

地面运输事故发生的地点为矿井地面筒仓的区域。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

发生地面筒仓溃泄事故后，现场人员立即根据事故的情况进行自救互救，同时利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报，调度室下达停产撤人指令，并立即上报指挥部，启动现场处置方案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

（1）当发生煤仓水煤溃泄事故后，现场人员立即汇报值班领导和调度室，根据溃煤量大小启动煤仓溃泄事故应急救援预案。

（2）值班领导接到汇报后，应了解水煤溃泄量，若达到影响生产时汇报相关领导，并实时掌握溃泄地点的详细情况。

（3）现场人员发现煤仓水煤大量溃泻后，应立即通知煤仓上方皮带停止运行。

（4）若发生人员受伤时，当班跟班领导及当班人员，应当立即按照救护操作规程，对伤情危急的伤员进行止血、包扎等紧急处置。当班值班领导应立即汇报调度室或有关领导，联系有关部门，做好伤员的急救工作。

（5）跑仓事故发生后，当班员工应积极配合相关部门迅速查明水煤溃泄事故原因和相关处置工作。

（6）事故应急领导组应立即组织人员对事故现场经行抢险救灾工作，尽快恢复生产。

（7）当有大量水煤溃泻影响通风和皮带机尾安全运行时，应立即向矿调度汇报，在保障人员安全的前提下，立即组织人员恢复正常生产。

4  注意事项

除遵守应急处置中的注意事项外，还应遵守以下通用注意事项。

（1）清理堵塞物时，要防止伤害遇险人员。在接近遇险人员附近时严禁用镐刨、锤砸等方法扒人。要首先清理遇险人员的口鼻堵塞物，畅通呼吸系统。

（2）要注意给被抢救出的遇险人员保暖，要迅速转运至安全地点进行创伤检查。要及时在现场开展输氧和人工呼吸、止血、包扎等急救处理，危重伤员要尽快送医院急救。

（3）要做好灾区现场保护，除救人和处理险情紧急需要外，一般不得破坏现场。

十九、回采周期来压期间上隅角瓦斯事故现场处置方案

1  事故风险描述

（1）危险性分析，一旦发生瓦斯爆炸，可造成矿井毁灭性 事故，破坏巷道和综采设备，严重威胁现场工作人员生命安全，属于矿井重大事故。

（2）事故发生的区域、地点 回采工作面上隅角。

（3）事故可能发生的时段和造成的危害程度 回采期进入周期来压时、裂隙带、构造复杂带、通风不良区容易使上

隅角瓦斯积聚；出现中毒（如一氧化碳、硫化氢气体等）、缺氧窒息、瓦斯 爆炸等严重的矿井事故事故。

（4）事故发生前的征兆

1）支架损坏、煤壁掉渣、顶板闷雷声。

2）侧压显现、支柱钻底、顶板出现台阶、裂缝等。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

（1）现场人员应及时准确地判断事故的性质、具体发生地点、事故程度 等，迅速撤离事故区和受威胁区域的人员，并报告矿调度室抢救遇险人员。

（2）值班人员接到报告后，要立即报告值班矿长、总工程师及其它相关 人员待命，并通知井下人员迅速按避灾线路撤离，通知有关部门现场集中 待命。并在 1 小时内将事故情况上报晋能控股集团有限公司忻州分公司、主管部门，并做好及时续 报工作。

（3）发生瓦斯事故后，井下人员应在跟班领导、瓦检员、调度员、 安检员及区队长、班组长的组织带领下，沿避灾路线迅速撤离危险区。

（4）确认发生瓦斯事故事故时，应迅速向矿山救护队和当地医疗机构求救。矿山救护队接到事故报告后，要迅速出动，并在 30min 内到达事故地 点，根据掌握的具体情况，确定行动方案。探明事故地点的范围和气体成 分，发现火源，立即扑灭，并切断事故区的电源，防止二次爆炸。

（5）发生瓦斯爆炸事故时，董事长、各副总经理应立即赶到现场，董事 长全权指挥处理事故。

（6）各职能科室全体人员集中并安排具体工作。

（7）发生瓦斯爆炸后，必须由矿山救护队负责实施搜救工作，在通风系 统未恢复或事故隐患未彻底处理前，其它人员不得入井参与搜救工作，只 能在地面协助处理事故。

3.2  现场应急处置措施

（1）跟班人员在确定可能发生瓦斯事故后，立即安排电工切断所有设备 电源。

（2）立即通知组织所有受到危害人员，立即打开使用自救器按井下避灾 路线标识迅速撤离危险区域。

（3）利用随身携带人员定位系统仪器发出警报，向矿井调度室汇报，如 无法撤退时，应迅速进入躲避硐中（或进入临时构建避灾硐室）等候营救。
（4）安全撤离时要正确配带好自救器。撤离时要快速、镇静、有序、低 行。

（5）如巷道中的避灾路线批示牌破坏或迷失行进的方向，撤退人员应朝 着有风流通过的巷道方向撤退。

（6）在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标 志，以提示救援人员的注意。

（7）在撤退途中听到或感觉到爆炸声音或有空气震动冲击波时，应立即 背向声音和气浪传来的方向，脸向下双手置于身体下面，闭上眼睛迅速卧 倒，头部要尽量放低。有水沟的地方要躲在水沟边上或坚固的掩体后面， 用衣服或其他不易燃物件将自己身上的裸露部分尽量遮盖，以防火焰和高 温气体灼伤皮肤。

（8）在安全出口均被封堵无法撤退时，应有组织地进行避灾，以等待救 援人员的营救。

（9）进入避难硐室前，应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志， 以便于救援人员实施救援。

（10）如硐室内有压风设施，应设法开启压风进行自救。要有规律地不 间断敲击金属物、顶帮岩石，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意， 指示避难人员所在的位置。

（11）公司调度室在接到报告后，要立即向公司值班领导报告，并按公 司应急预案程序向董事长、副总经理、总工程师等人员报告。

（12）公司调度室在接到事故报告后，还要通知有关单位的人员清点事 故事故地点工作人员。通知相关单位的人员集中待命。

（13）积极开展自救互救。对于窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏， 后搬运。复苏方法为：立即将伤员移至新鲜风流中，使之与有毒有害气体 隔离，将口中妨碍呼吸的东西去除并将衣领、腰带和上衣解开，脱掉胶鞋 使呼吸系统和血液循环不致受阻，对窒息者进行人工呼吸。对出血伤员， 要先止血后搬运； 对骨折伤员，要先固定后搬运。

3.3  汇报程序及相关事项

（1）报警电话

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

（2）汇报内容

1）事故发生的时间、地点、位置、性质；

2）事故发生后造成的巷道、系统损坏情况；

3）人员伤亡情况，现场人员情况；

4  注意事项

4.1   佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）正确佩带自救器；

（2）呼吸均匀，夹好鼻夹，咬住口具；

（3）口腔内有灼热感时，千万不要放弃自救器；

（4）来不及时，可用湿毛巾捂住口鼻。

4.2   采取救援对策或措施方面的救援事项

（1）首先保证救援人员的人身安全，佩带齐全仪器；

（2）对人的救援，先活的人，受轻伤的人，受重伤的人；

（3）由外向里逐步搜索，清理道路，修复巷道。

4.3   现场自救和互救注意事项

（1）发生瓦斯爆炸冲击波袭来时，井下受灾人员应俯卧倒地，面部贴近 地面，以降低身体高度，避开冲击波的强力冲击。并戴好自救器或用毛巾 捂住口鼻，用衣物盖住身体，以减少烧伤。

（2）爆炸后，要迅速按规定佩戴好自救器，弄清方向，沿避灾路线，赶 快撤退到新鲜风流中。回风侧人员要使用自救器，经最近的路线进入进风 侧。

（3）若巷道破坏严重，不知撤退是否安全时，可以到支护完整的压风自 救地点躲避等待救援，特殊情况下可利用就近的压风自救装置等待救援。

（4）对于附近的伤员，要协助其佩戴自救器，帮助撤离危险区或进入避 难硐室。

4.4   应急救援结束后的注意事项

（1、总指挥下达应急结束命令，事故救援人员返回原单位；

（2、协助对事故进行调查处理，问题及时向上级汇报。

4.5  不同作业地点事故人员避灾路线

同煤尘事故现场处置方案避灾路线。

二十、物体打击事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1 事故类型

在设备安装、巡检、检修工程中会发生物体打击事故。

1.2 事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

物体打击事故一年四季均会发生，尤其是在严寒酷暑、大风，雨雪季节等更易发生物体打击伤害，

（1）违章操作。如酒后操作、精力不集中、无证操作、疲劳操作，操作技术不熟练或是在遇到危险情况时应对措施不当等，可能造成物体打击事故；

（2）管理不严。如起重机械带病作业，未经专业机构进行年检，事先未经科学分析做出技术鉴定，未采取有效措施，而运行中又检查不力，以及不按冬季防寒防冻规定等使用机械所造成的事故，可能造成物体打击事故；

（3）错误指挥。作业场所昏暗，没有安全措施，可能造成物体打击事故。

1.3 事故发生的地点

物体打击事故易发生在矿井地面井下上检修设备、更换设备及起吊设备场所。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

发生物体打击事故后，现场人员利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报，调度室下达停产撤人指令，并立即上报指挥部，启动现场处置方案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求指挥部立即启动应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

（1）发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质并迅速将伤者送医院抢救。

（2）肢体卷入设备内，必须立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时拨打当地119请求救援。

（3）发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血并送医院进一步治疗。

（4）受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。

（5）受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行胸外按压或人工呼吸。

（6）如怀疑有颅脑损伤的，首先必须维持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，积极组织送往医院救治。

（7）如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口（鼻）人工呼吸→胸外按压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

4  注意事项

4.1使用抢险救援器材的注意事项

所有人员掌握救援器材的使用方法及其用途，同时负责人要注重对救援器材的检查与维护，防止失效。

4.2采取救援对策和措施方面的注意事项

避灾中，人人都要守纪律、听指挥，结合现场实际进行有组织、有计划的救援。注重平时的培训、演练，使每位员工都能清楚的熟悉现场救灾方法。

4.3现场自救与互救注意事项

（1）轻伤事故

立即关闭运转机械，保护现场，向应急小组汇报。对伤者同时消毒、止血、包扎、止痛等临时措施。尽快将伤者送医院进行防感染和防破伤风处理，或根据医嘱作进一步检查。

（2）重伤事故

1）立即关闭运转机械，保护现场，及时向现场应急指挥小组及有关部门汇报，应急指挥部门接到事故报告后，迅速赶赴事故现场，组织事故抢救。

2）立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。如有断肢等情况，及时用干净毛巾、手绢、布片包好，放在无裂纹的塑料袋或胶皮袋内，袋口扎紧，在口袋周围放置冰块、雪糕等降温物品，不得在断肢处涂酒精、碘酒及其他消毒液。

3）迅速拨打120求救和送附近医院急救，断肢随伤员一起运送。

4）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施：

①一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%NaCl溶液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带，较紧地包扎。

②加压包扎止血法：用纱布、棉花等做成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

③止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂上1/2处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上1/3处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉纱。每隔25—40分钟放松一次，每次放松0.5—1分钟。

5）在就地抢救的同时，应立即打120电话，向医疗单位求救，并准备好车辆随时运送伤员到就近医院救治。

6）拨打电话时要尽量说清楚以下几件事：

①说明伤情和已经采取了哪些措施，好让救护人员事先做好急救准备；

②讲清楚伤者在什么地方、什么路几号什么路口，附近有什么样特征；

③说明报救者单位、姓名和电话；

④通完电话后，应派人在现场外等候接应救护车，同时把救护车进工地的路上障碍及时给予清除，以得救护车到达后，能及时进行抢救。

4.4应急救援结束后的注意事项

（1）对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因

（2）对现场应急救援的过程进行总结。
二十一、淹溺事故现场处置方案

1  事故风险描述

污水水池及沉淀池等给排水设施。如外露水池周边未设置防护栏杆，或栏杆不符合安全要求，均有可能造成淹溺伤害事故。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

事故现场负责人或现场人员立即报告指挥部，指挥部值班领导立即通知医疗救护组组长事故具体情况，医疗救护组长立即组织本组成员携带医疗设备、器材赶赴现场进行紧急救治，若伤情无法控制，立即安排救护车护送至宁武县人民医院。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求指挥部立即启动应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

（1）现场人员会水者及救护人员发现溺水者，立即进行施救工作。

（2）现场人员不会水时，立即用绳索、竹竿、木板或救生圈等使溺水者握住后拖上岸。

（3）溺水者被抢救上来后，立即清除口、鼻的泥沙、呕吐物等，松解衣领、纽扣、腰带等，并注意保暖，必要时将舌头用毛巾、纱布包裹拉出，保持呼吸道畅通。

（4）立即对溺水者进行控水（倒水），使胃内积水倒出。控水（倒水）方法：溺水者俯卧，救护者双手抱住溺水者腹部上提，或将溺水者放于救护者跪撑腿上，同时另一手拍溺水者后背，迅速将水控出。

（5）有呼吸（有脉搏）使溺水者处于侧卧位，保持呼吸道畅通。

（6）无呼吸（有脉搏）使溺水者处于仰卧位，扶住头部和下颚，头部向后微仰保证呼吸道畅通，进行人工呼吸，吹气时，用腮部堵住溺水者鼻孔，每3秒钟吹气一次。

（7）无呼吸（无脉搏）使溺水者处于仰卧，食指位于胸骨下切迹，掌根紧靠食指旁，两掌重叠，按压深度4-5厘米，每15秒吹气2次，按压15次。

（8）在送往医院的途中对溺水者进行人工呼吸，心脏按压也不能停止，判断好转或死亡才能停止。

（9）被救上岸的溺水者，在实施抢救时，立即拨打急救中心120电话，进行现场抢救。

4  注意事项

（1）佩戴好防护用品。

（2）正确使用抢险救援器材，不得冒险和蛮干。

二十二、容器爆炸事故现场处置方案

1  事故风险描述

公司有压力容器等设备，因设备故障或操作人员操作不当，均可造成不同程度的压力容器爆炸事故。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

事故现场负责人或现场人员立即报告指挥部，指挥部值班领导立即通知医疗救护组组长事故具体情况，医疗救护组长立即组织本组成员携带医疗设备、器材赶赴现场进行紧急救治，若伤情无法控制，立即安排救护车护送至宁武县人民医院。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求指挥部立即启动应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

（1）发生压力容器爆炸事故，应立即切断气体来源，迅速报告应急办公室。查明事故情况，采取相应措施，防止事故扩大；

（2）立即疏散现场人员，并严格限制人员进入事故区域；

（3）事故现场应划出危险区域，布置岗哨，阻止非抢救人员进入； 

（4）对爆炸地点应加强警戒。 

（5）对人员进行搜救，注意建筑物是否会倒塌伤人，在确保安全下进行。

4  注意事项

（1）机械外伤有时并不严重，但由于现场处置不当，会造成伤情加重。

（2）重伤人员运送时应使用担架，腹部创伤或脊柱损伤，应采用卧位运送；胸部受伤、颅脑受伤一般采用仰卧偏头或侧卧运送。

（3）抢救失血者，先止血后运送；抢救休克者，现复苏后运送；抢救骨折者，先固定后运送。

二十三、坍塌事故现场处置方案

1事故风险描述

（1）边坡、建筑物坍塌事故一旦发生，运煤车辆会被掩埋，造成人员伤亡、建筑物、生产设备财产损失。

（2）处在地表不稳定、山体松动或无边坡防护的地方，容易发生坍塌事故。

（3）坍塌事故多发生在雨雪天气、冻融期或地震等自然事故时期。

（4）坍塌事故发生前，地表易出现异常裂纹、较大沉降或山体表面出现松动裂纹等现象。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

事故现场负责人或现场人员立即报告指挥部，指挥部值班领导立即通知医疗救护组组长事故具体情况，医疗救护组长立即组织本组成员携带医疗设备、器材赶赴现场进行紧急救治，若伤情无法控制，立即安排救护车护送至宁武县人民医院。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求指挥部立即启动应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

3.3.1 出现征兆时处置措施

若坍塌征兆比较轻微，则直接进行处理，如：清除山体表面的危石，对地表出现裂纹或沉降的地方进行加固等。

若坍塌征兆比较明显，应立即疏散危险区域内的人员，待人员疏散完成后，由专家组对可能出现坍塌事故的危险区域进行评估，按专业人员意见处理。

3.3.2 事故发生时处置措施

迅速撤离危险区域内所有人员，待坍塌现场地表或山体稳定后，再进行物资或设备转移。

3.3.3 有遇险人员时的处置措施

遇险人员要积极自救，同时要想方设法通知救援人员自己所处的准确位置，以便得到及时救援；救援人员按规定穿戴好防护用品，在保证自身安全的前提下，携带相关救援装备对遇险人员进行抢救、搜救。

4  注意事项

（1）对于由于坍塌坠落物造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害；

（2）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快；

（3）脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤；

（4）抢救脊椎受的伤员，不要随便翻动或移动伤员。随意搬动、翻动伤员可能会产生如下二种后果：

1）骨折端移位对脊髓造成进一步的压迫伤害而导致瘫痪；

2）骨折断端刺穿附近血管，造成出血性休克；

（5）搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动；

（6）用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害；

（7）对于头部受到物体打击的伤员，检查中无发现头部出血或无颅骨骨折的伤员，如果当时发生过短暂性昏迷但很快又恢复意识，清醒后当时自觉无精神、神经方面症状的伤员，切勿掉以轻心而放松警觉。该类伤员必须送医院作进一步检查并应留院观察，应为这可能是严重脑震荡或硬脑壳撕裂出血的前兆；

（8）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救；

（9）注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，应做出标志，拍照，详细记录和绘制事故现场图。

二十四、地面塌陷事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1 事故类型

地面塌陷事故。

1.2 事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

地面塌陷事故多发生在雨季，雨季期间土壤受雨水长期侵入，在重力的影响下，土壤沿着山坡下滑，易引发山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，造成房屋倒塌、人员伤亡等事故；受采动影响地表易产生塌陷、裂缝。

（1）事故前可能出现的征兆

1）滑坡发生的征兆主要表为：滑坡前缘出现横向及纵向裂缝，前缘土体出现隆起现象；滑体后缘裂缝急剧加宽加长，新裂缝不断产生，四周岩土体出现松动；滑坡体上的树木会发生倾斜，东倒西歪；动物出现惊恐现象；坡体上的观测点出现明显位移等现象。

2）崩塌发生的征兆主要表为：崩塌的前缘不断发生掉块、坠落现象；崩塌的脚部出现新的破裂形迹；不时听到岩石撕裂摩擦声陡坎坡顶出现新的裂缝；动物出现异常等。

3）地面坍塌发生的征兆主要表现为：泉、井的异常变化；地表变形，建筑物作响、倾斜、开裂；地表积水出现气泡；动物惊恐等。

影响范围有：矿井地面及矿井周边建筑物。

（2）事故可能引发的次生、衍生事故

1）受采动影响，地表裂缝、塌陷与井下发生联系易引起采空区漏风，发生井下火灾事故。

2）受采动影响，地表裂缝、塌陷与井下发生联系，雨季期间雨水顺着裂缝、塌陷灌入井下，易发生井下水害事故。

3）受采动影响，采空上覆地表易引发塌陷或裂缝，导致地表建筑物遭到破坏，地表供电塔基、通讯设施等遭到破坏。

4）雨季期间引发的山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，易导致建筑物、设备、耕地、供电设施等遭到破坏，甚至造成人员伤亡。

1.3 事故发生的地点

地面塌陷事故易发生在矿井地面建筑物及矿井周边建筑物。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

发生地面塌陷事故后，现场人员迅速撤离灾区，同时利用电话迅速将发生事故的地点、性质、原因和灾害程度向调度室汇报，调度室下达停产撤人指令，并立即上报指挥部，启动现场处置方案，迅速开展抢险救援工作。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

（1）发生地质灾害崩塌时，如身处崩塌影响范围外，一定要绕行，如处于崩塌体下发，迅速向两侧逃生，发生地质灾害滑坡时，应向滑坡边界两侧之外撤离，如滑坡滑动速度快，尽量寻找支持物体紧紧抱住。发生地质灾害如发生灌井、有害气体涌出时，立即通知威胁区域人员进行撤离。

（2）地面塌陷指挥部根据现场实际情况以及可能发生的次生灾害，立即组织技术保障组对事故信息进行分析，划分事故现场工作区（危险区、缓冲区、安全区），研究制定抢险方案和安全措施，并安排专人负责现场应急救援的指挥工作，现场总指挥由应急救援总指挥指定。

（3）应急救援组到达后，在条件允许的情况下，立即组织人员进行事故现场侦查，立即组织人员进行事故现场侦查，了解受灾范围、被困人员所在位置以及周围救援环境等。

（4）根据现场抢险需要，成立相应的应急救援组，做好供电通讯、应急救援、事故处理、物资保障、医疗救护、后勤保障、新闻发布等工作，同时各应急组要及时向指挥部汇报工作进展情况。

（5）应急救援组、事故处理组等小组需做好自身安全防护，在确保自身安全的情况下，按照抢险方案及现场指挥部的命令进行现场抢险。

（6）应急恢复时矿井地质灾害事故得到有效控制，被困人员或受威胁人员全部撤离，无次生灾害发生，无各种险情，人员信息核对无误。

4  注意事项

抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，专家技术组要协助现场指挥机构制定恢复生产、生活计划，由现场指挥机构领导组织实施。

（1）现场恢复时，事故单位应首先清理事故地点，把所有杂物及废弃物处理干净，直到现场具备安装设备的条件。

（2）由机电科负责恢复设备的恢复运行，要严格遵守安全技术组织措施。

（3）安装完毕后，必须进行性能试验，试验合格后经指挥机构指定专人验收，确保无问题后方可开机运行。

（4）为保证地质灾害事故调查、取证客观公正地进行，在事故发生后，对地质灾害事故现场进行保护。事故现场的处理至少应当做到：

1）认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态，不得破坏。

2）为抢救受伤者需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志。

3）保护事故现场区域，仔细对现场进行标记记录。

（5）灾害过后，指挥机构要立即对灾害情况进行详细的摸底和调查工作，同时做好：

1）做好受灾职工家属住宿安置。

2）维护社会稳定，打击不法行为。

3）做好职工及家属思想工作，调动职工的工作积极性。

4）做好灾后资料的收集整理工作，吸取教训，为今后抢险救援总结经验。
二十五、有限空间事故现场处置方案

1  事故风险描述

1.1 事故类型

有限空间事故，造成人员中毒或缺氧窒息事故。

1.2 事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

地面煤仓等有限空间作业时易造成人员中毒窒息事故。

发生中毒、缺氧窒息事故，其危害范围主要涉及到在受限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员；其危害后果主要会导致中毒人员昏迷死亡。

1.3 事故发生的地点

地面受限空间事故易发生在矿井地面煤仓内和地面封闭空间内。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

（1）初步分析

现场负责人和应急救援人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

（2）强制通风

采取强制性持续通风等措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。

（3）快速检测

使用检测仪器对受限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。

（4）自身防护

应急救援人员要穿戴好必要的劳动防护用品（呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），系好安全带，以防止受到伤害。  

（5）应急照明

在受限空间内救援照明灯应使用12V以下安全行灯，照明电源的导线要使用绝缘性能好的软导线。

（6）脱离危险区域

发现受限空间有受伤人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸或触及受伤部位。

（7）保持通讯

救援过程中，受限空间内救援人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在救援人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

（8）紧急救护 

救出伤员对伤员进行现场紧急救护，并及时将伤员转送医院。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

（1）在受限空间作业施工入口处设置醒目的警示标志，告知存在的危害因素和防控措施。

（2）发生受限空间作业事故时，现场负责人和应急救援人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。采取强制性持续通风等措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。并使用检测仪器对受限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。

（3）进入作业的过程中，如果作业人员发现缺氧或检测仪器出现报警时，必须立即停止作业，并迅速撤离。

（4）当作业人员失去知觉，上方作业人员通过系在进入作业人员身上的全身式安全带和安全绳，将作业人员拉出作业场所，在地面采取有效心肺复苏术等措施进行救护。

（5）由于作业人员无法自行离开危险场所，确需进入作业场所进行救援时，经现场负责人批准后方可采取进入式救援。救援方法如下：对作业环境不间断送风，检测人员持续监测有害气体浓度，进入救援人员佩戴正压式呼吸器、防爆照明灯、防爆通讯器材进入受限空间，随时向地面负责人报告情况，将作业人员拖到井口，地面作业人员利用三脚架将受伤人员拉出受限空间，后勤保障急救人员对受伤人员采取心肺复苏术，直到专业救护人员到现场，受伤人员接受专业救护后方可停止心肺复苏术。

（6）在进入受限空间作业前采用有效措施，清除受限空间中的污染物，必要时用水车清洗作业环境。

（7）无论气体监测是否合格都必须全程通风换气，保证作业中产生的有毒有害气体顺利排除。

（8）进入受限空间前必须进行有毒有害气体分析，检测氧气、可燃气体、有毒气体浓度并如实记录。

（9）在受限空间实施作业前和作业过程中，作业人员必须配备符合国家标准或行业标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人劳动防护用品，包括防护服、正压式呼吸器等，可采用强制性持续通风措施降低危害，保持空气流通，严禁用纯氧进行通风换气。当受限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时，检测、照明、通讯设备应符合防爆要求，作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。

（10）进入密闭空间作业时，至少有两人同行和工作。若空间只能容一人作业时，监护人须随时与正在作业的人取得联系，做预防性防护。

（11）应急救援人员要穿戴好必要的劳动防护用品（呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），要系好安全带，以防止受到伤害等。

（12）抢险救援过程中，受限空间内抢险救援人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

（13）紧急救护原则

1）迅速撤离现场，将窒息者移到有新鲜空气的通风处；

2）进行人工呼吸（心肺复苏）救护；

3）呼叫“120”急救服务，在急救医务人员到来之前，坚持做心肺复苏。

（14）伤员现场救护

救出伤员后，对伤员进行现场紧急救护，并及时将伤员转送医院。

1）中毒急救

①如由呼吸道中毒时，应迅速离开现场，到新鲜的空气流通的地方；

②经口服中毒者，立即洗胃，并用催吐剂促其将毒物排出；

③经皮肤吸中毒者，必须用大量清洁自来水洗涤；

④眼、耳、鼻、咽喉粘损害，引起各种刺激症状者，须分别轻重，先用清水冲洗，然后由专业医生处理。

2）缺氧窒息急救

①迅速撤离现场，将窒息者移到有新鲜空气的通风处；

②视情况对窒息者输氧，或进行人工呼吸等，必要时严重者速交医生处理（打120电话）；

③佩戴呼吸器者，一旦感到呼吸不适时，迅速撤离现场，呼吸新鲜空气，同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。

（15）当完成受限空间作业后，监护人员要确保进入受限空间作业人员全部退出作业场所，清点人数无误，方可关闭受限空间盖板、人孔、洞口等出入口。然后清点物资，清理受限空间外部作业环境。

（16）在做好事故隐患救助的同时，应注意保护事故现场，并对相关信息和证据进行收集和整理，做好正常工作秩序的恢复等工作，同时协助相关单位和人员做好事故现场的勘查、警戒和事故原因的调查取证工作。

4  注意事项

除遵守应急处置中的注意事项外，还应遵守以下通用注意事项。

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）呼吸系统和眼睛防护：操作人员戴自吸式过滤式防毒面具。

（2）身体防护：穿轻型防护服。

（3）手防护：戴防护手套。

（4）其它防护：远离火源，工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。远离可燃、易燃物。

4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定参照风向标指示的风向，人员一定要在上风向进行救援；人员疏散时一定要向上风向或侧风向进行。

（2）在确定人员窒息时，必须先向界区内通风，然后再组织救援，这样可以保证人员抢救的及时有效，增加抢救系数。

4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）附近有电气设备时必须先切断电源，防止触电。

（3）救援人员必须认真按救援方案执行，并做好自身安全防护，确保自身安全。

（4）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（5）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（6）抢救和运送长期被困人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害等。

4.4现场自救和互救注意事项

（1）皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。

（2）眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

（3）吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

（4）食入：饮足量温水，催吐，就医。

（5）抢救人员进入危险区域以前必须佩戴防毒面具、自救器等防护用品，以免抢救人员也发生窒息事故。必要时应给中毒窒息者戴上，并迅速把中毒窒息人员转移到具有新鲜风流的地方，静卧保暖。

（6）对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并进行输氧。

（7）在抢救中，急救人员一定要沉着、动作要迅速。在进行抢救的同时应立即通知医院救护人员到现场进行诊治。

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

（2）严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。

（3）参与救护人员认为防护不到位，不能解决的不得参与抢险。

4.6应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）险情发生至现场恢复期间，疏散组应封锁现场，防止无关人员进入现场发生意外。

（3）明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。

（4）明确发布应急终止命令的程序。

（5）其他需要特别警示的事项。

（6）事故波及范围区域划定，警戒线设置，安排人员现场值守。

（7）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

4.7其他需要特别警示的事项

受限空间作业流程：

（1）作业审批：作业审批由现场负责人对人力资源、安全防护措施等内容把关，符合要求后方可开具作业审批单。

（2）作业准备：对作业人员进行安全交底教育，明确作业任务、作业程序、作业分工、作业中可能存在的危险因素及应采取的防护措施等；对防护用具进行检查，并正确佩戴。

（3）危害告知：对作业场所张贴危险告知牌，警示作业者存在危害因素，警告周围无关人员远离危险作业点。

（4）安全隔离：将所从事有毒有害危险空间与作业场所隔离，确保作业安全。

（5）清除置换：在进入受限空间作业前采用有效措施，清除受限空间中的污染物，必要时用水车清洗作业环境。

（6）检测分析：进入受限空间前必须进行有毒有害气体分析，检测氧气、可燃气体、有毒气体浓度并如实记录。

（7）通风换气；无论气体监测是否合格都必须全程通风换气，保证作业中产生的有毒有害气体顺利排除。

（8）正确防护：作业人员进入有毒有害作业环境后，必须佩戴劳保防护用具，包括防护服、正压式呼吸器等。

（9）安全监护：由两名持证人员进行现场不间断监护工作。

（10）安全撤离：当完成受限空间作业后，监护人员要确保进入受限空间作业人员全部退出作业场所，清点人数无误，方可关闭受限空间盖板、人孔、洞口等出入口。然后清点物资，清理受限空间外部作业环境。

二十六、空压制氮系统事故现场处置方案

1  事故风险描述

作业人员在空压制氮系统作业过程中，因氮气泄漏、氧含量降低等，均有可能发生人员窒息事故。

2  应急工作职责

2.1  应急组织

当班现场负责人全面负责事故现场的应急处置工作，现场负责人无法履行职责时，由现场职务最大者行使现场应急处置职责。

组  长：当班现场负责人

成  员：其它当班作业人员

2.2  应急职责

现场负责人职责：分析判断事故、事件或事故情况的性质、受影响区域、危害程度，与应急指挥部联系并听从指挥部的指挥。

其它岗位成员职责：听从安排，利用自身经验积极开展现场自救互救工作。

3  应急处置

3.1  应急处置程序

事故现场负责人或现场人员立即报告指挥部，指挥部值班领导立即通知医疗救护组组长事故具体情况，医疗救护组长立即组织本组成员携带医疗设备、器材赶赴现场进行紧急救治，若伤情无法控制，立即安排救护车护送至宁武县人民医院。

3.2  应急信息报告

事故发生后，应立即使用电话向指挥部汇报，启动现场处置方案；对波及范围大造成人员伤亡、造成重大财产损失或事故情况现场无法自行处理的，则请求公司立即启动矿井应急预案。

指挥部值班人员接到事故现场及区域单位报警时，要问清事故发生的时间、地点、性质、影响范围及人员伤亡、设施破坏情况，以及汇报人的姓名、单位、所在位置，并准确详细记录。

公司应急办公室（调度室）实行24小时值班制度，设有值班电话，值班电话是：井下电话为8010、8011，地面电话为0350-4759089。

3.3  应急处置措施

（1）一旦发现有氮气泄漏，操作人员立即关闭发生泄漏部位之前的阀门。以泄露点半径20米设警戒线，禁止非抢险人员进入现场；

（2）进入警戒线的抢险人员必须佩戴呼吸器，抢险人员在抢险过程中要站在上风口。组织通风设备对现场氮气进行稀释。稀释后进入警戒线抢险人员必须佩戴呼吸器，抢险人员站在上风口。

（3）氮气窒息者应立即将其转移至空气新鲜处。若密闭容器出口小，难于及时将其拖出时，应及时向容器内送压缩空气或给患者输氧，同时设法将患者移离中毒现场，即可较快康复。稳定自主呼吸，保持呼吸道通畅。及早进入高压氧舱治疗。如无条件，可先用常压面罩给氧。给予能量合剂，r-氨酷酸等脑保护剂对症治疗。合理应用冬眠疗法以减少机体的耗氧量，防止脑水肿。

4  注意事项

（1）制氮机房发生事故后。禁止盲目施救。进入现场施救人员必须穿戴专业救援设备。

（2）在人员疏散过程中，应注意有序撤离。

（3）事故处理结束前，安保中心做好现场警戒工作，阻止管管人员进入现场。

（4）救援过程要注意次生事故造成其它事故引起的伤害。

（5）在扑救火灾时，应使用泡沫、二氧化碳、干粉等灭火器材、器具。

第四部分 附件

附件1 单位概况

山西忻州神达南岔煤业有限公司井田位于宁武县城北东20°方位，直距10km处的阳方口镇三岔村东一带，行政区划隶属宁武县阳方口镇管辖。

根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室文件晋煤重组办发〔2009〕83号“关于忻州市宁武县煤矿企业兼并重组整合方案(部分)的批复”，以山西忻州神达能源集团有限公司为主体兼并重组山西宁武泰华煤业有限公司、山西宁武南岔煤业有限公司2处地方煤矿整合为1处，关闭山西宁武新堡煤业有限公司，兼并重组后矿井名称为“山西忻州神达南岔煤业有限公司”。2012年12月10日，山西省国土资源厅为山西忻州南岔煤业有限公司换发采矿许可证(证号：C1400002010011220053745)，井田面积5.6532km2，批准开采2-5号煤层，生产规模120万t/a，有效期30年，自2012年12月10日至2042年12月10日，开采深度由1720m-940m标高。2020年2月10日，山西煤矿安全监察局为该矿换发了安全生产许可证，证号：(晋)MK安许证字［2020］D197,设计生产能力1.20Mt/a，许可开采2号煤层，有效期自2020年2月11日至2023年2月10日。2020年2月28日，山西省能源局 [2020]第72号公告，公告内容：该矿为斜井开拓，现开采2号煤层，井筒数量为3个，水平标高+1243m，采用综采放顶煤采煤方法。矿井瓦斯等级为低瓦斯，水文地质类型为中等。

矿井为证照齐全的合法生产矿井，目前开采井田范围内的2号煤层。

2020年4月，矿方委托山西地宝能源有限公司编制了《山西忻州神达南岔煤业有限公司煤矿补充勘探地质报告》，山西忻州神达能源集团有限公司2020年6月30日以神能经发[2020]276号文“关于对《山西忻州神达南岔煤业有限公司补充勘探地质报告》的批复”对该报告进行了批复。

根据补充勘探地质报告，2号煤层硫分(St.d)：0.36～2.45%,平均0.98%;灰分（Ad）：原煤7.09～37.08%,平均26.52%;发热量（Qgr，d）：原煤19.63～30.97MJ/kg,平均24.22MJ/kg;5号煤层硫分(St.d)：原煤：0.41～3.94%,平均2.13%;;灰分（Ad）：原煤10.25～32.36%,平均17.38%;发热量（Qgr，d）：21.72～30.32MJ/kg,平均26.55MJ/kg。2号煤层硫分含量、发热量相对较低，灰分相对较高；而5号煤层则灰分相对较低，硫分含量、发热量相对较高。根据矿方主要用煤企业山西富华宇通达贸易有限公司对矿井所生产的2号煤的煤样化验结果，2号煤原煤低位发热14.38-15.20MJ/kg（3436卡-3631卡），高位发热量16.01-17.39MJ/kg（3826卡-4154卡），含硫0.29%-0.85%。根据煤质化验指标情况，用煤企业给2号煤的吨煤售价仅有105-120元。如继续单独开采2号煤层，则矿方的经济效益十分低下，且当开采完2号煤层再开采5号煤层的话，5号煤层的硫分含量相对较高，经济效益亦十分低下。根据本矿2、5号煤的煤质情况，无论单独开采哪一层煤，很容易造成生产出来的煤没有市场、无法销售或者售价偏低造成矿方巨大的亏损。综合考虑，单独开采2号或5号煤层均不能满足用煤企业对煤质的要求，经济效益低下。根据山西省能源局晋能源煤技发[2019]333号文件精神，对2号煤层与5号煤层进行配采，可以将煤炭产品的硫分及灰分降低，发热量提高，煤炭产品适应市场能力增强，综合利用率提高，煤炭资源将得到合理开发利用，企业将得到良性健康发展，对该矿的生产及可持续发展具有重要意义。

1)矿井服务年限

经计算，矿井剩余服务年限为32.6a，其中2号煤层单独开采(配采项目建设期，能力1.20Mt/a)1.8a，2号、5号煤层配采26.4a（配采期间2号煤层生产能力0.50Mt/a,5号煤层生产能力0.70Mt/a，两层煤合计生产能力1.20Mt/a）,2、5号煤层配采结束后5号煤层单独开采4.1a（生产能力1.20Mt/a）。

2)井田开拓方式

(1)工业场地位置及井口数目的选择

该矿地面已有完善的主、辅助生产系统，本次设计地面工业场地仍利用现有。

现有的工业场地内，目前布置有主斜井、副斜井和回风立井3个井筒。主斜井、回风立井现均已落底于5号煤层，副斜井现落底于2号煤层。本次配采设计利用现有的主斜井和回风立井；延深现有副斜井至5号煤层。副斜井延深段长度163.6m，倾角14°，净断面17.17m2，能够满足矿井1.20Mt/a设计生产能力的要求。

(2)开拓方式

由于井田中部的DF5断层落差达到27～101m，该断层将断层北部的2号煤层与断层南部的5号煤层对接，因此，设计以DF5断层为界分别布置两侧的开拓系统。

①2号煤层DF5断层以南开拓方式：

副斜井落底2号煤后，向东北方向布置2号煤井底车场（沿2号煤层顶板布置），然后向东布置2号煤轨道大巷。主斜井落底于5号煤层，落底后通过5煤井底联络巷与5煤西回风大巷相连，同时在2号煤层底板之下+1210m标高处通过清理撒煤斜巷与轨道大巷相连，并在主斜井井筒上方布置2号煤井底煤仓，在井底煤仓上口沿2号煤层底板向东布置胶带大巷。

在回风立井井底5号煤层通过5煤总回风巷、5煤井底联络巷与主斜井井底相连形成通风排水系统，在回风立井2号煤层见煤点沿煤层顶板向北布置2号煤总回风巷约60m，然后向东布置回风大巷。

三条大巷向东布置约200m后，向东北方向布置2号煤北轨道大巷、2号煤北胶带大巷和2号煤北回风大巷至DF5断层南侧保护煤柱边界。同时在三条北大巷北端直接向东布置一采区轨道上山、一采区胶带上山和一采区回风上山至采空区保护煤柱边界。三条北大巷向西南方向布置2号煤南轨道大巷、2号煤南胶带大巷和2号煤南回风大巷到10号拐点附近，然后向南布置到井田南部煤柱边界，在大巷末端设置采区水仓、水泵房。

②5号煤层DF5断层以南开拓方式：

主斜井落底于5号煤层，在距主斜井井口约827m处布置5号煤井底煤仓，在煤仓上口通过通风联络巷与副斜井井筒相连，煤仓上口向东布置一条集中运输巷至5煤底板，然后向东北布置5煤北胶带大巷至DF5断层南侧保护煤柱，在5号煤北胶带大巷南端向西布置5煤西胶带大巷至补7号钻孔附近，然后再向南布置5煤南胶带大巷至井田南部边界。

延深副斜井至5号煤层并向东北方向布置5号煤层井底车场，在5号煤井底车场终端平行于5号煤北胶带大巷向东北布置5煤北轨道大巷至DF5断层南侧保护煤柱，在5号煤北轨道大巷南端平行于5煤西胶带大巷向西布置5煤西轨道大巷至补7号钻孔附近，然后再向南布置5煤南轨道大巷至井田南部边界。

回风立井落底于5号煤层，在回风立井井底5号煤层中向北布置5煤总回风巷约26m，然后向东布置5号煤回风大巷，在5号煤回风大巷约220m处平行于5号煤北胶带大巷向东北布置5煤北回风大巷至DF5断层南侧保护煤柱，5煤总回风巷向西布置5煤西回风大巷至补7号钻孔附近，然后再向南布置5煤南回风大巷至井田南部边界。

③2号煤层DF5断层以北开拓方式：

5煤北轨道大巷、5煤北胶带大巷和5煤北回风大巷至DF5断层，平穿断层后进入2号煤层（标高＋1285m，高于奥灰水水位标高＋1067m），并沿2号煤层布置2煤北轨道大巷、2煤北胶带大巷和2煤北回风大巷至井田北部边界。在DF5断层北侧沿2号煤层布置向东布置2号煤三采区轨道上山、三采区胶带上山和三采区回风上山至东部采空区保护煤柱。

④5号煤层DF5断层以北开拓方式：

5号煤三条北大巷在DF5断层附近分别向断层下部的5号煤层布置5煤轨道斜巷、5煤胶带斜巷和5煤回风斜巷，其中轨道斜巷倾角14°，斜长227m；胶带斜巷倾角17°，斜长198m；回风斜巷倾角20°，斜长175m；其中，5煤胶带斜巷与2煤北胶带大巷重叠布置，并在5煤胶带斜巷上部布置2煤采区煤仓，煤仓上口位于2煤北胶带大巷；三条斜巷进入5号煤层后向东北方向布置5煤北轨道大巷、5煤北胶带大巷和5煤北回风大巷至井田北部边界。在DF5断层北侧向东在布置5号煤三采区轨道上山、三采区胶带上山和三采区回风上山至东部采空区保护煤柱。

井田开拓方式平面图详见插图1-4-3、插图1-4-4。

3)水平划分及阶段垂高的确定

全井田共划分为两个主水平和一个辅助水平进行开采，一水平水平标高＋1243m，用于开采DF5断层以南的2号煤层。二水平水平标高＋1192m，用于开采DF5断层以南的5号煤层和DF5断层以北的2号煤层，辅助水平标高＋1165m，用于开采DF5断层以北的5号煤层。

4)井底主要巷道及硐室名称及位置
目前矿井正在2号煤层进行生产，2号煤层井底硐室均已形成。矿井配采时，2号煤层井底硐室均利用已有，无需新建。2号煤层井底车场硐室包括：2号煤主水泵房、水仓、2号煤主变电所、消防材料库、2号煤永久避难硐室、急救及医疗硐室等硐室。

本次配采项目副斜井延深至5号煤层后，在副斜井井底车场附近新建5号煤主水泵房、水仓、5号煤主变电所、5号煤消防材料库、5号煤永久避难硐室等硐室；5号煤主斜井井底新建5号煤井底煤仓。

5)采区划分

全井田共划分为6个采区，其中，一水平共划分为2个采区，分别为2号煤一采区、2号煤二采区，二水平共划分为3个采区，分别为2号煤三采区、5号煤一采区和5号煤二采区，辅助水平开采5号煤三采区。

由于井田中部的DF5断层落差达到27～101m，设计2、5号煤层均以DF5断层为界划分采区。其中，井田DF5断层以南、DF21断层以北2号煤层划分为2号煤层一采区；DF21断层以南至井田南部边界2号煤层划分为2号煤层二采区；DF5断层以北至井田北部边界2号煤层划分为2号煤层三采区。DF5断层以南、5煤南大巷以东5号煤层划分为5号煤层一采区；DF5断层以南、5煤南大巷以西5号煤层划分为5号煤层二采区；DF5断层以北至井田北部边界5号煤层划分为5号煤层三采区。其中，2、5号煤层一采区、三采区均为双翼采区，二采区为单翼采区。

开采顺序：2号煤层一采区东翼配5号煤层一采区西翼→2号煤层二采区配5号煤层一采区东翼→2号煤层三采区东翼配5号煤层二采区→2号煤层三采区西翼配5号煤层三采区东翼→5号煤层三采区西翼单独开采→回收煤柱。2号、5号煤层配采期间必须考虑压覆关系，不允许造成蹬空开采，破坏2号煤层资源。

6)采区布置

(1)采区巷道布置

根据井田开拓布置，为满足矿井生产能力及通风要求，矿井在实施配采投产及达产时，2号煤层采区准备巷道共布置九条，分别为2煤北轨道大巷、2煤北胶带大巷、2煤北回风大巷、2煤南轨道大巷、2煤南胶带大巷、2煤南回风大巷，2煤一采区胶带上山、2煤一采区轨道上山、2煤一采区回风上山。5号煤层采区准备巷道共布置六条，分别为5煤北轨道大巷、5煤北胶带大巷、5煤北回风大巷、5煤一采区胶带上山、5煤一采区轨道上山、5煤一采区回风上山。其中，轨道大巷（轨道上山）、回风大巷（回风上山）均沿煤层顶板布置。胶带大巷（胶带上山）沿煤层底板布置。其中轨道大巷（轨道上山）担负矿井材料、设备、人员等全部辅助运输任务；胶带大巷（胶带上山）担负矿井煤炭运输任务；回风大巷（回风上山）做为专用的回风巷，担负配采时期矿井回风任务。 

2、5号煤层配采达产时采区巷道布置详见插图1-4-5、图1-4-6。采区接替顺序详见插图1-4-7。

7)采区运输、通风、排水系统

①煤炭主运输

2号煤层煤炭运输系统为： 

2号煤层1213号工作面→2号煤层一采区胶带上山带式输送机→2号煤层北胶带大巷带式输送机→2号煤层胶带大巷带式输送机→2号煤层井底煤仓→主井带式输送机→地面。

2号煤层1215号掘进工作面→2号煤层南胶带大巷带式输送机→2号煤层北胶带大巷带式输送机→2号煤层胶带大巷带式输送机→2号煤层井底煤仓→主井带式输送机→地面。

5号煤层煤炭运输系统为：

5号煤层2511号工作面→5号煤层北胶带大巷Ⅰ带式输送机→5号煤层集中运输巷带式输送机→5号煤层井底煤仓→主井带式输送机→地面。

5号煤层2512号掘进工作面→5号煤层胶带大巷带式输送机→5号煤层北胶带大巷Ⅱ带式输送机→5号煤层集中运输巷带式输送机→5号煤层井底煤仓→主井带式输送机→地面。

②辅助运输

本次矿井实施配采设计采用单轨吊运输，担负全矿井除煤炭及人员升降以外的所有辅助运输任务，同时满足整体运送液压支架等大型设备的要求。

矿井辅助运输系统为：

地面→副斜井→2号煤井底车场→2号煤北轨道大巷→2号煤一采区轨道上山→工作面回风顺槽→回采工作面。

地面→副斜井→5号煤井底车场→5号煤北轨道大巷→工作面回风顺槽→回采工作面。

③通风系统

A.新鲜风流

地面→主斜井、副斜井→井底车场→2号煤轨道大巷、2号煤胶带大巷→2号煤北轨道大巷、2号煤北胶带大巷→一采区轨道上山、一采区胶带上山→2号煤层采掘工作面。

地面→主斜井、副斜井→井底车场→5号煤北轨道大巷、5号煤北胶带大巷→5号煤层采掘工作面。

B.污浊风流

2号煤层采掘工作面→工作面回风顺槽→2号煤一采区回风上山→2号煤北回风大巷→2号煤回风大巷→总回风巷→回风立井→地面。

5号煤层采掘工作面→工作面回风顺槽→5号煤北回风大巷→5号煤回风大巷→回风立井→地面。

6)配采方式

本配采方案是在2号煤层和5号煤层中各布置一个回采工作面，两个回采面交替生产，井下2号煤层布置一个综合机械化放顶煤工作面、5号煤层布置一个综合机械化放顶煤工作面，其中配采期间2号煤层生产能力为0.50Mt/a，5号煤层生产能力为0.70Mt/a，两层煤实施配采保证矿井年产1.20Mt/a的设计生产能力。

(1)采煤方法

本矿井目前为生产矿井，批准开采井田范围内的2号煤层，2号煤层采用综采放顶煤采煤方法，全部垮落法管理顶板，根据5号煤层的开采条件特征，结合目前国内开采技术水平，本井田5号煤层亦采用综采放顶煤采煤方法，全部垮落法管理顶板。2号煤层厚度4.10～9.60m, 平均6.91m，采高3.0m，放顶煤平均厚度3.91m，采放比为1:1.30。5号煤层厚度5.67～16.30m, 平均10.62m，采高3.0m，放顶煤平均厚度7.62m，采放比为1:2.54。

(2)回采工作面的长度、循环数、月进度和年进度

根据《煤炭工业矿井设计规范》,结合本矿技术、管理水平等因素，确定井下工作制度为“四六制”，为实现合理配采，三个班生产、一个班检修准备。

矿井移交生产回采时，在2号煤层一采区和5号煤层一采区内各布置1个回采工作面，工作面编号：1213工作面和2511工作面。2号、5号煤层各配备两个顺槽综掘工作面。2号煤层综采工作面采煤机有效截深为0.8m，则其循环进度为0.8m，工作面日循环数3次，按80%的正规循环率，年推进度为316.8m（年生产165天）。5号煤层综采工作面采煤机有效截深为0.8m，则其循环进度为0.8m，工作面日循环数3次，按80%的正规循环率，年推进度为316.8m（年生产165天）。
公司现设置安监科、生产计划科、调度监控中心、机电运输科、地测防治水科、综合办公室、通防科、财务科、环保职防科、保卫科、党工办、人力资源培训科、经营管理科13个科室；公司下设有采煤队、综掘一队和二队、普掘队、机电队、通风队、钻机队、皮带队、安监队、后勤服务队等10个队组。

附件2 风险评估的结果

根据风险辨识评估报告的结论本单位可能发生事的类型主要有：瓦斯、煤尘、火灾、水灾、冒顶片帮、爆破和火药爆炸、提升运输、电气危险性等。

表2-1事故风险汇总表

	序号
	危险因素
	事故类型
	风险评价
	危险

等级
	事故影响范围

	
	
	
	可能

性

（L）
	频率

程度

（E）
	产生

后果

（C）
	风险

值

（D）
	
	

	1
	瓦斯
	瓦斯泄漏、爆炸
	3
	6
	15
	270
	较大风险
	未形成通风系统、无风、微风、循环风、串联风的工作地点，采掘工作面及回风巷，采煤工作面上隅角，顶板冒落的空洞，盲巷，转载点，采空区以及周边煤矿破坏贯通点等。

	2
	煤尘
	爆炸
	3
	6
	15
	270
	较大风险
	采掘工作面及回风巷道、局扇出口风量大的掘进工作面、其他风速过大或过小的巷道、井下各运输转载点等。

	3
	火灾
	内部和外部火灾
	3
	6
	15
	270
	较大风险
	矿井工业场地的厂房、仓库、地面封闭式带式输送机走廊及储煤筒仓、井下机电硐室、未用不燃性材料支护巷道、采掘工作面、井底车场以及采空区等地。

	4
	水灾
	水灾
	3
	6
	15
	270
	较大风险
	工作面、接近采空区的工作面、封孔不良的钻孔附近等地点。

	5
	冒顶片帮
	冒顶片帮
	3
	6
	15
	270
	较大风险
	采煤工作面煤壁和上、下安全出口；采空区切顶线；倾斜、急倾斜的巷道工作面；掘进工作面三岔开口处；过断层、老空旧巷或顶板破碎处；巷道维修处、巷道贯通处；各巷道交岔口、采掘工作面各地质构造复杂地段、井下矿山应力集中区域。

	6
	爆破和火药爆炸
	爆炸和中毒窒息
	3
	6
	15
	270
	较大风险
	地面民爆物品库及其附近；运送炸药的巷道；爆破施工作业地点；运送残存炸药矿岩的巷道等。

	7
	提升运输
	机械伤害和车辆伤害
	3
	6
	15
	270
	较大风险
	提升机房、带式输送机房、主要通风机房、井底车场、所有运输巷道、主水泵房和采掘工作面等安装使用有机械设备的地点。主副井井筒、井下主运输及辅助运输巷道、采掘工作面。

	8
	电气危险性
	触电和火灾
	3
	6
	15
	270
	较大风险
	地面变电所、中央变电所、移动变电站、主要设备配电点、水泵房以及掘进、综采工作面变(配)电点、电缆及连接装置装设地点等。


附件3 应急预案体系

3.1 预案衔接

南岔煤业应急预案与省、市、县行业管理部门及集团公司生产安全事故应急预案和宁武县政府生产安全应急预案有效衔接。

一旦发生重(特)大安全事故和突发事故，应及时准确地通过应急救援通信联络系统报告应急管理局，并立即启动本单位应急救援预案，投入救援工作。此外，还应根据安全事故的性质和事态发展趋势，向相关的当地有关部门报告，以取得必要的外部援助。

二、报告安全事故的内容与顺序

1、事发单位的准确名称和事件报告人姓名：

2、安全事故的性质、时间、地点、涉及的人员和生产活动、现状一级发展趋势等

3、安全事故已造成可能造成的后果，包括人员伤亡，财产损失、环境污染以及社会政治影响等：

4、对发生事故原因的初步判断：

5、已采取或拟采取的应急救援措施：

6、其他有关说明。

三、事故报告方式

发生重(特)大事故，当事人应在最短时间内，用快捷的通讯方式向当地警方和救护组织报警，电话：110、119、120、122：同时向单位报告，电话：单位接到报告，经核实并做出准确判断，立即启动本单位应急救援预案，同时向政府及有关部门报告，电话：0350-4724222

突发事件信息报告主要内容包括：事件发生的时间、地点、类别、级别，事发单位的基本情况，事件的起因和简要经过，已造成的后果和人员伤亡情况（包括下落不明、涉险的人数），事件的发展趋势和现场处置情况，已采取的措施及现场处置负责人及有关人员联系方式等。

突发事件信息报告分为首报信息、续报信息和终报信息。

（一）首报信息。包括事发单位（有关管理主体、监测单位、监测人员、知情单位及知情人员和生产经营单位）首报信息和应急管理部门首报信息。

1.事发单位首报信息。

（1）自然灾害类突发事件有关管理主体、监测单位、监测人员、知情单位及知情人员发现突发事件后，要立即将事件发生的时间、地点、类别、级别等情况直接报告至省应急管理厅，同时报告当地政府和市、县应急管理部门。

（2）生产经营单位发生生产安全事故后，应当在1小时之内将事故发生的时间、地点、类别，事故发生单位的名称、地址、性质、产能等基本情况，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）报告至应急管理部门。一般事故（不含煤矿一般事故）报告至县应急管理局；较大及以上事故、较大及以上涉险事故、煤矿一般事故直接报告至省应急管理厅，同时报告市、县应急管理局。情况紧急时，可先行电话报告，随后30分钟之内书面补报。

 2.应急管理部门首报信息。县应急管理局接到一般事故灾难报告后，应当逐级报送至省应急管理厅；接到自然灾害突发事件和较大及以上事故、较大及以上涉险事故、煤矿一般事故信息报告后，应当在30分钟之内直接上报至省应急管理厅，同时报告县级人民政府和市应急管理局。市应急管理局接报后，应当立即报告省应急管理厅和市级人民政府。省应急管理厅接通报后，应当立即报告省委、省政府和应急管理部。

（二）续报信息。抢险救援工作展开后，现场处置负责人、应急管理部门负责人或有关人员应当及时将现场处置情况报告省应急管理厅。

第一次续报的主要内容包括事件起因、简要经过、抢险救援情况，已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）以及现场处置负责人及联系方式等。随后，每天至少向省应急管理厅续报3次救援处置进展情况，遇有紧急情况时立即报告。省应急管理厅接报后，应当立即上报省委、省政府和应急管理部。

（三）终报信息。突发事件抢险救援处置工作结束后，现场处置负责人、应急管理部门负责人或有关人员要立即作出最终报告，并上报至省应急管理厅。省应急管理厅接报后，应当立即上报省委、省政府和应急管理部。

四、应急响应救援处置

发生重(特)大安全事故和突发事故后，应立即启动救援预案，采取切有效手段进行自救，抢救受伤人员和物资，疏散事故危险区域人员，控制事态发展，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，并向事发政府和有关部门报告。如发生特大安全事故，应争取外部救援力量的支持。

参加现场救援的人员必须严格按照救援方案实施救援，未经应急指挥部或现场指挥所负责人批准，不得擅自改变救援预案。

五、应急预案的终止、结束

根据安全事故性质、人员伤亡和直接经济损失情况，以及按本预案对重(特)大安全事故类别的界定，对有下列情况之一的，即可终止或结束应急救援工作：

1、安全紧急事件情况经证实不再存在：

2、事故受害人员的生命安全不再受到威胁；

3、事故受害人员不再有任何合乎情理的生存希望：

4、应急救援中止或结束后，实施救援的应急指挥机构应对救援情况进 评估。对险情或事故的损失情况进行统计，将评估和统计结果上报宁武县应急管理局。

具体衔接关系：
《宁武县生产安全事故应急预案》

《宁武县煤矿生产安全事故应急预案》

《山西忻州神达能源集团有限公司生产安全事故应急预案》

3.2应急预案体系

本企业应急预案由综合应急预案、8个专项应急预案和26个现场处置方案组成。应急预案体系构成见表3-1。

表3-1山西忻州神达南岔煤业有限公司应急预案体系

	分类
	预案名称

	综合应急预案
	生产安全事故综合应急预案

	专项应急预案
	井下火灾事故专项应急预案

	
	水灾事故专项应急预案

	
	煤尘爆炸事故专项应急预案

	
	瓦斯爆炸事故专项应急预案

	
	提升运输事故专项应急预案

	
	冒顶片帮事故专项应急预案

	
	地面火灾事故专项应急预案

	
	民爆物品库事故专项应急预案

	现场处置方案
	瓦斯爆炸事故现场处置方案

	
	煤尘爆炸事故现场处置方案

	
	井下水灾事故现场处置方案

	
	井下火灾事故现场处置方案

	
	顶板事故现场处置方案

	
	地面火灾事故现场处置方案

	
	大面积停电事故现场处置方案

	
	提升运输事故现场处置方案

	
	无计划停风事故现场处置方案

	
	爆破事故现场处置方案

	
	污水处理站中毒和窒息事故现场处置方案

	
	自然灾害引发次生生产安全事故现场处置方案

	
	排矸场事故现场处置方案

	
	机械伤害事故现场处置方案

	
	车辆伤害事故现场处置方案

	
	高空坠落事故现场处置方案

	
	触电事故现场处置方案

	
	筒仓溃泻事故现场处置方案

	
	回采周期来压周期上隅角瓦斯事故现场处置方案

	
	物体打击事故现场处置方案

	
	淹溺事故现场护照方案

	
	容器爆炸事故现场处置方案

	
	坍塌事故现场处置方案

	
	地面塌陷事故现场处置方案

	
	有限空间事故现场护照

	
	空压制氮系统事故现场处置方案


附件4 应急物资装备配备明细表

4.1兼职矿山救护队救护装备配备表
	类别
	设备名称
	要求及说明
	单位
	数量
	备注

	个人防护
	氧气呼吸器
	4h氧气呼吸器1台/人
	台
	20
	正压

	
	
	2h氧气呼吸器
	台
	2
	正压

	
	自动苏生器
	
	台
	2
	

	
	紧急呼救器
	声音≥80dB
	个
	3
	

	
	战斗服
	带反光标志
	套
	24
	

	
	压缩氧自救器
	
	台
	24
	

	灭火装备
	风障
	
	块
	2
	

	检测仪器
	呼吸器校验仪
	
	台
	2
	

	
	光学瓦斯检定器
	10％、100％各1台
	台
	2
	

	
	一氧化碳检定器
	检定管不少于30支
	台
	2
	

	
	氧气鉴定器
	便携式数字显示，带报警功能
	台
	1
	

	
	温度计
	0～100℃
	支
	20
	

	
	多种气体检测仪
	检测CH4、CO、O2等
	台
	1
	

	
	矿用电子风表
	
	套
	1
	

	
	红外线测温仪
	
	支
	1
	

	装备工具
	采气样工具
	包括球胆4个
	套
	1
	

	
	防爆工具
	锤、钎、锹、镐等
	套
	1
	

	
	两用锹
	
	把
	2
	

	
	氧气充填泵
	
	台
	1
	

	
	氧气瓶
	40L
	个
	5
	

	
	
	4h  
	个
	20
	

	
	
	2h
	个
	5
	

	
	救生索
	长30m，抗拉强度3000kg
	条
	1
	

	
	担架
	含1副负压担架
	副
	2
	

	
	保温毯
	棉织
	条
	2
	

	
	绝缘手套
	
	双
	2
	

	
	铜钉斧
	
	把
	2
	

	
	矿工斧
	
	把
	2
	

	
	刀锯
	
	把
	2
	

	
	起钉器
	
	把
	2
	

	
	手表
	指挥员1块/人
	块
	5
	

	
	电工工具
	
	套
	1
	

	
	背包
	装战斗服
	个
	24
	

	
	联络绳
	长2m
	根
	20
	

	
	氧气呼吸器工具
	
	套
	1
	

	
	灾区指路器
	或冷光管
	个
	10
	

	
	皮尺
	10m
	个
	1
	

	
	负压夹板
	
	副
	1
	

	
	液压起重器
	或起重气垫
	套
	1
	

	
	急救箱
	
	个
	1
	

	
	备件袋
	
	个
	1
	

	药剂
	氢氧化钙
	
	kg
	30
	

	急救箱内装止血带、夹板、碘酒、绷带、胶布、药棉、消炎药、手术刀、镊子、剪刀，以及止痛药、中暑药和止泻药等。

2．备件袋内装呼吸器易损件（保明片、防雾液、各种垫圈）。

	4.2井下消防材料库主要器材配置

	序号
	器材名称
	规格
	单位
	数

量
	备  注

	1
	消火阀门立柱
	接口与井下洒水管快速接头匹配
	个
	4
	

	2
	消火水龙带
	接口与井下消火阀门立柱出口匹配
	m
	800
	

	3
	多用消火水枪
	接口与消火水龙带口径匹配
	支
	4
	直流＋喷雾

	4
	变径管节
	
	个
	14
	根据井下不同

管径逐级配备

	5
	喷嘴
	与井下洒水管快速接头匹配
	个
	28
	

	6
	分流管
	与井下洒水管快速接头匹配
	个
	3
	

	7
	集流管
	与井下洒水管快速接头匹配
	个
	2
	

	8
	垫圈
	
	套
	70
	根据井下不同

管径分别配备

	9
	钢管
	
	m
	800
	

	10
	胶管
	
	m
	800
	

	11
	管钳子
	适用于井下各种消防管路
	把
	6
	管件维修安装

	12
	接管工具
	KJ-20-46
	套
	2
	

	13
	救生绳
	长20m
	根
	4
	

	14
	伸缩梯
	高度≥4m
	副
	1
	

	15
	泡沫灭火器
	9L
	个
	25
	

	16
	CO2灭火器
	7kg
	个
	10
	

	17
	干粉灭火器
	8kg
	个
	10
	

	18
	喷雾喷嘴
	与井下洒水管快速接头匹配
	个
	4
	

	19
	泡沫灭火器起泡药瓶
	500ml
	个
	25
	硫酸铝溶液

	
	
	500ml
	个
	25
	硫酸氢钠溶液

	20
	灭火岩粉
	粒度＜0.3mm
	kg
	500
	

	21
	石棉毯
	≥1m×1m
	块
	4
	

	22
	风筒布
	矿用阻燃
	m
	500
	

	23
	水泥
	强度等级≥42.5
	t
	2
	

	24
	石灰
	普通石灰
	t
	2
	

	25
	安全带
	承载500kg
	条
	5
	

	26
	绳梯
	负载100kg
	副
	2
	

	27
	镀锌钢丝绳
	ϕ12mm
	m
	200
	

	28
	麻袋或塑料纺织袋
	107cm×74 cm
	条
	500
	

	29
	砖
	240mm×115mm×53mm
	块
	4500
	

	30
	砂子
	细砂
	m3
	3
	

	31
	圆木
	长3m，ϕ10cm
	m3
	2
	

	32
	木板
	厚15mm～30mm
	m3
	5
	

	33
	铁钉
	2〞、3〞、4〞
	kg
	20
	

	34
	斧子头
	防爆铜斧
	把
	2
	

	35
	平板锹
	铜质
	把
	5
	

	36
	手动水泵
	流量≥10m3/h
	台
	1
	

	37
	水桶
	50L
	个
	5
	

	38
	集装箱
	1.5t
	辆
	8
	


附件5 应急部门、机构或人员的联系方式

5.1应急指挥部成员联系电话

	序号
	应急职务
	姓名
	职位
	联系方式

	1
	总指挥
	杨海力
	矿长
	18635304147

	2
	副总指挥
	王春林
	救护队队长
	18295829139

	3
	副总指挥
	赵全全
	安全副矿长
	15582008767

	4
	副总指挥
	贾志军
	总工程师
	15204775306

	5
	指挥部成员
	宣建军
	技术地测防治水副总工程师
	18835281880

	6
	指挥部成员
	杜万飞
	生产副矿长
	15147760217

	7
	指挥部成员
	王允春
	安全副总工程师
	13675544052

	8
	指挥部成员
	张进忠
	机电副矿长
	13753049447

	9
	指挥部成员
	赵常林
	通风副矿长
	13294508811

	10
	指挥部成员
	项鹏飞
	生产副总工程师
	15340801436

	11
	指挥部成员
	杨志弘
	技术地测防治水副总工程师
	13703502976

	12
	指挥部成员
	于明鑫
	生产副总工程师
	18237005775

	13
	指挥部成员
	穆计国
	机电副总工程师
	18634630555

	14
	指挥部成员
	杜懿宇
	通风副总工程师
	13835071238

	15
	指挥部成员
	解云超
	通风副总工程师
	18761460129

	16
	应急办公室主任
	王鹏飞
	调度监控主任
	18634612811

	17
	医疗救护组组长
	邵鹏飞
	环保职防科科长
	13152703685

	18
	后勤保障组
	秦  宁
	工会主席
	15935054998

	19
	警戒保卫组组长
	冯新
	安全监察督察科负责人
	13610607157

	20
	抢险救援组组长
	项鹏飞
	生产副总工程师
	15340801436

	21
	技术组组长
	贾志军
	总工程师
	15204775306

	22
	
	
	
	


5.2山西忻州神达南岔煤业有限公司兼职矿山救护队通讯录

	序号
	兼职救护队
	姓名
	职务
	联系方式
	备注

	
	
	
	
	内线
	手机号
	

	1
	
	赵全全
	队长
	8006
	15582008767
	

	2
	
	范红超
	副队长
	8027
	15834073465
	

	3
	
	赵宇洪
	仪器装备管理员
	8018
	17634190149
	

	4
	
	何景春
	救护装备库管
	
	15935034146
	

	5
	第一小队
	张进忠
	队长
	8007
	16636106363
	

	6
	
	赵常林
	副队长
	8009
	13294508811
	

	7
	
	冯  新
	队员
	8016
	13610607157
	

	8
	
	王鹏飞
	队员
	8180
	18634612811
	

	9
	
	蔚建刚
	队员
	
	13934404954
	

	10
	
	宗海龙
	队员
	
	18636050600
	

	11
	
	张小强
	队员
	
	18035012304
	

	12
	
	薛虎荣
	队员
	
	18035022796
	

	13
	
	周田玉
	队员
	
	15135008778
	

	14
	
	候志伟
	队员
	
	13989407015
	

	15
	
	李  伟
	队员
	
	15634509540
	

	16
	第二小队
	杜万飞
	队长
	8003
	15147760217
	

	17
	
	王允春
	副队长
	
	13675544052
	

	18
	
	姬晋宁
	队员
	8017
	19935014953
	

	19
	
	杜懿宇
	队员
	8018
	17582861810
	

	20
	
	刘雨鑫
	队员
	8029
	18735065276
	

	21
	
	张廷华
	队员
	8016
	13327495988
	

	22
	
	张小龙
	队员
	
	17634194399
	

	23
	
	李智鹏
	队员
	
	18306843498
	

	24
	
	张云龙
	队员
	
	18834402555
	

	25
	
	宫  成
	队员
	
	18636012470
	

	26
	
	张鹏程
	队员
	
	15035016919
	


	序号
	兼职救护队
	姓名
	职务
	联系方式
	备注

	
	
	
	
	内线
	手机号
	

	1
	技术小队
	贾志军
	队长
	8008
	15204775306
	

	2
	
	杨志弘
	副队长
	8015
	13703502976
	

	3
	
	茹喜贵
	队员
	8029
	18636020980
	

	4
	
	安  伟
	队员
	8015
	18534921068
	

	5
	
	闫志强
	队员
	
	18803404706
	

	6
	
	乔国伟
	队员
	
	15383508884
	

	7
	
	冯  斌
	队员
	
	17535001087
	

	8
	
	仝少新
	队员
	
	15534942224
	

	9
	
	温志鹏
	队员
	
	17634950745
	

	10
	
	刘海龙
	队员
	
	18335095858
	

	11
	
	乔美光
	队员
	
	18636068912
	


5.3外部救援单位联系电话

	序号
	单位
	联系电话
	备注

	1
	宁武县应急管理局
	0350-4726199
	

	2
	山西忻州神达能源集团有限公司
	0350-8652173
	

	3
	宁武县经信局
	0350-4723555
	

	4
	宁武县公安局
	0350-4723263
	

	5
	宁武县电力分公司
	0350-4723875
	

	6
	宁武县水利局
	0350-4723163
	

	7
	宁武县消防救援大队
	119
	

	8
	宁武县公安局
	110
	

	9
	宁武县交警大队
	122
	

	10
	宁武县医疗集团人民医院
	120
	

	11
	忻州市应急救援队（宁武）
	0350-4761564
	

	12
	忻州市应急管理局
	0350-3021160
	

	13
	忻州市能源局
	0350-3141365
	


附件6 格式化文本
生产安全事故报告登记表

编号：                                                      日期：  年  月  日
	企业名称
	
	详细地址
	

	法人代表
	
	行业类别
	

	汇报单位
	
	汇报时间
	年  月  日  时  分

	事故发生时间
	年  月  日  时  分
	事故发生地点
	

	事故性质
	
	事故类别
	

	事故原因
	
	直接经济损失
	       /万元

	来电话时间
	年  月  日  时  分
	来电话人姓名
	

	向值班领导

汇报时间
	年  月  日  时  分
	值班领导签名
	

	伤亡人员统计
	其中：死亡   /人   重伤   /人   轻伤   /人

	伤亡人员情况

	序号
	姓名
	年龄
	工种
	工龄
	工作部门
	受伤害程度

	
	
	
	
	
	
	死亡
	重伤
	轻伤

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	事故汇报情况

	上报情况
	主管部门

	
	国家
	省
	市
	县
	集团
	公司

	已上报
	
	
	
	
	
	

	未上报
	
	
	
	
	
	

	事故经过简要描述：                                                                     

当事人或目击者签字：                          日期：  年  月  日

	公司领导意见：                                                                         

签字：               日期：  年  月  日 

	说

明
	1.凡本公司各类事故发生后，各部门各级人员应在第一时间上报公司应急办公室，公司接到事故报告后立即组织力量对人员和企业财产进行抢救，事故后组织保护现场。

2.本登记报告一式两份，必须在事故发生后的24小时内上交公司安监科一份，另留一份存档备份。


单位负责人：                        填报人：                       填报部门：
附件7 应急救援协议
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现场应急指挥部





现场抢险组





应急指挥部








应急办公室








后勤保障组








医疗救护组





警戒保卫组








专家技术组
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